<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="2.75" y="2.75" drill="3.2"/>
<hole x="2.75" y="33.25" drill="3.2"/>
<hole x="33.25" y="33.25" drill="3.2"/>
<hole x="33.25" y="2.75" drill="3.2"/>
<wire x1="33.25" y1="0" x2="2.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.75" y1="36" x2="33.25" y2="36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.75" x2="0.0937" y2="2.03825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0937" y1="2.03825" x2="0.36843125" y2="1.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.36843125" y1="1.375" x2="0.805459375" y2="0.805459375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.805459375" y1="0.805459375" x2="1.375" y2="0.36843125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.375" y1="0.36843125" x2="2.03825" y2="0.0937" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.03825" y1="0.0937" x2="2.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.75" x2="0" y2="33.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.75" y1="36" x2="2.03825" y2="35.9063" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.03825" y1="35.9063" x2="1.375" y2="35.63156875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.375" y1="35.63156875" x2="0.805459375" y2="35.194540625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.805459375" y1="35.194540625" x2="0.36843125" y2="34.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.36843125" y1="34.625" x2="0.0937" y2="33.96175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0937" y1="33.96175" x2="0" y2="33.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.63156875" y1="34.625" x2="35.194540625" y2="35.194540625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.194540625" y1="35.194540625" x2="34.625" y2="35.63156875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.625" y1="35.63156875" x2="33.96175" y2="35.9063" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96175" y1="35.9063" x2="33.25" y2="36" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.9063" y1="2.03825" x2="36" y2="2.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.63156875" y1="1.375" x2="35.9063" y2="2.03825" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.25" y1="0" x2="33.96175" y2="0.0937" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.9063" y1="33.96175" x2="35.63156875" y2="34.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.194540625" y1="0.805459375" x2="35.63156875" y2="1.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96175" y1="0.0937" x2="34.625" y2="0.36843125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="33.25" x2="35.9063" y2="33.96175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.625" y1="0.36843125" x2="35.194540625" y2="0.805459375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36" y1="33.25" x2="36" y2="2.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13" y1="21" x2="12.74118125" y2="20.96593125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.74118125" y1="20.96593125" x2="12.61731875" y2="20.92388125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.61731875" y1="20.92388125" x2="12.5" y2="20.86603125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="20.86603125" x2="12.391240625" y2="20.79335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.391240625" y1="20.79335" x2="12.292890625" y2="20.707109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.292890625" y1="20.707109375" x2="12.20665" y2="20.608759375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.20665" y1="20.608759375" x2="12.13396875" y2="20.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.13053125" y1="15.008559375" x2="12.74118125" y2="15.03406875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.74118125" y1="15.03406875" x2="12.61731875" y2="15.07611875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.61731875" y1="15.07611875" x2="12.5" y2="15.13396875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="15.13396875" x2="12.391240625" y2="15.20665" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.391240625" y1="15.20665" x2="12.292890625" y2="15.292890625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.292890625" y1="15.292890625" x2="12.20665" y2="15.391240625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.20665" y1="15.391240625" x2="12.13396875" y2="15.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.13396875" y1="15.5" x2="12.07611875" y2="15.61731875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.07611875" y1="15.61731875" x2="12.03406875" y2="15.74118125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.03406875" y1="15.74118125" x2="12" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.96593125" y1="15.74118125" x2="23.92388125" y2="15.61731875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.92388125" y1="15.61731875" x2="23.86603125" y2="15.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.86603125" y1="15.5" x2="23.79335" y2="15.391240625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.79335" y1="15.391240625" x2="23.707109375" y2="15.292890625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.707109375" y1="15.292890625" x2="23.608759375" y2="15.20665" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.608759375" y1="15.20665" x2="23.5" y2="15.13396875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.5" y1="15.13396875" x2="23.38268125" y2="15.07611875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.38268125" y1="15.07611875" x2="23.25881875" y2="15.03406875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.25881875" y1="15.03406875" x2="23.13053125" y2="15.008559375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.991440625" y1="20.13053125" x2="23.96593125" y2="20.25881875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.96593125" y1="20.25881875" x2="23.92388125" y2="20.38268125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.92388125" y1="20.38268125" x2="23.86603125" y2="20.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.86603125" y1="20.5" x2="23.79335" y2="20.608759375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.79335" y1="20.608759375" x2="23.707109375" y2="20.707109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.707109375" y1="20.707109375" x2="23.608759375" y2="20.79335" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.608759375" y1="20.79335" x2="23.5" y2="20.86603125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.5" y1="20.86603125" x2="23.38268125" y2="20.92388125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.38268125" y1="20.92388125" x2="23.25881875" y2="20.96593125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.25881875" y1="20.96593125" x2="23" y2="21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.991440625" y1="20.13053125" x2="23.96593125" y2="15.74118125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.03406875" y1="20.25881875" x2="12" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="20" x2="12" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.07611875" y1="20.38268125" x2="12.03406875" y2="20.25881875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.13396875" y1="20.5" x2="12.07611875" y2="20.38268125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="21" x2="13" y2="21" width="0" layer="20"/>
<text>CUT OUT</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+V</text>
<text>+V</text>
<text>5V</text>
<text>TimJC</text>
<text>36mm PDB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-2,5">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="POWMON" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BEC" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VTXPOW" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="5-2,5" value="WIREPADSMD5-2,5">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="POWMON" pad="1"/>
<contactref element="BEC" pad="1"/>
<contactref element="VTXPOW" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+V">
<contactref element="POWMON" pad="2"/>
<contactref element="BEC" pad="2"/>
<contactref element="VTXPOW" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="BEC" pad="3"/>
<contactref element="VTXPOW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
