<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-3.81" x2="34.27" y2="-3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="-3.81" x2="34.27" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.27" y1="55.55" x2="0" y2="55.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.55" x2="0" y2="-3.81" width="0" layer="20"/>
<text>ENB ENC DIR STP END LIM ENA GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F25VP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ConradsNew">
<packages>
<package name="0955032881">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-508">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.08 mm&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;pho508a.lbr
&lt;li&gt;pho508b.lbr
&lt;li&gt;pho508c.lbr
&lt;li&gt;pho508d.lbr
&lt;li&gt;pho508e.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MKDSN1,5/8-5,08">
<description>&lt;b&gt;MKDSN 1,5/ 8-5,08&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 13,5 A&lt;br&gt;
Nennspannung: 250 V&lt;br&gt;
Rastermaß: 5,08 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 8&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Montage: Löten&lt;br&gt;
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °&lt;br&gt;
Artikelnummer: 1729186&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1729186.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="ConradsNew" package="0955032881" value="LLC">
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LLC"/>
<attribute name="VENDOR" value="Molex Connector Corporation"/>
</element>
<element name="X2" library="con-subd" package="F25VP" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-508" package="MKDSN1,5/8-5,08" value="MKDSN1,5/8-5,08"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="G2"/>
<contactref element="X2" pad="G1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
<contactref element="X2" pad="12"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ENB">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ENC">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="X2" pad="22"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="END">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="STP">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ENA">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LIMIT">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
