<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="21.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.2" y1="0" x2="21.2" y2="24.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.2" y1="24.7" x2="0" y2="24.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.7" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.8" y="22.9" drill="2.2"/>
<hole x="1.8" y="1.8" drill="2.2"/>
<hole x="19.5" y="1.8" drill="2.2"/>
<hole x="19.4" y="22.9" drill="2.2"/>
<text>BTN</text>
<text>Y</text>
<text>X</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>Thumb Joystick</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="joystick">
<packages>
<package name="THRUHOLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="joystick" package="THRUHOLE" value="JOYSTICK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="X">
<contactref element="U$1" pad="X1"/>
<contactref element="U$1" pad="X2"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="XGND"/>
<contactref element="U$1" pad="YGND"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="XVCC"/>
<contactref element="U$1" pad="YVCC"/>
<contactref element="U$1" pad="BTN1"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="U$1" pad="Y1"/>
<contactref element="U$1" pad="Y2"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="U$1" pad="BNT3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
