<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.00273125" y1="0.024109375" x2="11.049428125" y2="0.024109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.049428125" y1="0.024109375" x2="11.049428125" y2="10.809109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.049428125" y1="10.809109375" x2="-0.00273125" y2="10.809109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.00273125" y1="10.809109375" x2="-0.00273125" y2="0.024109375" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="_hhn_attiny25_45_85">
<description>&lt;h3&gt;ATMEL ATtiny 25 / 45 /48&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Supplied Packages:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;P&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = PDIP 08 30mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;S&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = SOIC 08 EIAJ 208mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;SS&lt;/b&gt; = SOIC 08 JEDEC 150mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;X&lt;/b&gt;&gt; &amp;nbsp; = TSSOP 08 4.4mm&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Revisions / Changelog&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull; &amp;nbsp;5.0.0 [EAGLE 5]&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;author&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Author:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
HHN Hochschule Heilbronn (Heilbronn University), &lt;i&gt;rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb, &lt;i&gt;mail@ing-rb.de&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8_EIAJ_208MIL">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
208-mil body</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="_hhn_attiny25_45_85" package="SOIC8_EIAJ_208MIL" value="ATTINY45-20S"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
