<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="52.07" x2="17.45" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="52.07" x2="17.45" y2="73.65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="73.65" x2="-1.27" y2="73.65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="73.65" x2="-1.27" y2="52.07" width="0" layer="20"/>
<text>Comsoft v4 Fix</text>
<text>5V</text>
<text>K</text>
<text>J</text>
<text>L1</text>
<text>L2</text>
<text>D1</text>
<text>GND</text>
<text>C1</text>
<text>U1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<packages>
<package name="SO-08M">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
207-mil body, package type SM</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="5V">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLUED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="24mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="GND">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="microchip" package="SO-08M" value="PIC12C508SM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="J">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="K" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="K">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="L1">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="L2">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="1.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0603" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="BLUED1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="BLUED1" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="K">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
