<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.1" y1="43.18" x2="38.1" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="38.1" x2="31.75" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="43.18" x2="33.02" y2="44.45" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="33.02" y1="44.45" x2="36.83" y2="44.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="44.45" x2="38.1" y2="43.18" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>QWIIC_CBL</text>
<text>QWIIC_CBL_B</text>
<text>CL DA V+ 0V</text>
<text>SM04B-SSR</text>
<text>SM04B-SSR</text>
<text>SM04B-SSR</text>
<text>SM04B-SSR</text>
<text>BM04B-SSR</text>
<wire x1="31.75" y1="38.1" x2="38.1" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<text>_B</text>
<text>_B</text>
<text>_B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0-GBR">
<packages>
<package name="1X04_1MM_RA">
<description>&lt;h3&gt;SMD- 4 Pin Right Angle &lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:4&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_04&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="CAST_4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-jst2-2">
<description>&lt;b&gt;J.S.T. Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
J.S.T Mfg Co.,Ltd.&lt;p&gt;
http://www.jst-mfg.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="BM04B-SRSS-TB">
<description>&lt;b&gt;Shrouded Header, top entry type&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="0-GBR" package="1X04_1MM_RA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="0-GBR" package="CAST_4" value="CAST_4"/>
<element name="X1" library="con-jst2-2" package="BM04B-SRSS-TB" value="BM04B-SRSS-TB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
