<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>LiPo Charger</text>
<wire x1="0.1778" y1="0.127" x2="13.2588" y2="0.127" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="13.2588" y1="0.127" x2="13.3096" y2="11.2776" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="13.3096" y1="11.2776" x2="0.2286" y2="11.2776" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.2286" y1="11.2776" x2="0.1778" y2="0.127" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Design by: M. Elhariry</text>
<text>Rev. 1</text>
<text>M. Elhariry</text>
<text>500mA</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="USB-MICROB">
<description>Micro USB Package</description>
</package>
<package name="SFE-LOGO-FLAME">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D11" library="SparkFun" package="LED-0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0402-RES" value="330">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="MCP73831">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0402-RES" value="2K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="SFE-LOGO-FLAME" value="LOGO-SFESK"/>
<element name="C3" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="M_USB" library="SparkFun" package="USB-MICROB" value="Micro USB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BAT+" library="testpad" package="P1-13" value="">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT-" library="testpad" package="P1-13" value="">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="M_USB" pad="GND"/>
<contactref element="BAT-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="BAT+" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STAT">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="M_USB" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="GND2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
