<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.668" y1="5.334" x2="10.668" y2="37.338" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="10.668" y1="37.338" x2="33.782" y2="37.338" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.782" y1="37.338" x2="33.782" y2="5.334" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.782" y1="5.334" x2="10.668" y2="5.334" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Mobius Strip
Technologies
Intellivision
A/V Board v1.0</text>
<text>R1: 51KΩ
R2: 660Ω
R3: 15KΩ
R4: 75Ω
R5: 33KΩ
R6: 330Ω
R7: 22KΩ
R8: 22Ω
Q1-2: MMBT3904
C1-4: 100uf 16V Case C</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="C/6032-28R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET U / EIA 6032-15</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="semicon-smd-ipc">
<description>&lt;b&gt;IPC Standard SMD Semiconductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
A few devices defined according to the IPC standard.&lt;p&gt;
Based on:&lt;p&gt;
IPC-SM-782&lt;br&gt;
IRevision A, August 1993&lt;br&gt;
Includes Amendment 1, October 1996&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value="51kohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="M0805" value="660ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="M0805" value="15kohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="M0805" value="75ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="M0805" value="32kohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="M0805" value="330ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="M0805" value="22kohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="M0805" value="22ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C/6032-28R" value="100uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C/6032-28R" value="100uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C/6032-28R" value="100uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C/6032-28R" value="100uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="mmbt3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="mmbt3904">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VIN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AIN" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AOUT" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="VIN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="VOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="AOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="AIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
