<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="93.6244" y1="79.629" x2="117.7544" y2="55.499" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="93.6244" y1="79.629" x2="69.4944" y2="55.499" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="69.4944" y1="55.499" x2="69.4944" y2="41.529" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69.4944" y1="41.529" x2="83.4644" y2="41.529" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.4644" y1="41.529" x2="83.4644" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<wire x1="117.7544" y1="55.499" x2="117.7544" y2="41.529" width="0" layer="20"/>
<wire x1="117.7544" y1="41.529" x2="103.7844" y2="41.529" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103.7844" y1="41.529" x2="103.7844" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.5444" y1="41.529" x2="98.7044" y2="41.529" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.7044" y1="41.529" x2="98.7044" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.7044" y1="33.909" x2="103.7844" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.5444" y1="41.529" x2="88.5444" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.5444" y1="33.909" x2="83.4644" y2="33.909" width="0" layer="20"/>
<text>In1</text>
<text>In2</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>Out</text>
<text>GearsNGenes, LLC.</text>
<text>AND Gate</text>
<text>PMOS1</text>
<text>PMOS2</text>
<text>NMOS1</text>
<text>NMOS2</text>
<text>G   D   S</text>
<text>G   D   S</text>
<text>G   D   S</text>
<text>G   D   S</text>
<text>USB Breakout</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="2X5-SHROUDED">
</package>
<package name="1X02_NO_SILK">
</package>
<package name="2X3">
</package>
<package name="AXIAL-0.4">
<description>1/4W Resistor, 0.4" wide&lt;p&gt;

Yageo CFR series &lt;a href="http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf"&gt;http://www.yageo.com/pdf/yageo/Leaded-R_CFR_2008.pdf&lt;/a&gt;</description>
</package>
<package name="2X4-SHROUDED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="2X5-SHROUDED" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="1X02_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="MG-Eagle_v1" package="1X02_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="MG-Eagle_v1" package="1X02_NO_SILK" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="N_MOS1">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="JP2" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="N_MOS2">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="JP3" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="P_MOS1">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="JP4" library="MG-Eagle_v1" package="2X3" value="P_MOS2">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
<element name="R1" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="MG-Eagle_v1" package="AXIAL-0.4" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="MG-Eagle_v1" package="2X4-SHROUDED" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
