(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0)")
  (general
    (thickness 1.6002)
    (drawings 9)
    (tracks 98)
    (zones 0)
    (modules 7)
    (nets 21)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.127)
    (edge_width 0.127)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.127)
    (pcb_text_size 0.6 0.6)
    (mod_edge_width 0.127)
    (mod_text_size 0.6 0.6)
    (mod_text_width 0.127)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (pad_to_paste_clearance -0.04)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 160.02 119.38)
    (visible_elements 7FFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x3ffff_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.127000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "CAM/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +5V)
  (net 2 GND)
  (net 3 /Anode)
  (net 4 /Din)
  (net 5 /HV6)
  (net 6 /HV5)
  (net 7 /HV10)
  (net 8 /HV4)
  (net 9 /HV9)
  (net 10 /HV3)
  (net 11 /HV8)
  (net 12 /HV2)
  (net 13 /HV7)
  (net 14 /HV1)
  (net 15 "Net-(N1-PadA)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 17 /DP)
  (net 18 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 19 "Net-(N1-PadDP)")
  (net 20 "Net-(LED1-Pad2-DOUT)")
  (net_class Default "Imperial - this is the standard class"
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net +5V)
    (add_net /Anode)
    (add_net /DP)
    (add_net /Din)
    (add_net /HV1)
    (add_net /HV10)
    (add_net /HV2)
    (add_net /HV3)
    (add_net /HV4)
    (add_net /HV5)
    (add_net /HV6)
    (add_net /HV7)
    (add_net /HV8)
    (add_net /HV9)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(LED1-Pad2-DOUT)")
    (add_net "Net-(N1-PadA)")
    (add_net "Net-(N1-PadDP)")
  )
  (net_class 0.2mm ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Minimal ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module adafruit:adafruit-WS2812B (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 160.02 119.38 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference LED1 (at 0.0635 3.2385 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value WS2812B5050 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 4-DIN smd rect (at -2.44856 1.64846 270) (size 1.4986 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /Din))
    (pad 3-GND smd rect (at -2.44856 -1.64846 270) (size 1.4986 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2-DOUT smd rect (at 2.44856 -1.64846 270) (size 1.4986 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(LED1-Pad2-DOUT)"))
    (pad 1-VDD smd rect (at 2.44856 1.64846 270) (size 1.4986 0.89916) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5BE78864)
    (at 155.702 119.38 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 0.1uF (at 0 1.524 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 -1.25 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 0 270) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 0 270) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module logos:mermaid_l (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 164.0205 119.38 180)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 180) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module mynixies:mynixies-6844A-D-SUB (layer F.Cu) (tedit 5BE78A33)
    (at 160.00984 119.39016)
    (descr "THIS FOOTPRINT USES FEMALE D-SUB PINS AS 'SOCKETS'.")
    (tags "THIS FOOTPRINT USES FEMALE D-SUB PINS AS 'SOCKETS'.")
    (attr virtual)
    (fp_text reference N1 (at 0.07366 -10.42416) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value GN4P (at 0.635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user Top (at 0.01016 -10.42416) (layer F.SilkS))
    (fp_text user Bot (at 0.01016 10.65784) (layer F.SilkS))
    (pad N/C thru_hole circle (at 0 8.3312) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad DP thru_hole circle (at 0 -8.3312) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(N1-PadDP)"))
    (pad A thru_hole circle (at 3.61442 7.5057) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(N1-PadA)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 8.12038 1.85166) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /HV9))
    (pad 8 thru_hole circle (at 8.12038 -1.85166) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /HV8))
    (pad 7 thru_hole circle (at 6.51256 -5.19176) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /HV7))
    (pad 6 thru_hole circle (at 3.61442 -7.5057) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /HV6))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.61442 -7.5057) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /HV5))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.51256 -5.1943) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /HV4))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.12038 -1.8542) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /HV3))
    (pad 2 thru_hole circle (at -8.12038 1.85166) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /HV2))
    (pad 1 thru_hole circle (at -6.51256 5.19176) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /HV1))
    (pad 0 thru_hole circle (at 6.51256 5.1943) (size 2.4003 2.4003) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /HV10))
  )
  (module Resistors_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal (layer B.Cu) (tedit 5BE78933)
    (at 169.672 123.952 270)
    (descr "Resistor, Axial_DIN0207 series, Axial, Horizontal, pin pitch=10.16mm, 0.25W = 1/4W, length*diameter=6.3*2.5mm^2, http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/1_4W%23YAG.pdf")
    (tags "Resistor Axial_DIN0207 series Axial Horizontal pin pitch 10.16mm 0.25W = 1/4W length 6.3mm diameter 2.5mm")
    (fp_text reference R1 (at 5.08 2.31 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 12k (at 5.08 2.286 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 "Net-(N1-PadA)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 10.16 0 270) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /Anode))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_THT.3dshapes/R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.393701 0.393701 0.393701))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5BE78844)
    (at 160.02 114.808)
    (descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 68K (at 0 -1.524) (layer F.SilkS))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(N1-PadDP)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /DP))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x09_Pitch2.54mm (layer B.Cu) (tedit 5BE78948)
    (at 170.18 139.446 90)
    (descr "Through hole straight pin header, 2x09, 2.54mm pitch, double rows")
    (tags "Through hole pin header THT 2x09 2.54mm double row")
    (fp_text reference J1 (at 1.27 2.33 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value Nixie (at 1.27 -22.65 90) (layer B.Fab))
    (fp_text user %R (at 1.27 -10.16) (layer B.Fab))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 -20.32 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 -20.32 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 -17.78 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 -17.78 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /Din))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 -15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /HV7))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 -15.24 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /HV1))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 -12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /HV8))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 -12.7 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /HV2))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 -10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /HV9))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 -10.16 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /HV3))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 -7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /HV10))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 -7.62 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /HV4))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 -5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /DP))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 -5.08 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /HV5))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -2.54 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /HV6))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /Anode))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /Anode))
    (model ${KISYS3DMOD}/Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x09_Pitch2.54mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 148.0185 134.62) (end 148.59 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 171.45 134.62) (end 172.0215 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_arc (start 160.02 119.38) (end 148.59 119.38) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 148.59 119.38) (end 148.59 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 171.45 119.38) (end 171.45 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_text "nixies.us\nB13B\n" (at 160.5915 120.9675 270) (layer B.Mask))
  (gr_line (start 148.02 141.38) (end 148.0185 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 172.02 141.38) (end 172.0215 134.62) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 148.02 141.38) (end 172.02 141.38) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.1524))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer) (radius 1))
    (polygon
      (pts
        (xy 163.2585 109.22) (xy 167.005 111.1885) (xy 169.545 114.4905) (xy 170.688 118.999) (xy 170.688 135.128)
        (xy 171.577 135.1915) (xy 171.45 140.7795) (xy 148.463 140.7795) (xy 148.5265 135.3185) (xy 149.098 135.3185)
        (xy 149.225 118.364) (xy 150.114 115.1255) (xy 151.8285 112.014) (xy 155.5115 109.2835) (xy 160.0835 108.585)
      )
    )
  )
)
