<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="26.34" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="0" x2="26.34" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.34" y1="19.04" x2="0" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MARVELL</text>
<text>88Q5050 JTAG Live Adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="connector">
<packages>
<package name="20-PIN">
</package>
<package name="10-PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="connector" package="20-PIN" value="20PIN"/>
<element name="U$2" library="connector" package="10-PIN" value="10PIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
