<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.9518" y1="34.5446" x2="35.1475" y2="34.5445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.1475" y1="34.5445" x2="35.1052" y2="44.3159" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.1052" y1="44.3159" x2="13.9846" y2="44.2609" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.9846" y1="44.2609" x2="13.9518" y2="34.5446" width="0" layer="20"/>
<text>RST</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>BDM</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>2</text>
<text>~1</text>
<text>~0</text>
<text>R1</text>
<text>D1</text>
<text>UC1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/2V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr-5">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="carduino">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead-2" package="2X03" value=""/>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/2V" value="1K"/>
<element name="UC1" library="avr-5" package="SOIC8" value="TINY25/45/85"/>
<element name="D1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="JP5" library="carduino" package="1X04" value=""/>
<element name="JP3" library="carduino" package="1X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="UC1" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="UC1" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="UC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="UC1" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="UC1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
