<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-5.207" y1="4.572" x2="-5.207" y2="-4.572" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-5.207" y1="-4.572" x2="-4.572" y2="-5.207" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-4.572" y1="-5.207" x2="4.572" y2="-5.207" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="4.572" y1="-5.207" x2="5.207" y2="-4.572" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.207" y1="-4.572" x2="5.207" y2="4.572" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="5.207" y1="4.572" x2="4.572" y2="5.207" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.572" y1="5.207" x2="-4.572" y2="5.207" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-4.572" y1="5.207" x2="-5.207" y2="4.572" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<text>public
domain</text>
<text>v0</text>
<text>SOIC</text>
<text>TSSOP</text>
<text>MSOP</text>
</plain>
<libraries>
<library name="myDevice">
<packages>
<package name="SOIC-8_3.9X4.9MM_P1.27MM">
<description>Used with ADP3301, AD8014AR
&lt;br&gt;
Source: another library</description>
</package>
<package name="BO_TSSOP/MSOP-8">
<description>TSSOP-8
&lt;li&gt;
&lt;ul&gt;3x3mm&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;4.4x3mm&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
MSOP-8
&lt;li&gt;
&lt;ul&gt;3x3mm&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3" library="myDevice" package="SOIC-8_3.9X4.9MM_P1.27MM" value="BREAKOUT_8PIN_SO/SOIC_3.9X4.9MM"/>
<element name="IC4" library="myDevice" package="BO_TSSOP/MSOP-8" value="BREAKOUT_8PIN_TSSOP_GEN/MSOP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
