<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8.89" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="0" x2="8.89" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="3.81" x2="11.43" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="3.81" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="0" x2="20.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="20.32" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="3.81" x2="22.86" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="3.81" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="31.75" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="0" x2="31.75" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="9.525" x2="22.86" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="9.525" x2="22.86" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="5.715" x2="20.32" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="5.715" x2="20.32" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="9.525" x2="11.43" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="9.525" x2="11.43" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="5.715" x2="8.89" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="5.715" x2="8.89" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="9.525" x2="0" y2="9.525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.525" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="UNLABELED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="9MM_VERT_ALT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD2" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD3" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD4" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD5" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD6" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD7" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD8" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="PAD9" library="supply pins" package="UNLABELED" value="PAD"/>
<element name="POT1" library="potentiometers" package="9MM_VERT_ALT" value=""/>
<element name="POT2" library="potentiometers" package="9MM_VERT_ALT" value=""/>
<element name="POT3" library="potentiometers" package="9MM_VERT_ALT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="POT1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="POT1" pad="3"/>
<contactref element="PAD2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="POT2" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="POT2" pad="3"/>
<contactref element="PAD4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="POT3" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="POT3" pad="3"/>
<contactref element="PAD6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="POT1" pad="2"/>
<contactref element="PAD7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="POT2" pad="2"/>
<contactref element="PAD8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="POT3" pad="2"/>
<contactref element="PAD9" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
