<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.048" y1="13.462" x2="3.048" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.048" y1="1.27" x2="4.318" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.318" y1="0" x2="18.542" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="0" x2="19.812" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.812" y1="1.27" x2="19.812" y2="13.462" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="13.462" x2="21.082" y2="13.462" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.082" y1="13.462" x2="22.352" y2="14.732" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.352" y1="14.732" x2="22.352" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.352" y1="17.78" x2="21.082" y2="19.05" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.082" y1="19.05" x2="1.27" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="19.05" x2="0.254" y2="17.78" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.254" y1="17.78" x2="0.254" y2="14.732" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="14.732" x2="1.27" y2="13.462" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="13.462" x2="3.048" y2="13.462" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>8</text>
<text>RJ-45 Jack
Breakout v0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Box Header">
<packages>
<package name="RJ45-NO-SHIELD">
<description>&lt;b&gt;RJ45 Low Profile&lt;/b&gt; No Shield&lt;p&gt;
For all RJ45 N and Z Series Models&lt;br&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. ENG_DS_1654001_1099_RJ_L_0507.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="67"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Box Header" package="RJ45-NO-SHIELD" value="RJ45-8X">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="RJ45-8X"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16R6101"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
