<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-35.8775" y1="19.685" x2="-4.1275" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.1275" y1="19.685" x2="-4.1275" y2="33.655" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.1275" y1="33.655" x2="32.69" y2="33.655" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="33.655" x2="32.69" y2="55.235" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.69" y1="55.235" x2="-4.1275" y2="55.245" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.1275" y1="55.245" x2="-4.1275" y2="69.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.1275" y1="69.215" x2="-35.8775" y2="69.215" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-35.8775" y1="69.215" x2="-35.8775" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<hole x="22.86" y="46.99" drill="2.778759375"/>
<hole x="22.86" y="41.91" drill="2.778759375"/>
<hole x="29.21" y="46.99" drill="2.778759375"/>
<hole x="29.21" y="41.91" drill="2.778759375"/>
<hole x="-27.94" y="67.31" drill="2.778759375"/>
<hole x="-12.7" y="67.31" drill="2.778759375"/>
<hole x="-27.94" y="21.59" drill="2.778759375"/>
<hole x="-12.7" y="21.59" drill="2.778759375"/>
<text>MPLab PicKit4
FW Loading Adapter</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53048-06">
<description>&lt;b&gt;1.25mm Pitch PicoBlade™ Header, Right Angle, 6 Circuits&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/530480610_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="con-molex" package="53048-06" value="53048-06">
<attribute name="MF" value="WALDOM/MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="53048-0610"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1012260"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9911"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TAUX">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PGC[ICSPCLK]">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PGD[ICSPDAT]">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TVDD">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TVPP">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
