<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="-2.54" x2="97.77" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.77" y1="-2.54" x2="97.77" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.77" y1="22.53" x2="1.27" y2="22.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="22.53" x2="1.27" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.81" y="19.05" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="0" drill="3.2"/>
<hole x="95.25" y="20.32" drill="3.2"/>
<hole x="95.25" y="0" drill="3.2"/>
<hole x="49.53" y="20.32" drill="3.2"/>
<hole x="49.53" y="0" drill="3.2"/>
<text>SPI</text>
<text>AD5780_BOTTOM_SPI Rev A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV5" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
<contactref element="SV3" pad="10"/>
<contactref element="SV4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LDAC">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="SV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CLR">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SYNC0">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SYNC1">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SYNC2">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SYNC3">
<contactref element="SV4" pad="9"/>
<contactref element="SV5" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
