<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="17.145" y1="0.635" x2="19.05" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.05" y1="2.54" x2="19.05" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="50.8" x2="17.155" y2="52.695" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.155" y1="52.695" x2="2.53" y2="52.695" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.53" y1="52.695" x2="0.635" y2="50.8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.635" y1="50.8" x2="0.635" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="2.54" x2="2.54" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0.635" x2="17.145" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<text>cc-by-sa</text>
<text>Olivier Gillet</text>
<text>Tom Whitwell</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>R</text>
<text>L</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<text>Tip
Switch
Right
Left</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="AVR_ICSP">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MusicThingModular">
<description>&lt;B&gt;Music Thing Modular parts library &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Components for Eurorack modular synths 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="WQP-PJ301M-12_JACK">
</package>
<package name="WQP-PJ366ST_JACK">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="AVR_ICSP" value="M05X2PTH"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ301M-12_JACK" value="THONKICONNNEW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ366ST_JACK" value="THONKI-STEREO">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="MusicThingModular" package="WQP-PJ366ST_JACK" value="THONKI-STEREO">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="U2" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="U3" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="U4" pad="P$3_SLEEVE"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="2-TIP">
<contactref element="U2" pad="P$1_TIP"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="2-SWITCH">
<contactref element="U2" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3-RIGHT">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="P$2_SWITCH"/>
</signal>
<signal name="3-LEFT">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="P$1_TIP"/>
</signal>
<signal name="4-RIGHT">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="P$2_SWITCH"/>
</signal>
<signal name="4-LEFT">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$1_TIP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="P$1_TIP"/>
</signal>
<signal name="VEE">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
