(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 32.983499 53.176499 123.226501 109.383501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 86)
    (tracks 3305)
    (zones 0)
    (modules 218)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (15 F.Cu signal hide)
    (0 B.Cu signal)
    (18 B.Paste user hide)
    (19 F.Paste user hide)
    (20 B.SilkS user hide)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.2)
    (trace_clearance 0.199)
    (zone_clearance 0.3)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.2)
    (via_size 0.7)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.2)
    (via_min_drill 0.2)
    (user_via 1 0.5)
    (user_via 2 1)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 0.6 0.6)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3 3)
    (pad_drill 2.3)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFF98B)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284983297)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "Esta é a classe de net default."
    (clearance 0.199)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.7)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
  )
  (module MAT_12X4_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09278)
    (at 78.105 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.8 9.8 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 3.175 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D236)
    (at 53.848 75.057 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0.044901 -1.032729 45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT223 (layer B.Cu) (tedit 57A0D765)
    (at 55.245 89.789 180)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference U113 (at -1.905 0.889 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -0.762 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302 180) (size 3.6576 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302 180) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302 180) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302 180) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_14X4_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A09458)
    (at 59.055 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at 0.127 -0.0635 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 3.175 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 14 smd rect (at 1.905 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.905 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 1.905 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 1.905 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.905 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.905 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.905 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.905 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.635 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.635 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.635 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.635 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.905 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.905 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.905 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.905 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.905 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.905 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -1.905 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -1.905 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.635 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.635 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.635 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.635 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.635 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D28D)
    (at 97.155 85.725 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at 2.3495 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 180) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 180) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D296)
    (at 97.155 99.695 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at 2.286 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 180) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 180) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_14X4_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A094B6)
    (at 97.155 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.0635 0.0635 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 3.175 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 14 smd rect (at 1.905 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.905 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 1.905 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 1.905 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.905 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.905 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.905 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.905 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.905 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.635 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.635 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.635 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.635 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.905 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.905 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.905 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.905 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.905 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.905 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.905 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.905 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.905 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -1.905 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -1.905 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 -8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 -6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 -5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 -4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 -3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 -1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 0.635) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 1.905) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.635 3.175) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.635 4.445) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.635 5.715) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.635 6.985) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.635 8.255) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D2E3)
    (at 52.832 76.073 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 0 -1.167433 135) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038 135) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D2F0)
    (at 62.738 76.073 225)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at -0.044901 -1.122532 225) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.50038 225) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 225) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 225) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D2BB)
    (at 52.832 66.167 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at -0.179605 -0.987828 45) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038 45) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D2D6)
    (at 62.738 66.167 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at -0.044901 1.032729 135) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038 135) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_14X4_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A0927F)
    (at 97.155 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.8 9.8 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 3.175 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 14 smd rect (at 1.905 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.635 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.905 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -1.905 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_14X4_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09271)
    (at 59.055 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.8 9.8 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 3.175 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 14 smd rect (at 1.905 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 1.905 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.635 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.905 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.905 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -1.905 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.905 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.905 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.905 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.905 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.905 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.905 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.905 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -1.905 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -1.905 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.635 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.635 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.635 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.635 -8.255 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D38D)
    (at 99.695 99.695)
    (attr smd)
    (fp_text reference R40 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D382)
    (at 94.615 99.695)
    (attr smd)
    (fp_text reference R38 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D37C)
    (at 94.615 85.725)
    (attr smd)
    (fp_text reference R37 (at 0 1.09982) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D387)
    (at 99.695 85.725)
    (attr smd)
    (fp_text reference R39 (at 0 1.09982) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM3528 (layer B.Cu) (tedit 57A0D7BD)
    (at 53.34 97.663 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at -0.381 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF_10V_TANTALO (at 0 1.24968 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user + (at -2.75082 -1.5494 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd oval (at -1.75 0 270) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd oval (at 1.75 0 270) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.21 0.3 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM3528 (layer B.Cu) (tedit 57A0D7C6)
    (at 57.15 97.663 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -0.381 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF_10V_TANTALO (at 0 1.24968 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user + (at -2.75082 -1.5494 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd oval (at -1.75 0 270) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd oval (at 1.75 0 270) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.21 0.3 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT223 (layer B.Cu) (tedit 57A0D7E7)
    (at 62.865 95.631)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference U114 (at 1.778 0.254) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Val** (at 0 -0.762) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302) (size 3.6576 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM3528 (layer B.Cu) (tedit 57A0D7D7)
    (at 64.77 87.757 90)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0.381 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF_10V_TANTALO (at 0 1.24968 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user + (at -2.75082 -1.5494 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd oval (at -1.75 0 90) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd oval (at 1.75 0 90) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.21 0.3 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM3528 (layer B.Cu) (tedit 57A0D7D1)
    (at 60.96 87.757 90)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0.381 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF_10V_TANTALO (at 0 1.24968 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user + (at -2.75082 -1.5494 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd oval (at -1.75 0 90) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd oval (at 1.75 0 90) (size 1.5 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.21 0.3 0.2))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A0928E)
    (at 86.995 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09188)
    (at 69.215 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09199)
    (at 107.315 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 19.304) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 -0.635 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 -1.905 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 -3.175 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 -4.445 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 -5.715 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 -6.985 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 -8.255 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 -9.525 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 -10.795 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 -12.065 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 -13.335 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 -14.605 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 -15.875 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 -17.145 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 -18.415 90) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A091AD)
    (at 48.895 81.28 180)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 19.304 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 19.304 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A0952D)
    (at 107.315 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A09584)
    (at 48.895 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A094F7)
    (at 69.215 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.1905 0.127) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A094F0)
    (at 86.995 81.28)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.762 -19.304) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 -10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 -9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 -8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 -6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.762 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 0.762 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 0.762 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 0.762 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.762 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.762 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.762 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.762 6.985 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 0.762 8.255 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 0.762 9.525 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 0.762 10.795 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 0.762 12.065 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 0.762 13.335 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.762 14.605 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.762 15.875 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.762 17.145 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 0.762 18.415 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_11X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A094C0)
    (at 78.105 93.345)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.889 -6.731) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.889 -7.239) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_11X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A094CC)
    (at 78.105 69.215)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -2.0955 -3.429) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.889 -7.239) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at 0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_12X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09253)
    (at 59.055 63.5 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 9.271 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 1.905 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 -0.635 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 -1.905 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 -3.175 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 -4.445 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 -5.715 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 -6.985 180) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_LQFP-48_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0D6B4)
    (at 97.155 69.85)
    (descr "TQFP48 9X9MM 0.5MM PITCH 0.25MM PAD")
    (tags "TQFP48 9X9MM 0.5MM PITCH 0.25MM PAD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U56 (at -1.27 -6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LQFP-48 (at 3.2 2.35 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -4.1 -2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.75 -2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3.6 -1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.35 -1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.1 -0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.1 -0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3.1 0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3.1 0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -3.35 1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -3.6 1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -3.75 2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -4.1 2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.75 4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -2.25 3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -1.75 3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -1.25 3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.75 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.25 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.25 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.75 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 1.25 3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 1.75 3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.25 3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.75 4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 4.1 2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at 3.1 -0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at 3.1 -0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.1 0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.1 0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3.35 1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 3.6 1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3.75 2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 33 smd rect (at 3.35 -1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 34 smd rect (at 3.6 -1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 35 smd rect (at 3.75 -2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 36 smd rect (at 4.1 -2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 37 smd rect (at 2.75 -4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 38 smd rect (at 2.25 -3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 39 smd rect (at 1.75 -3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 40 smd rect (at 1.25 -3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 41 smd rect (at 0.75 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 42 smd rect (at 0.25 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 43 smd rect (at -0.25 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 44 smd rect (at -0.75 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 45 smd rect (at -1.25 -3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 46 smd rect (at -1.75 -3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 47 smd rect (at -2.25 -3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 48 smd rect (at -2.75 -4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 50 smd rect (at -4 3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 51 smd rect (at -4 -3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 52 smd rect (at 4 3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 53 smd rect (at 4 -3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 54 smd rect (at 3.25 -4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 55 smd rect (at -3.25 -4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 56 smd rect (at -3.25 4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 57 smd rect (at 3.25 4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd\vqfp64.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_LQFP-48_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0D675)
    (at 59.055 69.85)
    (descr "TQFP48 9X9MM 0.5MM PITCH 0.25MM PAD")
    (tags "TQFP48 9X9MM 0.5MM PITCH 0.25MM PAD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U53 (at -1.651 -6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LQFP-48 (at 3.2 2.35 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -4.1 -2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.75 -2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3.6 -1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.35 -1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.1 -0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.1 -0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3.1 0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3.1 0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -3.35 1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -3.6 1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -3.75 2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -4.1 2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.75 4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -2.25 3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at -1.75 3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at -1.25 3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -0.75 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -0.25 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 0.25 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.75 3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 1.25 3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 1.75 3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.25 3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.75 4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 4.1 2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at 3.1 -0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at 3.1 -0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.1 0.25) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.1 0.75) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3.35 1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 3.6 1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3.75 2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 33 smd rect (at 3.35 -1.25) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 34 smd rect (at 3.6 -1.75) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 35 smd rect (at 3.75 -2.25) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 36 smd rect (at 4.1 -2.75) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 37 smd rect (at 2.75 -4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 38 smd rect (at 2.25 -3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 39 smd rect (at 1.75 -3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 40 smd rect (at 1.25 -3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 41 smd rect (at 0.75 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 42 smd rect (at 0.25 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 43 smd rect (at -0.25 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 44 smd rect (at -0.75 -3.1 270) (size 4 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 45 smd rect (at -1.25 -3.35 270) (size 3.5 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 46 smd rect (at -1.75 -3.6 270) (size 2.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 47 smd rect (at -2.25 -3.75 270) (size 2.3 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 48 smd rect (at -2.75 -4.1 270) (size 1.6 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 50 smd rect (at -4 3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 51 smd rect (at -4 -3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 52 smd rect (at 4 3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 53 smd rect (at 4 -3.25) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 54 smd rect (at 3.25 -4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 55 smd rect (at -3.25 -4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 56 smd rect (at -3.25 4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 57 smd rect (at 3.25 4 270) (size 0.8 0.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd\vqfp64.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_LQFP-32 (layer B.Cu) (tedit 57A0D1B1)
    (at 57.785 71.12)
    (descr "QUAD FLAT PACKAGE 32 LD LQFP")
    (tags "QUAD FLAT PACKAGE 32 LD LQFP")
    (attr smd)
    (fp_text reference >NAME (at 0.10668 5.94868) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value >VALUE (at 0 -3.2) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.8 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.2 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.4 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.4 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 1.2 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 2 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 2.8 -4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 4.35 -2.8) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 4.35 -2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 4.35 -1.2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 4.35 -0.4) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 4.35 0.4) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 4.35 1.2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.35 2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 4.35 2.8) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.8 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.2 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 0.4 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -0.4 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -1.2 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -2 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -2.8 4.35 270) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -4.35 2.8) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -4.35 2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -4.35 1.2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.35 0.4) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -4.35 -0.4) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -4.35 -1.2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at -4.35 -2) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at -4.35 -2.8) (size 1.5 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -4.7 3.6) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -3.6 4.7 270) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -3.6 -4.6 270) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at -4.7 -3.6) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3.6 4.7 270) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 4.6 3.6) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 4.6 -3.6) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at 3.6 -4.6 270) (size 0.8 0.45)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
  )
  (module inbox_QFN-32_1 (layer B.Cu) (tedit 57A0D72D)
    (at 57.785 71.12)
    (descr "Support CMS Plcc 32 pins")
    (tags "CMS Plcc")
    (attr smd)
    (fp_text reference U112 (at 1.905 -5.715) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TLV320AIC3204 (at 0 -3.45) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 31 smd rect (at -1.25 2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.75 1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.25 1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at -1.75 2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.5 1.75 270) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.2 1.25 270) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.9 0.75 270) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.7 0.25 270) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.7 -0.25 270) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.9 -0.75 270) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.2 -1.25 270) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.5 -1.75 270) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.75 -2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.75 -2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.25 -2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.75 -1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.25 -1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.25 -1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.75 -1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.25 -2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.5 -1.75 270) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.2 -1.25 270) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.9 -0.75 270) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.7 -0.25 270) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 1.7 0.25 270) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 1.9 0.75 270) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.2 1.25 270) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.5 1.75 270) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 1.75 2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 1.25 2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.75 1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.25 1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
  )
  (module furo3 (layer F.Cu) (tedit 56D71BB7)
    (at 45.085 58.2676)
    (attr virtual)
    (fp_text reference F1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value FURO (at 0 0.70104) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.1 3.1) (drill 3.1)
      (layers *.SilkS *.Mask F.Cu)
      (clearance 0.50038)
    )
  )
  (module furo3 (layer F.Cu) (tedit 56D71BB7)
    (at 111.125 58.2676)
    (attr virtual)
    (fp_text reference F1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value FURO (at 0 0.70104) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.1 3.1) (drill 3.1)
      (layers *.SilkS *.Mask F.Cu)
      (clearance 0.50038)
    )
  )
  (module furo3 (layer F.Cu) (tedit 56D71BB7)
    (at 45.085 104.2924)
    (attr virtual)
    (fp_text reference F1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value FURO (at 0 0.70104) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.1 3.1) (drill 3.1)
      (layers *.SilkS *.Mask F.Cu)
      (clearance 0.50038)
    )
  )
  (module furo3 (layer F.Cu) (tedit 56D71BB7)
    (at 111.125 104.2924)
    (attr virtual)
    (fp_text reference F1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value FURO (at 0 0.70104) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.1 3.1) (drill 3.1)
      (layers *.SilkS *.Mask F.Cu)
      (clearance 0.50038)
    )
  )
  (module MAT_10X1_1.27_smd (layer B.Cu) (tedit 57A09249)
    (at 65.405 71.12 180)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.889 6.731 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_26X1 (at 2 0 450) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at 0.889 6.604 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.635 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.635 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.635 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.635 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.635 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.635 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.635 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.635 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.635 5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.635 3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.635 1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.635 0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -0.635 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 -1.905 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.635 -3.175 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.635 -4.445 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.635 -5.715 270) (size 0.8 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_TSSOP-32 (layer F.Cu) (tedit 57A0CEAD)
    (at 59.055 92.71)
    (descr "Smd module Tssoic24")
    (tags "CMS TSSOIC")
    (attr smd)
    (fp_text reference U54 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value val? (at 0 4.3) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at -4 -5.8) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 9 smd rect (at 0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3 3.575 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 3 4.225 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3 4.225 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -3 3.575 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3 2.925 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3 2.275 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -3 2.275 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -3 2.925 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 3 0.325 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3 0.975 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3 1.625 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -3 1.625 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -3 0.975 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3 0.325 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 3 -0.325 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 3 -0.975 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 3 -1.625 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 3 -2.275 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3 -2.925 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 3 -3.575 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3 -4.225 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3 -4.225 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3 -3.575 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3 -2.925 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3 -2.275 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3 -1.625 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3 -0.975 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3 -0.325 270) (size 0.4 2.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.925 -4.875 270) (size 0.4 2.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.925 -4.875 270) (size 0.4 2.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.925 4.875 270) (size 0.4 2.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.925 4.875 270) (size 0.4 2.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/cms_soj24.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.255 0.49 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D24C)
    (at 56.388 85.725)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 1.143) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D252)
    (at 61.722 85.725)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 1.143) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D25A)
    (at 56.388 99.695)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D25F)
    (at 61.722 99.695)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_TSSOP-32 (layer B.Cu) (tedit 57A0D205)
    (at 97.155 92.71)
    (descr "Smd module Tssoic24")
    (tags "CMS TSSOIC")
    (attr smd)
    (fp_text reference U118 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value val? (at 0 -4.3) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at -4 5.8) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3 -3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 3 -4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3 -4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -3 -3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3 -2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3 -2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -3 -2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -3 -2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 3 -0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3 -0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3 -1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -3 -1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -3 -0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3 -0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 3 0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 3 0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 3 1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 3 2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3 2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 3 3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3 4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3 4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3 3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3 2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3 2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3 1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3 0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3 0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.925 4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.925 4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.925 -4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.925 -4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/cms_soj24.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.255 0.49 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_TSSOP-32 (layer B.Cu) (tedit 57A0D1E5)
    (at 78.105 69.85)
    (descr "Smd module Tssoic24")
    (tags "CMS TSSOIC")
    (attr smd)
    (fp_text reference U115 (at 0 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value val? (at 0 -4.3) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text user 1 (at -4 5.8) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 -5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 1.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3 -3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 3 -4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3 -4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -3 -3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3 -2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3 -2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -3 -2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -3 -2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 3 -0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3 -0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3 -1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -3 -1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -3 -0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3 -0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 3 0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 3 0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 3 1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 3 2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3 2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 3 3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 3 4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3 4.225 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3 3.575 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3 2.925 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3 2.275 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3 1.625 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3 0.975 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3 0.325 90) (size 0.4 2.5)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.925 4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.925 4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.925 -4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.925 -4.875 90) (size 0.4 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.325 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.975 5.9) (size 0.4 1.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/cms_soj24.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.255 0.49 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D363)
    (at 92.202 64.897 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R33 (at 0.044901 -0.942927 45) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 45) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 45) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 45) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D369)
    (at 92.583 74.422)
    (attr smd)
    (fp_text reference R34 (at 0 1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D375)
    (at 101.727 74.422)
    (attr smd)
    (fp_text reference R36 (at 0 1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D36F)
    (at 102.108 64.897 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R35 (at -0.044901 0.942927 135) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 135) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 135) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 135) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D316)
    (at 72.39 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R23 (at -1.9685 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D351)
    (at 83.82 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R30 (at -1.905 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 579FB683)
    (at 81.28 99.314 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -0.9525 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D35C)
    (at 74.93 99.314 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R32 (at 0 1 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D324)
    (at 74.93 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R25 (at -1.905 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D342)
    (at 81.28 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R28 (at -1.905 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D349)
    (at 82.55 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R29 (at -1.905 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D31D)
    (at 73.66 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at -1.9685 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 578CDE2D)
    (at 82.55 99.314 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 1 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D357)
    (at 73.66 99.314 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R31 (at 0 -0.9525 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D32B)
    (at 76.2 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R26 (at -1.905 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0402 (layer B.Cu) (tedit 57A0D33A)
    (at 80.01 85.09 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R27 (at -1.905 0.0635 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K_1% (at 0 -0.70104 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 0.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_tssop_36_0.5 (layer B.Cu) (tedit 57A0D6F3)
    (at 78.105 92.71 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference U116 (at 1.905 0 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value >VALUE (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 3 smd rect (at -4.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.25 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.75 -2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at 2.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at 2.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 33 smd rect (at 1.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 34 smd rect (at 1.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 35 smd rect (at 0.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 36 smd rect (at 0.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 37 smd rect (at -0.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 38 smd rect (at -0.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 39 smd rect (at -1.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 40 smd rect (at -1.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 41 smd rect (at -2.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 42 smd rect (at -2.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 43 smd rect (at -3.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 44 smd rect (at -3.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 45 smd rect (at -4.25 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 46 smd rect (at -4.75 2.5 90) (size 0.25 2.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
  )
  (module MAT_48X1_1,27_PHT (layer F.Cu) (tedit 57A094FC)
    (at 78.105 56.515)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -29.7 -1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 thru_hole rect (at -28.575 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -26.035 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -29.845 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -27.305 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -24.765 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole rect (at 8.255 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole rect (at 9.525 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole rect (at 10.795 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole rect (at 12.065 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole rect (at 13.335 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole rect (at 14.605 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole rect (at 15.875 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole rect (at 17.145 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole rect (at 18.415 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 44 thru_hole rect (at 19.685 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole rect (at 20.955 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 46 thru_hole rect (at 22.225 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 47 thru_hole rect (at 23.495 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 48 thru_hole rect (at 24.765 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 49 thru_hole rect (at 26.035 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 50 thru_hole rect (at 27.305 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -23.495 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -22.225 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -20.955 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -19.685 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -18.415 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -17.145 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at -15.875 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at -14.605 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at -13.335 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at -12.065 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at -10.795 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at -9.525 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at -8.255 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 51 thru_hole rect (at 28.575 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 52 thru_hole rect (at 29.845 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_48X1_1,27_PHT (layer F.Cu) (tedit 57A092EA)
    (at 78.105 106.045)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -29.7 -1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 thru_hole rect (at -28.575 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -26.035 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -29.845 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -27.305 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -24.765 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole rect (at 8.255 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole rect (at 9.525 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole rect (at 10.795 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole rect (at 12.065 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole rect (at 13.335 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole rect (at 14.605 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole rect (at 15.875 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole rect (at 17.145 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole rect (at 18.415 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 44 thru_hole rect (at 19.685 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole rect (at 20.955 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 46 thru_hole rect (at 22.225 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 47 thru_hole rect (at 23.495 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 48 thru_hole rect (at 24.765 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 49 thru_hole rect (at 26.035 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 50 thru_hole rect (at 27.305 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -23.495 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -22.225 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -20.955 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -19.685 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -18.415 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -17.145 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at -15.875 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at -14.605 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at -13.335 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at -12.065 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at -10.795 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at -9.525 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at -8.255 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 51 thru_hole rect (at 28.575 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 52 thru_hole rect (at 29.845 0) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D302)
    (at 75.565 78.105)
    (attr smd)
    (fp_text reference R20 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D2FC)
    (at 75.565 62.865)
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at 0 1.09982) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D308)
    (at 80.645 62.865)
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at 0 1.09982) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer B.Cu) (tedit 57A0D30C)
    (at 80.645 78.105)
    (attr smd)
    (fp_text reference R22 (at 0 -1.016) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 -0.50038) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0) (size 1 0.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_tssop_48_0.5 (layer F.Cu) (tedit 57A0D60C)
    (at 97.155 92.71 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference U58 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value >VALUE (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 3 smd rect (at -4.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.75 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 4.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 4.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 3.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at 3.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 31 smd rect (at 2.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at 2.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 33 smd rect (at 1.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 34 smd rect (at 1.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 35 smd rect (at 0.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 36 smd rect (at 0.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 37 smd rect (at -0.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 38 smd rect (at -0.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 39 smd rect (at -1.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 40 smd rect (at -1.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 41 smd rect (at -2.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 42 smd rect (at -2.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 43 smd rect (at -3.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 44 smd rect (at -3.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 45 smd rect (at -4.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 46 smd rect (at -4.75 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 5.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 5.75 -3 90) (size 0.25 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 5.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 5.75 3 90) (size 0.25 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at -5.25 2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -5.75 3 90) (size 0.25 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -5.25 -2.75 90) (size 0.25 3.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at -5.75 -3 90) (size 0.25 3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D273)
    (at 91.948 75.057 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 -0.987828 45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D280)
    (at 102.362 75.057 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 0 0.987828 135) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 135) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D27B)
    (at 102.362 64.643 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0.044901 -1.032729 45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D26E)
    (at 91.948 64.643 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0 0.987828 135) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 135) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D243)
    (at 64.262 75.057 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0.044901 1.032729 135) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 135) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D23D)
    (at 64.262 64.643 45)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0.044901 -1.032729 45) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 45) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_SM0603 (layer F.Cu) (tedit 57A0D22F)
    (at 53.848 64.643 135)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.987828 135) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 0R (at 0 0.50038 135) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.635 0 135) (size 1 0.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.08 0.08 0.08))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module inbox_QFN-32_3 (layer B.Cu) (tedit 57A0D6E5)
    (at 97.155 69.85 90)
    (descr "Support CMS Plcc 32 pins")
    (tags "CMS Plcc")
    (attr smd)
    (fp_text reference U117 (at 5.715 2.032 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TLV320AIC3204 (at 0 -5.588 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 31 smd rect (at -0.75 3.5 90) (size 0.3 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.25 3.5 90) (size 0.3 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at 0.25 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at -1.25 3.5 90) (size 0.3 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.25 1.75) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.25 1.25) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -3.25 0.75) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.25 0.25) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -3.25 -0.25) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -3.25 -0.75) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -3.25 -1.25) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -3.25 -1.75) (size 0.3 3.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 2.25 -3.75 90) (size 0.3 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.25 -2.25 90) (size 0.295 5.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -0.75 -2.25 90) (size 0.295 5.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.25 -2.25 90) (size 0.295 5.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.25 -2.5 90) (size 0.3 4.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.75 -2.75 90) (size 0.3 4.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 1.25 -3 90) (size 0.3 3.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.75 -3.75 90) (size 0.3 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3.75 -1.75) (size 0.3 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3.5 -1.25) (size 0.3 2.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 3.3 -0.75) (size 0.3 3.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 3 -0.25) (size 0.3 3.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 2.8 0.25) (size 0.3 4.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 2.5 0.75) (size 0.3 4.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.5 1.25) (size 0.3 4.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.5 1.75) (size 0.3 4.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 2.25 3.75 90) (size 0.3 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 1.75 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 1.25 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.75 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.75 -4 90) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 3.25 -3.425 90) (size 0.3 0.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 3.75 -3.425 90) (size 0.3 0.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at -1.75 -3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at -2.25 -4 90) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at -2.75 -4 90) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at -1.75 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at -2.25 3.575 90) (size 0.3 2.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at -2.75 3.75 90) (size 0.3 2.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.75 4 90) (size 0.3 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 3.25 3.425 90) (size 0.3 0.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 3.75 3.425 90) (size 0.3 0.65)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -4.05 -2.25) (size 0.3 1.7)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.05 -2.75) (size 0.3 1.7)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -4.05 2.25) (size 0.3 1.7)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -4.05 2.75) (size 0.3 1.7)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 4.25 -2.25) (size 0.3 1.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 4.25 -2.75) (size 0.3 1.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.25 -2.75) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 3.25 -2.25) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.25 2.25) (size 0.3 1.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 4.25 2.75) (size 0.3 1.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 3.25 2.25) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 3.25 2.75) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 2.75 -2.75) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 2.75 2.75) (size 0.3 0.3)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE7E)
    (at 87.63 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U42 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D182)
    (at 99.06 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U107 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D18D)
    (at 102.87 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U109 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D19A)
    (at 106.68 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U111 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D028)
    (at 111.76 79.375 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U74 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D02E)
    (at 111.76 83.185 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U75 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D033)
    (at 111.76 86.995 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U76 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D039)
    (at 111.76 90.805 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U77 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D022)
    (at 111.76 75.565 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U73 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D01D)
    (at 111.76 71.755 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U72 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D017)
    (at 111.76 67.945 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U71 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D012)
    (at 111.76 64.135 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U70 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF67)
    (at 111.76 90.805 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U18 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF62)
    (at 111.76 86.995 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U17 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF5D)
    (at 111.76 83.185 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U16 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF44)
    (at 111.76 64.135 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U11 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF4A)
    (at 111.76 67.945 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U12 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF4E)
    (at 111.76 71.755 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U13 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF53)
    (at 111.76 75.565 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U14 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF58)
    (at 111.76 79.375 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U15 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D177)
    (at 95.25 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U105 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D160)
    (at 87.63 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U101 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D16C)
    (at 91.44 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U103 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D143)
    (at 76.2 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U95 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D13C)
    (at 72.39 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U93 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D14D)
    (at 80.01 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U97 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D153)
    (at 83.82 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U99 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D124)
    (at 57.15 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U85 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D11D)
    (at 53.34 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U83 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D118)
    (at 49.53 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U81 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D12F)
    (at 64.77 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U89 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D129)
    (at 60.96 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U87 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D136)
    (at 68.58 103.505 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U91 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D089)
    (at 57.15 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U84 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D08F)
    (at 60.96 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U86 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D099)
    (at 68.58 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U90 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D094)
    (at 64.77 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U88 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0B1)
    (at 80.01 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U98 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0C2)
    (at 83.82 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U100 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0AB)
    (at 76.2 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U96 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0A5)
    (at 72.39 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U94 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0FE)
    (at 102.87 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U110 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D107)
    (at 106.68 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U112 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0E9)
    (at 95.25 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U106 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0F3)
    (at 99.06 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U108 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0D8)
    (at 91.44 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U104 (at 0.1905 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D0CE)
    (at 87.63 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U102 (at 0.127 -0.0635 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDE1)
    (at 83.82 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U39 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDE6)
    (at 87.63 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U41 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDEE)
    (at 95.25 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U45 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A09325)
    (at 91.44 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U43 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE00)
    (at 106.68 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U51 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDF9)
    (at 102.87 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U49 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDF3)
    (at 99.06 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U47 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDCB)
    (at 68.58 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U31 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDD1)
    (at 72.39 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U33 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDDB)
    (at 80.01 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U37 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDD6)
    (at 76.2 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U35 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDBF)
    (at 60.96 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U27 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CDC5)
    (at 64.77 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U29 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CD8C)
    (at 57.15 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U25 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CD87)
    (at 53.34 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U23 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE82)
    (at 91.44 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U44 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE8D)
    (at 99.06 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U48 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE88)
    (at 95.25 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U46 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE9A)
    (at 106.68 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U52 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE93)
    (at 102.87 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U50 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE36)
    (at 72.39 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U34 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE3B)
    (at 76.2 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U36 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE48)
    (at 83.82 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U40 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE41)
    (at 80.01 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U38 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE1D)
    (at 64.77 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U30 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE30)
    (at 68.58 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U32 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE17)
    (at 60.96 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U28 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE11)
    (at 57.15 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U26 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE0D)
    (at 53.34 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U24 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CE08)
    (at 49.53 103.505)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U22 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CD82)
    (at 49.53 59.055)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U21 (at 0 0.05) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D082)
    (at 53.34 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U82 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D04D)
    (at 49.53 59.055 180)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U80 (at 0 -0.05 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 180) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF26)
    (at 44.45 79.375 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U5 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF2B)
    (at 44.45 75.565 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U4 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF31)
    (at 44.45 71.755 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U3 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF39)
    (at 44.45 67.945 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U2 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF3D)
    (at 44.45 64.135 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U1 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF20)
    (at 44.45 83.185 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U6 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF1B)
    (at 44.45 86.995 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U7 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF16)
    (at 44.45 90.805 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U8 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFD3)
    (at 44.45 64.135 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U60 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFD9)
    (at 44.45 67.945 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U61 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFDF)
    (at 44.45 71.755 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U62 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFE4)
    (at 44.45 75.565 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U63 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFFB)
    (at 44.45 90.805 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U67 (at 0 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFF4)
    (at 44.45 86.995 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U66 (at 0 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFEE)
    (at 44.45 83.185 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U65 (at 0 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0CFE9)
    (at 44.45 79.375 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U64 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D002)
    (at 44.45 94.615 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U68 (at 0 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D00A)
    (at 44.45 98.425 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U69 (at 0 -0.0635 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF10)
    (at 44.45 94.615 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U9 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF0C)
    (at 44.45 98.425 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U10 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF6D)
    (at 111.76 94.615 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U19 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer F.Cu) (tedit 57A0CF73)
    (at 111.76 98.425 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U20 (at 0 -0.0635 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D046)
    (at 111.76 98.425 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U79 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module inbox_SOT23-6 (layer B.Cu) (tedit 57A0D040)
    (at 111.76 94.615 270)
    (tags SOT23_5)
    (fp_text reference U78 (at 0 -0.05 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LM2664M6 (at 0.0635 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 6 smd rect (at -1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 4 smd rect (at 1.2 1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (pad 1 smd rect (at -1.2 -1.27 270) (size 0.8 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (clearance 0.09906)
    )
    (model smd/SOT23_6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 -180))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 115.57 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer B.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 118.11 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 1.25 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 -1.5 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask B.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 46.99 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 119.38 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 116.84 81.28 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 109.22 81.28 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 270) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 114.3 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A093DF)
    (at 41.91 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.5 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 50.8 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 67.31 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 71.12 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 85.09 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 88.9 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_30X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A09414)
    (at 105.41 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.9 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 0.635 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at 1.905 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at 3.175 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at 4.445 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at 5.715 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at 6.985 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at 8.255 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at 9.525 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at 10.795 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at 12.065 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at 13.335 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at 14.605 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at 15.875 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 17.145 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 18.415 0 90) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_48X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0943F)
    (at 78.105 100.965)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -29.21 -1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.016) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 thru_hole rect (at -28.575 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -26.035 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -29.845 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -27.305 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -24.765 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole rect (at 8.255 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole rect (at 9.525 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole rect (at 10.795 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole rect (at 12.065 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole rect (at 13.335 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole rect (at 14.605 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole rect (at 15.875 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole rect (at 17.145 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole rect (at 18.415 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 44 thru_hole rect (at 19.685 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole rect (at 20.955 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 46 thru_hole rect (at 22.225 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 47 thru_hole rect (at 23.495 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 48 thru_hole rect (at 24.765 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 49 thru_hole rect (at 26.035 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 50 thru_hole rect (at 27.305 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -23.495 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -22.225 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -20.955 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -19.685 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -18.415 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -17.145 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at -15.875 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at -14.605 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at -13.335 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at -12.065 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at -10.795 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at -9.525 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at -8.255 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 51 thru_hole rect (at 28.575 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 52 thru_hole rect (at 29.845 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_48X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0943F)
    (at 78.105 61.595)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -29.21 -1.27) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.016) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 6 thru_hole rect (at -28.575 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -26.035 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -29.845 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -27.305 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at -24.765 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 31 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 33 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 34 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 35 thru_hole rect (at 8.255 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole rect (at 9.525 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 37 thru_hole rect (at 10.795 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 38 thru_hole rect (at 12.065 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 39 thru_hole rect (at 13.335 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole rect (at 14.605 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 41 thru_hole rect (at 15.875 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 42 thru_hole rect (at 17.145 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 43 thru_hole rect (at 18.415 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 44 thru_hole rect (at 19.685 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 45 thru_hole rect (at 20.955 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 46 thru_hole rect (at 22.225 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 47 thru_hole rect (at 23.495 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 48 thru_hole rect (at 24.765 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 49 thru_hole rect (at 26.035 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 50 thru_hole rect (at 27.305 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at -23.495 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at -22.225 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at -20.955 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at -19.685 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at -18.415 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at -17.145 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at -15.875 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole rect (at -14.605 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole rect (at -13.335 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole rect (at -12.065 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole rect (at -10.795 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 21 thru_hole rect (at -9.525 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 22 thru_hole rect (at -8.255 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 24 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 25 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 26 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 27 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 28 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 30 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 51 thru_hole rect (at 28.575 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 52 thru_hole rect (at 29.845 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_12X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0946F)
    (at 59.055 78.105)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -6.6675 -0.9525) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.8255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_12X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0946F)
    (at 59.055 84.455)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -6.6675 -0.9525) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.8255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_12X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0946F)
    (at 97.155 84.455)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -6.6675 -0.9525) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.8255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_12X1_1,27_vias (layer F.Cu) (tedit 57A0946F)
    (at 97.155 78.105)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -6.6675 -0.9525) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 0.8255) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at 1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -1.905 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at 0.635 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 3.175 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 4.445 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 5.715 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 6.985 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_13X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A0949D)
    (at 83.185 70.485)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -9.271) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 1.905 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_13X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A0949D)
    (at 83.185 92.075)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -9.271) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 1.905 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_13X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A0949D)
    (at 73.025 92.075)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -9.271) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 1.905 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 0 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 1.27 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 2.54 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 3.81 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.08 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 6.35 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 7.62 270) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_13X1_1.27_smd (layer F.Cu) (tedit 57A0949D)
    (at 73.025 70.485 180)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -0.762 -9.271 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT_15X1 (at 1.905 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 10 smd rect (at -0.762 3.81 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -0.762 1.27 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -0.762 2.54 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.762 0 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -0.762 -5.08 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -0.762 -2.54 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.762 -3.81 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -0.762 -6.35 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -0.762 -7.62 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.762 -1.27 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.762 5.08 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.762 6.35 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at -0.762 7.62 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0.762 -7.62 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.762 -6.35 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.762 -5.08 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0.762 -3.81 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 0.762 -2.54 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0.762 -1.27 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.762 0 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.762 1.27 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 0.762 2.54 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 0.762 3.81 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0.762 5.08 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at 0.762 6.35 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.762 7.62 90) (size 0.8 1)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_16X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0A82A)
    (at 39.37 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -9.515 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -8.245 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -5.705 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -3.165 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -0.625 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -6.975 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -4.435 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -1.895 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 0.645 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 1.915 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 3.185 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 4.455 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at 5.725 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at 6.995 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at 8.265 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 9.535 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_16X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0A82A)
    (at 38.1 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -9.515 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -8.245 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -5.705 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -3.165 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -0.625 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -6.975 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -4.435 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -1.895 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 0.645 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 1.915 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 3.185 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 4.455 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at 5.725 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at 6.995 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at 8.265 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 9.535 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_16X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0A82A)
    (at 36.83 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -9.515 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -8.245 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -5.705 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -3.165 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -0.625 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -6.975 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -4.435 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -1.895 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 0.645 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 1.915 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 3.185 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 4.455 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at 5.725 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at 6.995 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at 8.265 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 9.535 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MAT_16X1_1,27_PHT_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0A82A)
    (at 40.64 81.28 90)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference PB1 (at -18.25 -1.25 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MAT-30-1,27-PHT (at 0 1.1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -9.515 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at -8.245 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 4 thru_hole rect (at -5.705 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 6 thru_hole rect (at -3.165 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 8 thru_hole rect (at -0.625 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at -6.975 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole rect (at -4.435 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole rect (at -1.895 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole rect (at 0.645 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole rect (at 1.915 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 11 thru_hole rect (at 3.185 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 12 thru_hole rect (at 4.455 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole rect (at 5.725 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 14 thru_hole rect (at 6.995 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 15 thru_hole rect (at 8.265 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad 16 thru_hole rect (at 9.535 0 90) (size 1 1) (drill 0.85)
      (layers *.Cu *.Paste *.Mask F.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module USB_B_MICRO_2 (layer B.Cu) (tedit 57A0DA30)
    (at 37.465 95.885)
    (descr "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (tags "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (attr smd)
    (fp_text reference J4 (at 1.397 -3.302) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Val (at 0 -2.4375) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.8 1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.8 0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.8 0) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 2.8 -0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.8 -1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0 1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 2.75 3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.75 -3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0 -1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask B.Cu B.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask B.Cu B.SilkS)
    )
  )
  (module USB_B_MICRO_2 (layer B.Cu) (tedit 57A0DA36)
    (at 37.465 66.675)
    (descr "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (tags "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (attr smd)
    (fp_text reference J3 (at 1.397 -3.302) (layer B.SilkS))
    (fp_text value Val (at 0 -2.4375) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.8 1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.8 0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.8 0) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 2.8 -0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.8 -1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0 1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 2.75 3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.75 -3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0 -1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask B.Cu B.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 -3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask B.Cu B.SilkS)
    )
  )
  (module USB_B_MICRO_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0DA10)
    (at 37.465 95.885)
    (descr "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (tags "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at 1.397 -3.302) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val (at 0 2.4375) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.8 -1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.8 -0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.8 0) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 2.8 0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.8 1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0 -1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 2.75 -3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.75 3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0 1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask F.Cu F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask F.Cu F.SilkS)
    )
  )
  (module USB_B_MICRO_2 (layer F.Cu) (tedit 57A0DA15)
    (at 37.465 66.675)
    (descr "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (tags "MINI USB-B R/A SMT W/ REAR")
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at 1.397 -3.302) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Val (at 0 2.4375) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.8 -1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.8 -0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.8 0) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at 2.8 0.65) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at 2.8 1.3) (size 1.5 0.4)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at 0 -1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at 2.75 -3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.75 3.2) (size 1.4 1.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0 1.25) (size 1.9 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 -3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask F.Cu F.SilkS)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 3.3) (size 1.6 0.9) (drill oval 1.2 0.5)
      (layers *.Mask F.Cu F.SilkS)
    )
  )
  (module inbox_QFN-32_1 (layer F.Cu) (tedit 57A0DD46)
    (at 78.105 81.28)
    (descr "Support CMS Plcc 32 pins")
    (tags "CMS Plcc")
    (attr smd)
    (fp_text reference U55 (at -1.2065 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TLV320AIC3204 (at 0 3.45) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 31 smd rect (at -1.25 -2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 30 smd rect (at -0.75 -1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.25 -1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at -1.75 -2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.5 -1.75 90) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.2 -1.25 90) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.9 -0.75 90) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -1.7 -0.25 90) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.7 0.25 90) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 6 smd rect (at -1.9 0.75 90) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 7 smd rect (at -2.2 1.25 90) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 8 smd rect (at -2.5 1.75 90) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 16 smd rect (at 1.75 2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -1.75 2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -1.25 2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -0.75 1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.25 1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.25 1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 14 smd rect (at 0.75 1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.25 2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.5 1.75 90) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.2 1.25 90) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.9 0.75 90) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.7 0.25 90) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 1.7 -0.25 90) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 22 smd rect (at 1.9 -0.75 90) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 2.2 -1.25 90) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at 2.5 -1.75 90) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at 1.75 -2.5) (size 0.3 0.6)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 26 smd rect (at 1.25 -2.2) (size 0.3 1.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 27 smd rect (at 0.75 -1.9) (size 0.3 1.8)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.25 -1.7) (size 0.3 2.2)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (gr_text "08/2016\n" (at 80.772 92.71 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text V1.0 (at 75.565 92.71 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text PROTOHARD (at 80.645 68.072 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "HARDLAB\n" (at 75.692 68.072 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text "3528\n\n" (at 64.77 88.265) (layer B.SilkS))
  (gr_text "3528\n\n" (at 60.96 88.265) (layer B.SilkS))
  (gr_text "3528\n\n" (at 57.15 98.171) (layer B.SilkS))
  (gr_text "3528\n\n" (at 53.213 98.171) (layer B.SilkS))
  (gr_text "SOT223\n" (at 64.77 96.774) (layer B.SilkS))
  (gr_text "SOT223\n" (at 57.15 89.789) (layer B.SilkS))
  (gr_text "0.65\nmm" (at 78.105 65.532) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0.8mm (at 56.261 65.405) (layer B.SilkS))
  (gr_text "0.65\nmm" (at 97.155 88.392) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 78.105 94.488 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 95.504 64.135) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 99.187 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 79.883 77.47) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 60.706 63.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text "0.65\nmm" (at 59.055 88.392) (layer F.SilkS))
  (gr_text 0.5mm (at 97.155 90.043 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 46.99 101.5365) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 46.99 61.341) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 42.4815 106.9975) (end 42.4815 100.6475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 42.4815 55.5625) (end 113.7285 55.5625) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 42.4815 61.9125) (end 42.4815 55.5625) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 35.8775 61.9125) (end 42.4815 61.9125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 35.8775 100.6475) (end 35.8775 61.9125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 42.4815 100.6475) (end 35.8775 100.6475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 113.7285 106.9975) (end 42.4815 106.9975) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 113.7285 100.6475) (end 113.7285 106.9975) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 120.3325 100.6475) (end 113.7285 100.6475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 120.3325 61.9125) (end 120.3325 100.6475) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 113.7285 61.9125) (end 120.3325 61.9125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
  (gr_line (start 113.7285 55.5625) (end 113.7285 61.9125) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.2))
)
