<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="25" x2="35" y2="25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="25" x2="35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="25" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-headers-jp">
<packages>
<package name="DIL-2MM-2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2MM"</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ciseco+Footprints">
<packages>
<package name="XRF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; Fits JEDEC packages (narrow SOIC-8)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-headers-jp" package="DIL-2MM-2X10" value="DF11-20DS-2DSA(05)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Ciseco+Footprints" package="XRF" value="XRFXRF"/>
<element name="C1" library="SparkFun" package="0805" value=""/>
<element name="U2" library="SparkFun" package="SO08" value="AT45DB041B"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
