<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text></text>
<wire x1="2.54" y1="76.2" x2="7.62" y2="88.9" width="0" layer="20" curve="-10"/>
<wire x1="7.62" y1="88.9" x2="45.72" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.72" y1="88.9" x2="50.8" y2="76.2" width="0" layer="20" curve="-10"/>
<wire x1="50.8" y1="76.2" x2="50.8" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="71.12" x2="50.8" y2="47.625" width="0" layer="20" curve="20"/>
<wire x1="50.8" y1="47.625" x2="50.8" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="20.32" x2="45.72" y2="5.08" width="0" layer="20" curve="-10"/>
<wire x1="45.72" y1="5.08" x2="43.18" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="5.08" x2="40.64" y2="9.2075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="9.2075" x2="12.7" y2="9.2075" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="9.2075" x2="10.16" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="5.08" x2="7.62" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="5.08" x2="2.54" y2="20.32" width="0" layer="20" curve="-10"/>
<wire x1="2.54" y1="20.32" x2="2.54" y2="47.625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="47.625" x2="2.54" y2="71.12" width="0" layer="20" curve="20"/>
<wire x1="2.54" y1="71.12" x2="2.54" y2="76.2" width="0" layer="20"/>
<hole x="11.43" y="85.09" drill="3.2"/>
<hole x="41.91" y="85.09" drill="3.2"/>
<text>EPUAD
NLCCT
ICMYP
MJAJO</text>
<text>4
DWOFETPXLBHSVIZRGUYNAQCMK
YFULDAZTGKICXSOQRHNBWEVMP

LHNSGTISTCSXOEOY</text>
<text>B12</text>
<text>B13</text>
<text>B14</text>
<text>B15</text>
<text>A8</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>A15</text>
<text>B3</text>
<text>B4</text>
<text>B5</text>
<text>VCC</text>
<text>B6</text>
<text>B7</text>
<text>B0</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>B9</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>PROG</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>NSS</text>
<text>https://dcdark.net/</text>
<text>IR RECV</text>
<text>U1</text>
<text>creating a sustainable
future through technology</text>
<text>RIZKA
NEAML
UWNVF
HDICN
KFFGW</text>
<text>LXQYP
INECT
HMPDW
RNBWP
PGHBA</text>
<text>PPDHO
LOMAA
EECLN
TNKEG
QSMRM</text>
<text>BCFNL
QISQE
KXAJQ
IUQVN
QARYB</text>
<text>QWOWG
VEERN
BNAXP
RKIAD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SYNShop">
<packages>
<package name="TACTILE-2PIN-NARROW">
</package>
<package name="IR-MODULE">
</package>
<package name="STM32_DEV_BOARD">
</package>
<package name="AXIAL-0.3">
</package>
<package name="AAA_BATTERY_CLIP">
</package>
<package name="LED5MM-EDGE">
</package>
<package name="1X11">
</package>
<package name="TO262-H">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="SYNShop" package="IR-MODULE" value="SOP22"/>
<element name="U$15" library="SYNShop" package="STM32_DEV_BOARD" value="STM32_DEV_BOARDSTM32_DEV_BOARD"/>
<element name="U$3" library="SYNShop" package="AAA_BATTERY_CLIP" value="AAA_BATTERYAAA_BATTERY_CLIP"/>
<element name="U$4" library="SYNShop" package="AAA_BATTERY_CLIP" value="AAA_BATTERYAAA_BATTERY_CLIP"/>
<element name="U$5" library="SYNShop" package="AAA_BATTERY_CLIP" value="AAA_BATTERYAAA_BATTERY_CLIP"/>
<element name="R4" library="SYNShop" package="AXIAL-0.3" value="56">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="SYNShop" package="AXIAL-0.3" value="56">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="SYNShop" package="LED5MM-EDGE" value="IR XMIT">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="SYNShop" package="LED5MM-EDGE" value="STATUS">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$14" library="SYNShop" package="1X11" value="HEADER_11PIN"/>
<element name="U$17" library="SYNShop" package="1X11" value="HEADER_11PIN"/>
<element name="RESET" library="SYNShop" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="SWITCH_TACTILETACTILE-2PIN-NARROW">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="SYNShop" package="AXIAL-0.3" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SYNShop" package="AXIAL-0.3" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SYNShop" package="TO262-H" value="VT1045CTO262-H">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="KEYBOARD_Y1">
<contactref element="U$15" pad="A8"/>
<contactref element="U$14" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_Y2">
<contactref element="U$15" pad="A9"/>
<contactref element="U$14" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_Y3">
<contactref element="U$15" pad="A10"/>
<contactref element="U$14" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$15" pad="GND3"/>
<contactref element="U$15" pad="GND2"/>
<contactref element="U$15" pad="GND1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="U$17" pad="P$11"/>
<contactref element="RESET" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$3" pad="GND1"/>
<contactref element="U$3" pad="GND2"/>
<contactref element="U$4" pad="VCC1"/>
<contactref element="U$4" pad="VCC2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$4" pad="GND1"/>
<contactref element="U$4" pad="GND2"/>
<contactref element="U$5" pad="VCC1"/>
<contactref element="U$5" pad="VCC2"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT1">
<contactref element="U$15" pad="A15"/>
<contactref element="U$14" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT2">
<contactref element="U$15" pad="B3"/>
<contactref element="U$14" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT3">
<contactref element="U$15" pad="B4"/>
<contactref element="U$14" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="LED_OUT4">
<contactref element="U$15" pad="B5"/>
<contactref element="U$14" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X1">
<contactref element="U$15" pad="B12"/>
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X2">
<contactref element="U$15" pad="B13"/>
<contactref element="U$14" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X3">
<contactref element="U$15" pad="B14"/>
<contactref element="U$14" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="KEYBOARD_X4">
<contactref element="U$15" pad="B15"/>
<contactref element="U$14" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="IR_UART2_TX">
<contactref element="U$15" pad="A2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IR_UART2_RX">
<contactref element="U$15" pad="A3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_SCK">
<contactref element="U$15" pad="A5"/>
<contactref element="U$17" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_MISO">
<contactref element="U$15" pad="A6"/>
<contactref element="U$17" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_MOSI">
<contactref element="U$15" pad="A7"/>
<contactref element="U$17" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="FTDI_UART3_TX">
<contactref element="U$15" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="FTDI_UART3_RX">
<contactref element="U$15" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U$15" pad="RST"/>
<contactref element="RESET" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="U$15" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="U$15" pad="A12"/>
</signal>
<signal name="OLED_I2C1_SDA">
<contactref element="U$15" pad="B7"/>
<contactref element="U$17" pad="P$3"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="OLED_I2C1_SCL">
<contactref element="U$15" pad="B6"/>
<contactref element="U$17" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IR_LED_STATUS">
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$15" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="C15">
<contactref element="U$15" pad="C15"/>
</signal>
<signal name="C14">
<contactref element="U$15" pad="C14"/>
</signal>
<signal name="C13">
<contactref element="U$15" pad="C13"/>
</signal>
<signal name="IR_TIM2_CH2">
<contactref element="U$15" pad="A1"/>
<contactref element="LED10" pad="K"/>
</signal>
<signal name="RFM69_INTERRUPT_DIO0">
<contactref element="U$15" pad="B0"/>
<contactref element="U$17" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B8">
<contactref element="U$15" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="RFM69_RESET">
<contactref element="U$15" pad="B9"/>
<contactref element="U$17" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="RFM69_SPI_NSS">
<contactref element="U$15" pad="A4"/>
<contactref element="U$17" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$15" pad="5V"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$15" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$15" pad="3.3V2"/>
<contactref element="U$17" pad="P$10"/>
<contactref element="U$15" pad="VB"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$15" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="VCC1"/>
<contactref element="U$3" pad="VCC2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
