<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="73.66" y1="0" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="32.69" x2="73.66" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="73.66" y1="32.69" x2="73.66" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO20W">
<description>&lt;b&gt;Wide Small Outline package&lt;/b&gt; 300 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74LS139 Snes">
<packages>
<package name="74LS139SMD">
<description>74LS139 SMD</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snes_cart">
<description>&lt;b&gt;SNES Cartridge Part Library&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Contains board outlines and common chips used in Super Nintendo game cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;MaskROM
&lt;li&gt;SRAM
&lt;li&gt;Address Decoder
&lt;li&gt;Lockout chip
&lt;/ul&gt;
Also contains many chips used in reproduction cartridges.
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Flash ROM
&lt;li&gt;SuperCIC lockout chip clone
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by qwertymodo&lt;/author&gt;&lt;p&gt;

Additional parts added by magno:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;32Mbit UV EPROM
&lt;li&gt;Various 74XXX decoders
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;
Email: qwertymodo@gmail.com</description>
<packages>
<package name="36-PDIP">
</package>
<package name="42-PDIP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74AC245DW"/>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="SO20W" value="74AC245DW"/>
<element name="U$1" library="74LS139 Snes" package="74LS139SMD" value="74LS139"/>
<element name="U$2" library="snes_cart" package="36-PDIP" value="MASKROM36"/>
<element name="U$3" library="snes_cart" package="42-PDIP" value="M27C322"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="U$2" pad="18"/>
<contactref element="U$3" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="31"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="U$2" pad="34"/>
<contactref element="U$2" pad="36"/>
<contactref element="U$3" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$2" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$2" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$2" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$2" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U$2" pad="29"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U$2" pad="28"/>
<contactref element="U$3" pad="41"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U$2" pad="25"/>
<contactref element="U$3" pad="40"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U$2" pad="27"/>
<contactref element="U$3" pad="39"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="U$2" pad="30"/>
<contactref element="U$3" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="U$2" pad="31"/>
<contactref element="U$3" pad="36"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="U$2" pad="26"/>
<contactref element="U$3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="U$2" pad="32"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="42"/>
</signal>
<signal name="A21">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="32"/>
</signal>
<signal name="A22">
<contactref element="U$2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$2" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$2" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$2" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$2" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$2" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$2" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U$2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="Q1">
<contactref element="U$3" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="Q2">
<contactref element="U$3" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="Q3">
<contactref element="U$3" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="Q4">
<contactref element="U$3" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="Q5">
<contactref element="U$3" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="Q6">
<contactref element="U$3" pad="27"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Q7">
<contactref element="U$3" pad="29"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Q8">
<contactref element="U$3" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="Q9">
<contactref element="U$3" pad="17"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="Q10">
<contactref element="U$3" pad="19"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="Q11">
<contactref element="U$3" pad="21"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="Q12">
<contactref element="U$3" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="Q13">
<contactref element="U$3" pad="26"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="Q14">
<contactref element="U$3" pad="28"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="Q15">
<contactref element="U$3" pad="30"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="139-4">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="Q0">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="U$3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="139-5">
<contactref element="IC2" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$2" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="U$2" pad="33"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
