<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="4.318" y1="18.734371875" x2="4.318" y2="2.220628125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.318" y1="2.220628125" x2="6.030628125" y2="0.508" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.030628125" y1="0.508" x2="44.769371875" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.769371875" y1="0.508" x2="46.482" y2="2.855628125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.482" y1="2.855628125" x2="46.482" y2="18.734371875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.482" y1="18.734371875" x2="45.404371875" y2="19.812" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.404371875" y1="19.812" x2="5.395628125" y2="19.812" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.395628125" y1="19.812" x2="4.318" y2="18.734371875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Atmega
Breakout board
Package 32M1-A
(QFN/MLF)</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>Atmega
Breakout board
Package 32A
(TQFP)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DW_1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
<package name="QFN50P500X500X100-33N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="DW_1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="DW_1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA88A-AU">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1841614"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="12T1303"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="MCU"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA88A-AU"/>
<attribute name="PACKAGE" value="QFP-32"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="DW_1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="DW_1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="QFN50P500X500X100-33N" value="ATMEGA88PA-MU">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715491"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="15R0272"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA88PA-MU"/>
<attribute name="PACKAGE" value="QFN-32"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="GND_2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="GND_1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND_3">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
</signal>
<signal name="COPPER_BOTTOTM">
</signal>
<signal name="COPPER_TOP">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
