<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-22.225" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-12.3825" x2="-21.59" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="-12.3825" x2="-20.955" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="-11.7475" x2="-21.59" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="11.1125" x2="-21.59" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="11.1125" x2="-20.955" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="11.7475" x2="-21.59" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<wire x1="-22.225" y1="14.1605" x2="0" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.1605" x2="0" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.3825" x2="-0.635" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="12.3825" x2="-1.27" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="11.7475" x2="-0.635" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="11.1125" x2="0" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.1125" x2="0" y2="10.15" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-10.15" x2="0" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-11.1125" x2="-0.635" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="-11.1125" x2="-1.27" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="-11.7475" x2="-0.635" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="-12.3825" x2="0" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-12.3825" x2="0" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>(C) 2017 H.Pötzl
Licensed under 
CERN OHL v.1.2</text>
<text>V0.1
R1.0</text>
<text>eMMC Module</text>
<text>U1</text>
<text>X1</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xeMMC
TOP SIDE     V0.1 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xeMMC
BOTTOM SIDE  V0.1 R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36-AXIOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="emmc">
<packages>
<package name="FBGA153-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP06SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0201-C">
</package>
<package name="0402-C">
</package>
<package name="0805-C">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCIE-UNSPEC" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="U$1" library="emmc" package="FBGA153-SMD" value="EMMC-SMD"/>
<element name="VSF1" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VSF2" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VSF3" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VSF4" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED0" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0201-C" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0201-C" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0805-C" value="22u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0201-C" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0201-C" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0201-C" value="2u2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B18"/>
<contactref element="U$1" pad="E7"/>
<contactref element="U$1" pad="G5"/>
<contactref element="U$1" pad="H10"/>
<contactref element="U$1" pad="K8"/>
<contactref element="U$1" pad="P6"/>
<contactref element="U$1" pad="C4"/>
<contactref element="U$1" pad="N2"/>
<contactref element="U$1" pad="N5"/>
<contactref element="U$1" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="LED0" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I2C_V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B3"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PCIE_5V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B13"/>
<contactref element="U$1" pad="E6"/>
<contactref element="U$1" pad="K9"/>
<contactref element="U$1" pad="F5"/>
<contactref element="U$1" pad="J10"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B7"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U$1" pad="M6"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="U$1" pad="M5"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="DS">
<contactref element="U$1" pad="H5"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="U$1" pad="K5"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U$1" pad="A3"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A9"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="A5"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$1" pad="B3"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$1" pad="B4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$1" pad="B5"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$1" pad="B6"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="VDDI">
<contactref element="U$1" pad="C2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="E9"/>
<contactref element="VSF1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="E10"/>
<contactref element="VSF2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="F10"/>
<contactref element="VSF3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="K10"/>
<contactref element="VSF4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="U$1" pad="C6"/>
<contactref element="U$1" pad="P5"/>
<contactref element="U$1" pad="P3"/>
<contactref element="U$1" pad="N4"/>
<contactref element="U$1" pad="M4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B14"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED0" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
