<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="53.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="0" x2="53.32" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="28.88" x2="0" y2="28.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28.88" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>4IDE</text>
<text>HOST</text>
<text>IDE1</text>
<text>IDE2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE20-2W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-panduit">
<description>&lt;b&gt;Panduit Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="057-040-1">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
series 057 contact pc board low profile headers&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IDE2" library="pinhead" package="2X20/90" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE20-2W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IDE1" library="con-panduit" package="057-040-1" value="057-040-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="SV1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV1" pad="39"/>
<contactref element="IDE1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="IDE1">
<contactref element="IDE2" pad="1"/>
<contactref element="IDE2" pad="38"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="IDE1" pad="1"/>
<contactref element="IDE1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="IDE4">
<contactref element="IDE2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IDE1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IDE6">
<contactref element="IDE2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="IDE1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IDE8">
<contactref element="IDE2" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="IDE1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="IDE10">
<contactref element="IDE2" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="IDE1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IDE12">
<contactref element="IDE2" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="IDE1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IDE14">
<contactref element="IDE2" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="14"/>
<contactref element="IDE1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IDE16">
<contactref element="IDE2" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="16"/>
<contactref element="IDE1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IDE18">
<contactref element="IDE2" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="18"/>
<contactref element="IDE1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="IDE20">
<contactref element="IDE2" pad="20"/>
<contactref element="SV1" pad="20"/>
<contactref element="IDE1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="IDE22">
<contactref element="IDE2" pad="22"/>
<contactref element="SV1" pad="22"/>
<contactref element="IDE1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IDE24">
<contactref element="IDE2" pad="24"/>
<contactref element="SV1" pad="24"/>
<contactref element="IDE1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="IDE26">
<contactref element="IDE2" pad="26"/>
<contactref element="SV1" pad="26"/>
<contactref element="IDE1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="IDE28">
<contactref element="SV1" pad="28"/>
<contactref element="IDE1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="IDE30">
<contactref element="IDE2" pad="30"/>
<contactref element="SV1" pad="30"/>
<contactref element="IDE1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IDE32">
<contactref element="IDE2" pad="32"/>
<contactref element="SV1" pad="32"/>
<contactref element="IDE1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="IDE34">
<contactref element="SV1" pad="34"/>
<contactref element="IDE1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="IDE36">
<contactref element="IDE2" pad="36"/>
<contactref element="SV1" pad="36"/>
<contactref element="IDE1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IDE2" pad="37"/>
<contactref element="SV1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="IDE3">
<contactref element="IDE2" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IDE1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IDE5">
<contactref element="IDE2" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="IDE1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="IDE7">
<contactref element="IDE2" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="IDE1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IDE9">
<contactref element="IDE2" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="IDE1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="IDE11">
<contactref element="IDE2" pad="11"/>
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="IDE1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IDE13">
<contactref element="IDE2" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="13"/>
<contactref element="IDE1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IDE15">
<contactref element="IDE2" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="15"/>
<contactref element="IDE1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="IDE17">
<contactref element="IDE2" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="17"/>
<contactref element="IDE1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IDE21">
<contactref element="IDE2" pad="21"/>
<contactref element="SV1" pad="21"/>
<contactref element="IDE1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IDE23">
<contactref element="IDE2" pad="23"/>
<contactref element="SV1" pad="23"/>
<contactref element="IDE1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="IDE25">
<contactref element="IDE2" pad="25"/>
<contactref element="SV1" pad="25"/>
<contactref element="IDE1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IDE27">
<contactref element="IDE2" pad="27"/>
<contactref element="SV1" pad="27"/>
<contactref element="IDE1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="IDE29">
<contactref element="IDE2" pad="29"/>
<contactref element="SV1" pad="29"/>
<contactref element="IDE1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="IDE35">
<contactref element="IDE2" pad="35"/>
<contactref element="SV1" pad="35"/>
<contactref element="IDE1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="IDE33">
<contactref element="IDE2" pad="33"/>
<contactref element="SV1" pad="33"/>
<contactref element="IDE1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="IDE37">
<contactref element="SV1" pad="37"/>
<contactref element="IDE1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IDE1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IDE2" pad="31"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IDE1" pad="2"/>
<contactref element="IDE1" pad="19"/>
<contactref element="IDE1" pad="40"/>
<contactref element="SV1" pad="19"/>
<contactref element="SV1" pad="40"/>
<contactref element="IDE2" pad="2"/>
<contactref element="IDE2" pad="19"/>
<contactref element="IDE2" pad="40"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RF">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
