<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="144.76" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="144.76" y1="0" x2="144.76" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="144.76" y1="18.72" x2="1.27" y2="18.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="18.72" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="4.445" y="14.605" drill="3.2512"/>
<hole x="4.445" y="4.445" drill="3.2512"/>
<hole x="141.605" y="14.605" drill="3.2512"/>
<hole x="141.605" y="4.445" drill="3.2512"/>
<hole x="73.025" y="16.51" drill="3.2512"/>
<hole x="73.025" y="2.54" drill="3.2512"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X4MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J9" library="con-amp" package="1X4MTA" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="J10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J10" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
