<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-12" y1="-12" x2="12" y2="-12" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="-12" x2="12" y2="12" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="12" y1="12" x2="-12" y2="12" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-12" y1="12" x2="-12" y2="-12" width="0.1524" layer="20"/>
<text>V.R 2019</text>
<text>Ds lite button pads</text>
<text>Down</text>
<text>Up</text>
<text>&gt;</text>
<text>&gt;</text>
<text>&lt;</text>
<text>&lt;</text>
</plain>
<libraries>
<library name="conductive pad">
<packages>
<package name="CONDUCTIVEPAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP17SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP17R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="conductive pad" package="CONDUCTIVEPAD" value="CPAD"/>
<element name="U$2" library="conductive pad" package="CONDUCTIVEPAD" value="CPAD"/>
<element name="U$3" library="conductive pad" package="CONDUCTIVEPAD" value="CPAD"/>
<element name="U$4" library="conductive pad" package="CONDUCTIVEPAD" value="CPAD"/>
<element name="GND" library="testpad" package="TP17SQ" value="TPTP17SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A" library="testpad" package="TP17R" value="TPTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B" library="testpad" package="TP17R" value="TPTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="X" library="testpad" package="TP17R" value="TPTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="Y" library="testpad" package="TP17R" value="TPTP17R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H2" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H3" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H4" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="A" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="B" pad="TP"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="Y">
<contactref element="Y" pad="TP"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="X">
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="X" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
