(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.2-stable)
  (general
    (links 21)
    (no_connects 10)
    (area 109.779999 90.729999 137.870001 111.200001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 14)
    (tracks 103)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 TCK)
  (net 2 GND)
  (net 3 TDO)
  (net 4 VREF)
  (net 5 TMS)
  (net 6 nSRST)
  (net 7 NC)
  (net 8 nTRST)
  (net 9 TDI)
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
    (add_net NC)
    (add_net TCK)
    (add_net TDI)
    (add_net TDO)
    (add_net TMS)
    (add_net VREF)
    (add_net nSRST)
    (add_net nTRST)
  )
  (module acronet:AVR-JTAG-ICE (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 114.3 100.965 90)
    (descr "AVR JTAG ICE Connector (PTH)")
    (tags "AVR JTAG CONNECTOR")
    (fp_text reference CON1 (at 0 -5.7 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value AVR-JTAG-10 (at 0 6 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -5.08 1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 TCK))
    (pad 2 thru_hole circle (at -5.08 -1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at -2.54 1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 TDO))
    (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 VREF))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 TMS))
    (pad 6 thru_hole circle (at 0 -1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 nSRST))
    (pad 7 thru_hole circle (at 2.54 1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 NC))
    (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 nTRST))
    (pad 9 thru_hole circle (at 5.08 1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 TDI))
    (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 -1.27 90) (size 1.9 1.9) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module "FPC FFC 1mm Pitch 10 Pin:FPC_10" (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 131.445 101.195 90)
    (fp_text reference P1 (at 0 2.15 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 3.5 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -4.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 TCK))
    (pad 2 smd rect (at -3.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 TDO))
    (pad 4 smd rect (at -1.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 VREF))
    (pad 5 smd rect (at -0.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 TMS))
    (pad 6 smd rect (at 0.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 nSRST))
    (pad 7 smd rect (at 1.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 NC))
    (pad 8 smd rect (at 2.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 nTRST))
    (pad 9 smd rect (at 3.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 TDI))
    (pad 10 smd rect (at 4.5 0 90) (size 0.6 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 0 smd rect (at -7.1 2.1 90) (size 2.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 0 smd rect (at 7.1 2.1 90) (size 2.6 2.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  )
  (module "FPC FFC 1mm Pitch 10 Pin:FPC_10" (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 127.0508 101.1442 270)
    (fp_text reference P2 (at 0 -2.15 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X10 (at 0 -3.5 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -4.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -3.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 TDI))
    (pad 3 smd rect (at -2.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 nTRST))
    (pad 4 smd rect (at -1.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 NC))
    (pad 5 smd rect (at -0.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 nSRST))
    (pad 6 smd rect (at 0.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 TMS))
    (pad 7 smd rect (at 1.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 VREF))
    (pad 8 smd rect (at 2.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 TDO))
    (pad 9 smd rect (at 3.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 10 smd rect (at 4.5 0 270) (size 0.6 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 TCK))
    (pad 0 smd rect (at -7.1 -2.1 270) (size 2.6 2.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
    (pad 0 smd rect (at 7.1 -2.1 270) (size 2.6 2.2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  )
  (gr_text "Reversed FFC" (at 135.87984 100.98532 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text "10 TCK\n9 GND\n8 TDO\n7 VREF\n6 TMS\n5 nSRST\n4 NC\n3 nTRST\n2 TDI\n1 GND" (at 124.44476 101.44252) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 137.795 90.805) (end 135.255 90.805) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 137.795 111.125) (end 137.795 90.805) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 136.525 111.125) (end 137.795 111.125) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 135.255 111.125) (end 136.525 111.125) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text 1 (at 130.62204 107.3658 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 130.7592 94.52864 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 126.40564 107.8484 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 126.5428 95.01124 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text "1 TCK\n2 GND\n3 TDO\n4 VREF\n5 TMS\n6 nSRST\n7 NC\n8 nTRST\n9 TDI\n10 GND" (at 119.95912 101.35108) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 109.855 111.125) (end 109.855 90.805) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 135.255 111.125) (end 109.855 111.125) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 109.855 90.805) (end 135.255 90.805) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 109.855 90.805) (xy 137.795 90.805) (xy 137.795 111.125) (xy 109.855 111.125)
      )
    )
  )
)
