<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-22.225" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-12.3825" x2="-21.59" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="-12.3825" x2="-20.955" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="-11.7475" x2="-21.59" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="-11.1125" x2="-22.225" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="11.1125" x2="-21.59" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-21.59" y1="11.1125" x2="-20.955" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-20.955" y1="11.7475" x2="-21.59" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-21.59" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-22.225" y1="12.3825" x2="-22.225" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<wire x1="-22.225" y1="14.1605" x2="0" y2="14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.1605" x2="0" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.3825" x2="-0.635" y2="12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="12.3825" x2="-1.27" y2="11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="11.7475" x2="-0.635" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="11.1125" x2="0" y2="11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.1125" x2="0" y2="10.15" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-10.15" x2="0" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-11.1125" x2="-0.635" y2="-11.1125" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="-11.1125" x2="-1.27" y2="-11.7475" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="-11.7475" x2="-0.635" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-0.635" y1="-12.3825" x2="0" y2="-12.3825" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-12.3825" x2="0" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-14.1605" x2="-22.225" y2="-14.1605" width="0.0508" layer="20"/>
<text>(C) 2017 H.Pötzl
Licensed under 
CERN OHL v.1.2</text>
<text>V0.2
R1.1</text>
<text>1x USB Module</text>
<text>X1</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xUSB
TOP SIDE     V0.2 R1.0</text>
<text>AXIOM BETA SPM 1xUSB
BOTTOM SIDE  V0.2 R1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36-AXIOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0201-C">
</package>
<package name="0402-C">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eeprom">
<packages>
<package name="DFN200X300X100-9N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="logos_apertus_axiom">
<packages>
<package name="AXIOM_LOGO_328X50">
</package>
</packages>
</library>
<library name="usb">
<packages>
<package name="MICRO-B-30-H-SMT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ft601q">
<packages>
<package name="QFN76">
</package>
</packages>
</library>
<library name="machxo2">
<packages>
<package name="MACHXO2-100TQFP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="xtal">
<packages>
<package name="2.0X1.6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCIE-UNSPEC" library="PCIe" package="PCIE-36-AXIOM" value="PCIE-36-AXIOM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="U2" library="eeprom" package="DFN200X300X100-9N" value="BR24G04NUX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$" library="logos_apertus_axiom" package="AXIOM_LOGO_328X50" value="AXIOM_LOGO328X50"/>
<element name="X1" library="usb" package="MICRO-B-30-H-SMT" value="10_USB_3.0_2S-SMT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="ft601q" package="QFN76" value="FT601QQFN76">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="machxo2" package="MACHXO2-100TQFP" value="MACHXO2-100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C25" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="generic-rcl" package="0201-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Y1" library="xtal" package="2.0X1.6" value="SMD-4P-2G-2.0X1.6"/>
<element name="C22" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="generic-rcl" package="0402-C" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="generic-rcl" package="0402-C" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="12p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0201-C" value="1k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B18"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="26"/>
<contactref element="U3" pad="29"/>
<contactref element="U3" pad="36"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="56"/>
<contactref element="U1" pad="72"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="Z3"/>
<contactref element="X1" pad="Z4"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="X1" pad="Z1"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="Z2"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="77"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="92"/>
<contactref element="U1" pad="89"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="LED" pad="C"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="I2C_V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LVDS_4_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A16"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="LVDS_4_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A17"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="LVDS_2_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A8"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="LVDS_2_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A9"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="LVDS_3_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A13"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="LVDS_3_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A14"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="LVDS_1_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A5"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="LVDS_1_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A6"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="LVDS_0_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A2"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="LVDS_0_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="A3"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="PCIE_5V">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B13"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
<contactref element="U1" pad="80"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U3" pad="28"/>
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="U3" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="100"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="U3" pad="49"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="U3" pad="59"/>
<contactref element="U3" pad="68"/>
</signal>
<signal name="D31">
<contactref element="U3" pad="76"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="D30">
<contactref element="U3" pad="75"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D29">
<contactref element="U3" pad="74"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="D28">
<contactref element="U3" pad="73"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="D27">
<contactref element="U3" pad="72"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D26">
<contactref element="U3" pad="71"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D25">
<contactref element="U3" pad="70"/>
<contactref element="U1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="D24">
<contactref element="U3" pad="69"/>
<contactref element="U1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="D23">
<contactref element="U3" pad="67"/>
<contactref element="U1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="D22">
<contactref element="U3" pad="66"/>
<contactref element="U1" pad="96"/>
</signal>
<signal name="D21">
<contactref element="U3" pad="65"/>
<contactref element="U1" pad="88"/>
</signal>
<signal name="D20">
<contactref element="U3" pad="64"/>
<contactref element="U1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="D19">
<contactref element="U3" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="D18">
<contactref element="U3" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="D17">
<contactref element="U3" pad="61"/>
<contactref element="U1" pad="84"/>
</signal>
<signal name="D16">
<contactref element="U3" pad="60"/>
<contactref element="U1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="U3" pad="58"/>
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
</signal>
<signal name="D15">
<contactref element="U3" pad="57"/>
<contactref element="U1" pad="53"/>
</signal>
<signal name="D14">
<contactref element="U3" pad="56"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="U3" pad="55"/>
<contactref element="U1" pad="57"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="U3" pad="54"/>
<contactref element="U1" pad="58"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="U3" pad="53"/>
<contactref element="U1" pad="59"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="U3" pad="52"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="U3" pad="51"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="U3" pad="50"/>
<contactref element="U1" pad="64"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U3" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U3" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U3" pad="45"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U3" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U3" pad="43"/>
<contactref element="U1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U3" pad="42"/>
<contactref element="U1" pad="70"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U3" pad="41"/>
<contactref element="U1" pad="74"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U3" pad="40"/>
<contactref element="U1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="!TXE">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="!RXF">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BE_0">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="BE_1">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="BE_2">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="BE_3">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="!SIWU">
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="!WR">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!RD">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="!OE">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U1" pad="95"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U1" pad="91"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U1" pad="90"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="JTAGENB">
<contactref element="U1" pad="82"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="PROGRAMN">
<contactref element="U1" pad="81"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="INITN">
<contactref element="U1" pad="77"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="DONE">
<contactref element="U1" pad="76"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="LVDS_5_P">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B16"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="LVDS_5_N">
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B17"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="1V0">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="33"/>
<contactref element="U3" pad="30"/>
<contactref element="U3" pad="48"/>
<contactref element="U3" pad="39"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!WAKEUP">
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO0">
<contactref element="U3" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XI">
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XO">
<contactref element="U3" pad="22"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DM">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SSRX_N">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="34"/>
</signal>
<signal name="SSRX_P">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="35"/>
</signal>
<signal name="SSTX_N">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SSTX_P">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TOD_P">
<contactref element="U3" pad="32"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TOD_N">
<contactref element="U3" pad="31"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2V5">
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="PCIE-UNSPEC" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="27"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VBUS'">
<contactref element="U3" pad="37"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>