(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 53)
    (no_connects 0)
    (area 128.249999 99.3518 193.350001 158.525001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 7)
    (tracks 390)
    (zones 0)
    (modules 25)
    (nets 11)
  )
  (page A3)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.7 1.7)
    (pad_drill 1.7)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00038_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory /net/eMaster/schematics/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +5V)
  (net 2 GND)
  (net 3 N-0000010)
  (net 4 N-0000011)
  (net 5 N-000002)
  (net 6 N-0000020)
  (net 7 N-0000022)
  (net 8 N-000003)
  (net 9 N-000004)
  (net 10 N-000005)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
  )
  (module PIN_ARRAY_20X2 (layer F.Cu) (tedit 5AAD89A8)
    (at 160.8 104.2)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference RPi1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value RASPBERRY_PI_B+ (at 0 3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +5V))
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +5V))
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 N-0000011))
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 N-0000010))
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -1.27) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model /hotlz/rpi/schematics/kicad-library-master/modules/packages3d/Socket_Strips/Socket_Strip_Straight_2x20.wrl
      (at (xyz 0 0 -0.05))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 180 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59F6455D)
    (at 189.8 104.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59F64568)
    (at 131.8 104.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 59F6457D)
    (at 189.8 153.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5AAD8979)
    (at 131.8 153.2)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 5A62C5F3)
    (at 149.6 115.4 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 2.19964 -0.29972 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCP3221 (at 0 3.9 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000004))
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-0000010))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-0000011))
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C6C0)
    (at 140.9 133)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 180 (at -5.4 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-0000022))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C695)
    (at 149.3 122.2 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".47 uF" (at -5.1 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000004))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C65E)
    (at 140.9 122.5)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at -4.9 -0.1) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C6D8)
    (at 149.3 133)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 4.9 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C67C)
    (at 140.9 127.7 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".1 uF" (at 5.2 0.1 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 180) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C712)
    (at 157.7 114.7 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2K (at -4.1 -0.1 360) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-0000010))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C63C)
    (at 140.9 117.9)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 2K (at -4.1 -0.1) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-0000011))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C61D)
    (at 140.9 113.3)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".1 uF" (at 0.1 -2.2) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MSOP_8 (layer F.Cu) (tedit 5A62C5C0)
    (at 149.3 127.4)
    (fp_text reference U1 (at 0 0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTC1966 (at 3.4 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-0000022))
    (pad 3 smd rect (at 0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (pad 4 smd rect (at 0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 5 smd rect (at 0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 N-000004))
    (pad 6 smd rect (at 0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 7 smd rect (at -0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 8 smd rect (at -0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/MSOP_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT23-5 (layer F.Cu) (tedit 5A62C5E6)
    (at 174.3 115.4 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at 2.19964 -0.29972 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MCP3221 (at -0.2 3.5 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000003))
    (pad 5 smd rect (at -0.9525 -1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 N-0000010))
    (pad 2 smd rect (at 0 1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 4 smd rect (at 0.9525 -1.27 180) (size 0.508 0.762) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 N-0000011))
    (model smd/SOT23_5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C991)
    (at 165.8 132.9)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 180 (at -4.7 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-000005))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C961)
    (at 174.4 122.1)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".47 uF" (at 5.8 0.2) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000003))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C940)
    (at 165.8 122.9)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at -4.8 -0.2) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C9B7)
    (at 174.2 133)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 5.4 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C976)
    (at 165.8 127.8)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".1 uF" (at -5.1 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5A62C727)
    (at 165.8 113.3)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text value ".1 uF" (at -0.1 -2.4) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MSOP_8 (layer F.Cu) (tedit 5A62C5CE)
    (at 174.5 127.4)
    (fp_text reference U3 (at 0 0.635) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LTC1966 (at 4.2 0 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-000005))
    (pad 3 smd rect (at 0.32512 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (pad 4 smd rect (at 0.97536 2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 5 smd rect (at 0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 N-000003))
    (pad 6 smd rect (at 0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 7 smd rect (at -0.32512 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +5V))
    (pad 8 smd rect (at -0.97536 -2.159) (size 0.381 1.27) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model smd/MSOP_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0.001))
      (scale (xyz 0.3937 0.3937 0.3937))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module AUDIO_JACK-3.5MM-SMD (layer F.Cu) (tedit 5A62C505)
    (at 146.25 149.75 90)
    (fp_text reference CON1 (at 0 -7.9 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BARREL_JACK (at 1.45 0.15 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 4 smd rect (at 10 -0.75 90) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at -1.3 -3.7 90) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 6.1 3.7 90) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 N-0000020))
    (pad 1 smd rect (at -3.3 3.7 90) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 N-0000022))
    (pad "" thru_hole circle (at 4.8 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.2 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model /net/eMaster/schematics/jack-stereo-3.5.wrl
      (at (xyz -0.2 -0.08500000000000001 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 90 0 0))
    )
  )
  (module AUDIO_JACK-3.5MM-SMD (layer F.Cu) (tedit 5A62C505)
    (at 170.25 149.75 90)
    (fp_text reference CON2 (at 0 -7.9 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BARREL_JACK (at 1.45 0.15 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 4 smd rect (at 10 -0.75 90) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 3 smd rect (at -1.3 -3.7 90) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 6.1 3.7 90) (size 2.8 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 N-000002))
    (pad 1 smd rect (at -3.3 3.7 90) (size 2.2 2.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 N-000005))
    (pad "" thru_hole circle (at 4.8 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.2 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.7) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (model /net/eMaster/schematics/jack-stereo-3.5.wrl
      (at (xyz -0.2 -0.08500000000000001 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 90 0 0))
    )
  )
  (gr_text "RMS RPI MOD REV 1.0" (at 186.75 130.25 90) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 128.3 156.7) (end 128.3 100.7) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 193.3 156.7) (end 128.3 156.7) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 193.3 100.7) (end 193.3 156.7) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 128.3 100.7) (end 193.3 100.7) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 128.4 100.7) (xy 193.3 100.7) (xy 193.3 156.7) (xy 128.3 156.6) (xy 128.3 100.7)
        (xy 128.4 100.6)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.3 156.7) (xy 128.3 156.6) (xy 128.3 100.7) (xy 193.3 100.7)
      )
    )
  )
)
