(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 363)
    (no_connects 0)
    (area 107.332779 45.948599 187.97886 126.050041)
    (thickness 1.6002)
    (drawings 71)
    (tracks 1753)
    (zones 0)
    (modules 64)
    (nets 145)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (date "3 mar 2014")
  )
  (layers
    (0 Front signal)
    (1 GND power)
    (2 3.3V power)
    (31 Back signal)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0.2286)
    (zone_clearance 0.2032)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 1.2192)
    (via_drill 0.508)
    (via_min_size 1.2192)
    (via_min_drill 0.508)
    (user_via 1.2192 0.508)
    (uvia_size 1.2192)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.508)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.2032)
    (mod_text_size 1.016 1.016)
    (mod_text_width 0.2032)
    (pad_size 0.39878 1.99898)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.0508)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 0.24892 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 0)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +1.2V)
  (net 2 +3.3V)
  (net 3 /CKE)
  (net 4 /DONE)
  (net 5 /EXT_3.3V)
  (net 6 /EXT_5V)
  (net 7 /P1)
  (net 8 /P10)
  (net 9 /P11)
  (net 10 /P12)
  (net 11 /P124)
  (net 12 /P126)
  (net 13 /P127)
  (net 14 /P131)
  (net 15 /P132)
  (net 16 /P133)
  (net 17 /P134)
  (net 18 /P137)
  (net 19 /P138)
  (net 20 /P139)
  (net 21 /P14)
  (net 22 /P140)
  (net 23 /P141)
  (net 24 /P142)
  (net 25 /P143)
  (net 26 /P144)
  (net 27 /P15)
  (net 28 /P16)
  (net 29 /P17)
  (net 30 /P2)
  (net 31 /P21)
  (net 32 /P22)
  (net 33 /P23)
  (net 34 /P24)
  (net 35 /P26)
  (net 36 /P27)
  (net 37 /P29)
  (net 38 /P30)
  (net 39 /P32)
  (net 40 /P33)
  (net 41 /P34)
  (net 42 /P35)
  (net 43 /P39)
  (net 44 /P40)
  (net 45 /P41)
  (net 46 /P43)
  (net 47 /P44)
  (net 48 /P5)
  (net 49 /P6)
  (net 50 /P7)
  (net 51 /P8)
  (net 52 /P9)
  (net 53 /PROG)
  (net 54 /REG3.3)
  (net 55 /flashCS_out)
  (net 56 /fx2Addr_out{1})
  (net 57 /fx2Clk_in)
  (net 58 /fx2Data_io{0})
  (net 59 /fx2Data_io{1})
  (net 60 /fx2Data_io{2})
  (net 61 /fx2Data_io{3})
  (net 62 /fx2Data_io{4})
  (net 63 /fx2Data_io{5})
  (net 64 /fx2Data_io{6})
  (net 65 /fx2Data_io{7})
  (net 66 /fx2GotData_in)
  (net 67 /fx2GotRoom_in)
  (net 68 /fx2PD0)
  (net 69 /fx2PD1)
  (net 70 /fx2PD2)
  (net 71 /fx2PD3)
  (net 72 /fx2PD4)
  (net 73 /fx2PD5)
  (net 74 /fx2PD6)
  (net 75 /fx2PD7)
  (net 76 /fx2PktEnd_out)
  (net 77 /fx2Read_out)
  (net 78 /fx2Tck_in)
  (net 79 /fx2Tdi_in)
  (net 80 /fx2Tdo_out)
  (net 81 /fx2Tms_in)
  (net 82 /fx2Write_out)
  (net 83 /ramAddr_out{0})
  (net 84 /ramAddr_out{10})
  (net 85 /ramAddr_out{11})
  (net 86 /ramAddr_out{12})
  (net 87 /ramAddr_out{1})
  (net 88 /ramAddr_out{2})
  (net 89 /ramAddr_out{3})
  (net 90 /ramAddr_out{4})
  (net 91 /ramAddr_out{5})
  (net 92 /ramAddr_out{6})
  (net 93 /ramAddr_out{7})
  (net 94 /ramAddr_out{8})
  (net 95 /ramAddr_out{9})
  (net 96 /ramBank_out{0})
  (net 97 /ramBank_out{1})
  (net 98 /ramClk_out)
  (net 99 /ramCmd_out{0})
  (net 100 /ramCmd_out{1})
  (net 101 /ramCmd_out{2})
  (net 102 /ramData_io{0})
  (net 103 /ramData_io{10})
  (net 104 /ramData_io{11})
  (net 105 /ramData_io{12})
  (net 106 /ramData_io{13})
  (net 107 /ramData_io{14})
  (net 108 /ramData_io{15})
  (net 109 /ramData_io{1})
  (net 110 /ramData_io{2})
  (net 111 /ramData_io{3})
  (net 112 /ramData_io{4})
  (net 113 /ramData_io{5})
  (net 114 /ramData_io{6})
  (net 115 /ramData_io{7})
  (net 116 /ramData_io{8})
  (net 117 /ramData_io{9})
  (net 118 /ramLDQM_out)
  (net 119 /ramUDQM_out)
  (net 120 /reset)
  (net 121 /scl)
  (net 122 /sdCS_out)
  (net 123 /sd_cd)
  (net 124 /sd_dat1)
  (net 125 /sd_dat2)
  (net 126 /sd_wp)
  (net 127 /sda_fx2)
  (net 128 /sda_rom)
  (net 129 /spiClk_out)
  (net 130 /spiData_in)
  (net 131 /spiData_out)
  (net 132 GND)
  (net 133 N-000005)
  (net 134 N-000011)
  (net 135 N-000017)
  (net 136 N-000106)
  (net 137 N-000108)
  (net 138 N-000111)
  (net 139 N-000124)
  (net 140 N-000134)
  (net 141 N-000135)
  (net 142 N-000136)
  (net 143 N-000143)
  (net 144 N-000147)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2286)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 1.2192)
    (via_drill 0.508)
    (uvia_dia 1.2192)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net +1.2V)
    (add_net +3.3V)
    (add_net /CKE)
    (add_net /DONE)
    (add_net /EXT_3.3V)
    (add_net /EXT_5V)
    (add_net /P1)
    (add_net /P10)
    (add_net /P11)
    (add_net /P12)
    (add_net /P124)
    (add_net /P126)
    (add_net /P127)
    (add_net /P131)
    (add_net /P132)
    (add_net /P133)
    (add_net /P134)
    (add_net /P137)
    (add_net /P138)
    (add_net /P139)
    (add_net /P14)
    (add_net /P140)
    (add_net /P141)
    (add_net /P142)
    (add_net /P143)
    (add_net /P144)
    (add_net /P15)
    (add_net /P16)
    (add_net /P17)
    (add_net /P2)
    (add_net /P21)
    (add_net /P22)
    (add_net /P23)
    (add_net /P24)
    (add_net /P26)
    (add_net /P27)
    (add_net /P29)
    (add_net /P30)
    (add_net /P32)
    (add_net /P33)
    (add_net /P34)
    (add_net /P35)
    (add_net /P39)
    (add_net /P40)
    (add_net /P41)
    (add_net /P43)
    (add_net /P44)
    (add_net /P5)
    (add_net /P6)
    (add_net /P7)
    (add_net /P8)
    (add_net /P9)
    (add_net /PROG)
    (add_net /REG3.3)
    (add_net /flashCS_out)
    (add_net /fx2Addr_out{1})
    (add_net /fx2Clk_in)
    (add_net /fx2Data_io{0})
    (add_net /fx2Data_io{1})
    (add_net /fx2Data_io{2})
    (add_net /fx2Data_io{3})
    (add_net /fx2Data_io{4})
    (add_net /fx2Data_io{5})
    (add_net /fx2Data_io{6})
    (add_net /fx2Data_io{7})
    (add_net /fx2GotData_in)
    (add_net /fx2GotRoom_in)
    (add_net /fx2PD0)
    (add_net /fx2PD1)
    (add_net /fx2PD2)
    (add_net /fx2PD3)
    (add_net /fx2PD4)
    (add_net /fx2PD5)
    (add_net /fx2PD6)
    (add_net /fx2PD7)
    (add_net /fx2PktEnd_out)
    (add_net /fx2Read_out)
    (add_net /fx2Tck_in)
    (add_net /fx2Tdi_in)
    (add_net /fx2Tdo_out)
    (add_net /fx2Tms_in)
    (add_net /fx2Write_out)
    (add_net /ramAddr_out{0})
    (add_net /ramAddr_out{10})
    (add_net /ramAddr_out{11})
    (add_net /ramAddr_out{12})
    (add_net /ramAddr_out{1})
    (add_net /ramAddr_out{2})
    (add_net /ramAddr_out{3})
    (add_net /ramAddr_out{4})
    (add_net /ramAddr_out{5})
    (add_net /ramAddr_out{6})
    (add_net /ramAddr_out{7})
    (add_net /ramAddr_out{8})
    (add_net /ramAddr_out{9})
    (add_net /ramBank_out{0})
    (add_net /ramBank_out{1})
    (add_net /ramClk_out)
    (add_net /ramCmd_out{0})
    (add_net /ramCmd_out{1})
    (add_net /ramCmd_out{2})
    (add_net /ramData_io{0})
    (add_net /ramData_io{10})
    (add_net /ramData_io{11})
    (add_net /ramData_io{12})
    (add_net /ramData_io{13})
    (add_net /ramData_io{14})
    (add_net /ramData_io{15})
    (add_net /ramData_io{1})
    (add_net /ramData_io{2})
    (add_net /ramData_io{3})
    (add_net /ramData_io{4})
    (add_net /ramData_io{5})
    (add_net /ramData_io{6})
    (add_net /ramData_io{7})
    (add_net /ramData_io{8})
    (add_net /ramData_io{9})
    (add_net /ramLDQM_out)
    (add_net /ramUDQM_out)
    (add_net /reset)
    (add_net /scl)
    (add_net /sdCS_out)
    (add_net /sd_cd)
    (add_net /sd_dat1)
    (add_net /sd_dat2)
    (add_net /sd_wp)
    (add_net /sda_fx2)
    (add_net /sda_rom)
    (add_net /spiClk_out)
    (add_net /spiData_in)
    (add_net /spiData_out)
    (add_net GND)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-000011)
    (add_net N-000017)
    (add_net N-000106)
    (add_net N-000108)
    (add_net N-000111)
    (add_net N-000124)
    (add_net N-000134)
    (add_net N-000135)
    (add_net N-000136)
    (add_net N-000143)
    (add_net N-000147)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.2286)
    (trace_width 0.635)
    (via_dia 1.2192)
    (via_drill 0.508)
    (uvia_dia 1.2192)
    (uvia_drill 0.508)
  )
  (net_class USB ""
    (clearance 0.2286)
    (trace_width 0.508)
    (via_dia 1.2192)
    (via_drill 0.508)
    (uvia_dia 1.2192)
    (uvia_drill 0.508)
  )
  (module MS-SSOP56 (layer Front) (tedit 527AA685)
    (at 164.3761 95.62338 90)
    (descr SSOP56)
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 10.37336 2.87528 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CY7C68014A-56PVXC (at -0.50038 -0.8255 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -8.5725 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 73 /fx2PD5))
    (pad 2 smd rect (at -7.9375 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 74 /fx2PD6))
    (pad 3 smd rect (at -7.3025 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 75 /fx2PD7))
    (pad 4 smd rect (at -6.6675 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 5 smd rect (at -6.0325 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 140 N-000134))
    (pad 6 smd rect (at -5.3975 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 7 smd rect (at -4.7625 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 8 smd rect (at -4.1275 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 77 /fx2Read_out))
    (pad 9 smd rect (at -3.4925 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 82 /fx2Write_out))
    (pad 10 smd rect (at -2.8575 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 11 smd rect (at -2.2225 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 139 N-000124))
    (pad 12 smd rect (at -1.5875 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 143 N-000143))
    (pad 13 smd rect (at -0.9525 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 14 smd rect (at -0.3175 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 15 smd rect (at 0.3175 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 138 N-000111))
    (pad 16 smd rect (at 0.9525 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 137 N-000108))
    (pad 17 smd rect (at 1.5875 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 18 smd rect (at 2.2225 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 19 smd rect (at 2.8575 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 20 smd rect (at 3.4925 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 57 /fx2Clk_in))
    (pad 21 smd rect (at 4.1275 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 22 smd rect (at 4.7625 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 121 /scl))
    (pad 23 smd rect (at 5.3975 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 127 /sda_fx2))
    (pad 24 smd rect (at 6.0325 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 25 smd rect (at 6.6675 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 58 /fx2Data_io{0}))
    (pad 26 smd rect (at 7.3025 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 59 /fx2Data_io{1}))
    (pad 27 smd rect (at 7.9375 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 60 /fx2Data_io{2}))
    (pad 28 smd rect (at 8.5725 4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 61 /fx2Data_io{3}))
    (pad 42 smd rect (at 0.3175 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 77 /fx2Read_out))
    (pad 41 smd rect (at 0.9525 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 78 /fx2Tck_in))
    (pad 40 smd rect (at 1.5875 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 79 /fx2Tdi_in))
    (pad 39 smd rect (at 2.2225 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 43 smd rect (at -0.3175 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 81 /fx2Tms_in))
    (pad 44 smd rect (at -0.9525 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 45 smd rect (at -1.5875 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 56 /fx2Addr_out{1}))
    (pad 46 smd rect (at -2.2225 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 76 /fx2PktEnd_out))
    (pad 47 smd rect (at -2.8575 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 80 /fx2Tdo_out))
    (pad 48 smd rect (at -3.4925 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 49 smd rect (at -4.1275 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 120 /reset))
    (pad 50 smd rect (at -4.7625 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 51 smd rect (at -5.3975 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 141 N-000135))
    (pad 52 smd rect (at -6.0325 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 68 /fx2PD0))
    (pad 53 smd rect (at -6.6675 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 69 /fx2PD1))
    (pad 38 smd rect (at 2.8575 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 66 /fx2GotData_in))
    (pad 37 smd rect (at 3.4925 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 67 /fx2GotRoom_in))
    (pad 36 smd rect (at 4.1275 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 136 N-000106))
    (pad 35 smd rect (at 4.7625 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 34 smd rect (at 5.3975 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 33 smd rect (at 6.0325 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 32 smd rect (at 6.6675 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 65 /fx2Data_io{7}))
    (pad 31 smd rect (at 7.3025 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 64 /fx2Data_io{6}))
    (pad 30 smd rect (at 7.9375 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 63 /fx2Data_io{5}))
    (pad 29 smd rect (at 8.5725 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 62 /fx2Data_io{4}))
    (pad 54 smd rect (at -7.3025 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 70 /fx2PD2))
    (pad 55 smd rect (at -7.9375 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 71 /fx2PD3))
    (pad 56 smd rect (at -8.5725 -4.7625 90) (size 0.381 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 72 /fx2PD4))
  )
  (module MS-TSOP54 (layer Front) (tedit 527AA4D2)
    (at 138.00074 102.99954 180)
    (fp_text reference U3 (at 10.50036 2.00152 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value IS42S16400-TSOP54 (at 10.44956 -3.75158 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.8001 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 102 /ramData_io{0}))
    (pad 3 smd rect (at 1.6002 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 4 smd rect (at 2.4003 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 109 /ramData_io{1}))
    (pad 5 smd rect (at 3.2004 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 110 /ramData_io{2}))
    (pad 6 smd rect (at 4.0005 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 7 smd rect (at 4.8006 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 111 /ramData_io{3}))
    (pad 8 smd rect (at 5.6007 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 112 /ramData_io{4}))
    (pad 9 smd rect (at 6.4008 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 10 smd rect (at 7.2009 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 113 /ramData_io{5}))
    (pad 11 smd rect (at 8.001 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 114 /ramData_io{6}))
    (pad 12 smd rect (at 8.8011 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 13 smd rect (at 9.6012 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 115 /ramData_io{7}))
    (pad 14 smd rect (at 10.39876 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 15 smd rect (at 11.19632 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 118 /ramLDQM_out))
    (pad 16 smd rect (at 11.99642 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 99 /ramCmd_out{0}))
    (pad 17 smd rect (at 12.79652 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 100 /ramCmd_out{1}))
    (pad 18 smd rect (at 13.59662 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 101 /ramCmd_out{2}))
    (pad 19 smd rect (at 14.39672 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 20 smd rect (at 15.19682 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 96 /ramBank_out{0}))
    (pad 21 smd rect (at 15.99692 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 97 /ramBank_out{1}))
    (pad 22 smd rect (at 16.79702 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 84 /ramAddr_out{10}))
    (pad 23 smd rect (at 17.59712 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 83 /ramAddr_out{0}))
    (pad 24 smd rect (at 18.39722 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 87 /ramAddr_out{1}))
    (pad 25 smd rect (at 19.19732 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 88 /ramAddr_out{2}))
    (pad 26 smd rect (at 19.99742 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 89 /ramAddr_out{3}))
    (pad 27 smd rect (at 20.79752 0) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 28 smd rect (at 20.79752 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 29 smd rect (at 19.99742 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 90 /ramAddr_out{4}))
    (pad 30 smd rect (at 19.19732 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 91 /ramAddr_out{5}))
    (pad 31 smd rect (at 18.39722 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 92 /ramAddr_out{6}))
    (pad 32 smd rect (at 17.59712 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 93 /ramAddr_out{7}))
    (pad 33 smd rect (at 16.79702 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 94 /ramAddr_out{8}))
    (pad 34 smd rect (at 15.99692 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 95 /ramAddr_out{9}))
    (pad 35 smd rect (at 15.19682 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 85 /ramAddr_out{11}))
    (pad 36 smd rect (at 14.39672 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 86 /ramAddr_out{12}))
    (pad 37 smd rect (at 13.59662 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 3 /CKE))
    (pad 38 smd rect (at 12.79652 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 98 /ramClk_out))
    (pad 39 smd rect (at 11.99642 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 119 /ramUDQM_out))
    (pad 40 smd rect (at 11.19632 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask))
    (pad 41 smd rect (at 10.39876 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 42 smd rect (at 9.6012 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 116 /ramData_io{8}))
    (pad 43 smd rect (at 8.8011 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 44 smd rect (at 8.001 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 117 /ramData_io{9}))
    (pad 45 smd rect (at 7.2009 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 103 /ramData_io{10}))
    (pad 46 smd rect (at 6.4008 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 47 smd rect (at 5.6007 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 104 /ramData_io{11}))
    (pad 48 smd rect (at 4.8006 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 105 /ramData_io{12}))
    (pad 49 smd rect (at 4.0005 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 50 smd rect (at 3.2004 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 106 /ramData_io{13}))
    (pad 51 smd rect (at 2.4003 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 107 /ramData_io{14}))
    (pad 52 smd rect (at 1.6002 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 53 smd rect (at 0.8001 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 108 /ramData_io{15}))
    (pad 54 smd rect (at 0 -11.75512 180) (size 0.39878 1.99898) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-SIL2%2f2.56 (layer Back) (tedit 527CF33D)
    (at 176.75098 87.74938 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.49936 540) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0.00254 1.87452 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 127 /sda_fx2))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 128 /sda_rom))
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527AA468)
    (at 176.75098 83.2485 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at -2.49936 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at -0.0254 0.1016 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 127 /sda_fx2))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 502154E6)
    (at 152.00122 98.75012)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.6764) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at -0.0254 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 120 /reset))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 502154DC)
    (at 148.5011 98.75012)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.6764) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0.07366) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 120 /reset))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 502152F8)
    (at 166.49954 106.2482)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 1.87452) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 502153EF)
    (at 162.49904 85.0011 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -0.00254 1.6764 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0.04826 -0.12192 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 5027F24F)
    (at 115.49888 108.99902 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 2.12344 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -4.0005 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 502B9926)
    (at 139.7254 108.99902 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 -2.07518 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.09906 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 530DDF56)
    (at 124.74956 119.99976 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -1.00076 -1.99898 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at -0.00254 -0.12446 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 3 /CKE))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527C28DC)
    (at 151.00046 109.4994 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 2.49936 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0.0254 0.0762 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527AA4AF)
    (at 184.75198 85.0011 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 2.5019 -0.00254 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.09906 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527AA490)
    (at 184.74944 88.50122 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.74828 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0.00254 0.1016 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 133 N-000005))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527EC0FD)
    (at 176.87544 92.12326 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -2.62636 0.12446 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0.0254 -0.1016 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 121 /scl))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-C3528%2fT (layer Back) (tedit 527C2902)
    (at 151.50084 115.00104 270)
    (descr "SMD CHIP TANT")
    (tags "SMD CHIP TANT")
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at -1.50114 -2.49936 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CP1 (at 0.02286 -0.09906 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.5875 0.00254 90) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 1.5875 0.00254 90) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-TQFP144 (layer Front) (tedit 527EE11A)
    (at 139.25042 82.25028)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 -12.52728) (layer F.SilkS))
    (fp_text value XC6SLX9-TQ144 (at 0 -1.00076) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 8.7503 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 7 /P1))
    (pad 2 smd rect (at 8.2423 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 30 /P2))
    (pad 3 smd rect (at 7.747 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 4 smd rect (at 7.2517 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 5 smd rect (at 6.7437 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 48 /P5))
    (pad 6 smd rect (at 6.2484 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 49 /P6))
    (pad 7 smd rect (at 5.7531 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 50 /P7))
    (pad 8 smd rect (at 5.2451 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 51 /P8))
    (pad 9 smd rect (at 4.7498 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 52 /P9))
    (pad 10 smd rect (at 4.2545 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 8 /P10))
    (pad 11 smd rect (at 3.7465 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 9 /P11))
    (pad 12 smd rect (at 3.2512 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 10 /P12))
    (pad 13 smd rect (at 2.7559 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 14 smd rect (at 2.2479 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 21 /P14))
    (pad 15 smd rect (at 1.7526 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 27 /P15))
    (pad 16 smd rect (at 1.2573 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 28 /P16))
    (pad 17 smd rect (at 0.7493 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 29 /P17))
    (pad 18 smd rect (at 0.254 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 19 smd rect (at -0.254 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 20 smd rect (at -0.7493 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 21 smd rect (at -1.2573 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 31 /P21))
    (pad 22 smd rect (at -1.7526 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 32 /P22))
    (pad 23 smd rect (at -2.2479 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 33 /P23))
    (pad 24 smd rect (at -2.7559 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 34 /P24))
    (pad 25 smd rect (at -3.2512 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 26 smd rect (at -3.7465 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 35 /P26))
    (pad 27 smd rect (at -4.2545 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 36 /P27))
    (pad 28 smd rect (at -4.7498 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 29 smd rect (at -5.2451 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 37 /P29))
    (pad 30 smd rect (at -5.7531 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 38 /P30))
    (pad 31 smd rect (at -6.2484 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 32 smd rect (at -6.7437 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 39 /P32))
    (pad 33 smd rect (at -7.2517 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 40 /P33))
    (pad 34 smd rect (at -7.747 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 41 /P34))
    (pad 35 smd rect (at -8.2423 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 42 /P35))
    (pad 36 smd rect (at -8.7503 -10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 66 smd rect (at -10.9855 5.7531) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 84 /ramAddr_out{10}))
    (pad 67 smd rect (at -10.9855 6.2484) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 97 /ramBank_out{1}))
    (pad 68 smd rect (at -10.9855 6.7437) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 69 smd rect (at -10.9855 7.2517) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 96 /ramBank_out{0}))
    (pad 70 smd rect (at -10.9855 7.747) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 129 /spiClk_out))
    (pad 71 smd rect (at -10.9855 8.2423) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 4 /DONE))
    (pad 72 smd rect (at -10.9855 8.7503) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask))
    (pad 114 smd rect (at 10.9855 6.2484) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 65 /fx2Data_io{7}))
    (pad 115 smd rect (at 10.9855 5.7531) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 64 /fx2Data_io{6}))
    (pad 116 smd rect (at 10.9855 5.2451) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 63 /fx2Data_io{5}))
    (pad 117 smd rect (at 10.9855 4.7498) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 62 /fx2Data_io{4}))
    (pad 118 smd rect (at 10.9855 4.2545) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 61 /fx2Data_io{3}))
    (pad 119 smd rect (at 10.9855 3.7465) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 60 /fx2Data_io{2}))
    (pad 120 smd rect (at 10.9855 3.2512) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 59 /fx2Data_io{1}))
    (pad 121 smd rect (at 10.9855 2.7559) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 58 /fx2Data_io{0}))
    (pad 122 smd rect (at 10.9855 2.2479) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 123 smd rect (at 10.9855 1.7526) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 57 /fx2Clk_in))
    (pad 124 smd rect (at 10.9855 1.2573) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 11 /P124))
    (pad 125 smd rect (at 10.9855 0.7493) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 126 smd rect (at 10.9855 0.254) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 12 /P126))
    (pad 127 smd rect (at 10.9855 -0.254) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 13 /P127))
    (pad 128 smd rect (at 10.9855 -0.7493) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 129 smd rect (at 10.9855 -1.2573) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 130 smd rect (at 10.9855 -1.7526) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 131 smd rect (at 10.9855 -2.2479) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 14 /P131))
    (pad 132 smd rect (at 10.9855 -2.7559) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 15 /P132))
    (pad 133 smd rect (at 10.9855 -3.2512) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 16 /P133))
    (pad 134 smd rect (at 10.9855 -3.7465) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 17 /P134))
    (pad 135 smd rect (at 10.9855 -4.2545) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 136 smd rect (at 10.9855 -4.7498) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 137 smd rect (at 10.9855 -5.2451) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 18 /P137))
    (pad 138 smd rect (at 10.9855 -5.7531) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 19 /P138))
    (pad 139 smd rect (at 10.9855 -6.2484) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 20 /P139))
    (pad 140 smd rect (at 10.9855 -6.7437) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 22 /P140))
    (pad 141 smd rect (at 10.9855 -7.2517) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 23 /P141))
    (pad 142 smd rect (at 10.9855 -7.747) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 24 /P142))
    (pad 143 smd rect (at 10.9855 -8.2423) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 25 /P143))
    (pad 144 smd rect (at 10.9855 -8.7503) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 26 /P144))
    (pad 37 smd rect (at -10.9855 -8.7503) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 53 /PROG))
    (pad 38 smd rect (at -10.9855 -8.2423) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 55 /flashCS_out))
    (pad 39 smd rect (at -10.9855 -7.747) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 43 /P39))
    (pad 40 smd rect (at -10.9855 -7.2517) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 44 /P40))
    (pad 41 smd rect (at -10.9855 -6.7437) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 45 /P41))
    (pad 42 smd rect (at -10.9855 -6.2484) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 43 smd rect (at -10.9855 -5.7531) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 46 /P43))
    (pad 44 smd rect (at -10.9855 -5.2451) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 47 /P44))
    (pad 45 smd rect (at -10.9855 -4.7498) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 122 /sdCS_out))
    (pad 46 smd rect (at -10.9855 -4.2545) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 119 /ramUDQM_out))
    (pad 47 smd rect (at -10.9855 -3.7465) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 85 /ramAddr_out{11}))
    (pad 48 smd rect (at -10.9855 -3.2512) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 95 /ramAddr_out{9}))
    (pad 49 smd rect (at -10.9855 -2.7559) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 50 smd rect (at -10.9855 -2.2479) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 94 /ramAddr_out{8}))
    (pad 51 smd rect (at -10.9855 -1.7526) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 93 /ramAddr_out{7}))
    (pad 52 smd rect (at -10.9855 -1.2573) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 53 smd rect (at -10.9855 -0.7493) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 54 smd rect (at -10.9855 -0.254) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 55 smd rect (at -10.9855 0.254) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 92 /ramAddr_out{6}))
    (pad 56 smd rect (at -10.9855 0.7493) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 91 /ramAddr_out{5}))
    (pad 57 smd rect (at -10.9855 1.2573) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 90 /ramAddr_out{4}))
    (pad 58 smd rect (at -10.9855 1.7526) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 98 /ramClk_out))
    (pad 59 smd rect (at -10.9855 2.2479) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 89 /ramAddr_out{3}))
    (pad 60 smd rect (at -10.9855 2.7559) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 88 /ramAddr_out{2}))
    (pad 61 smd rect (at -10.9855 3.2512) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 87 /ramAddr_out{1}))
    (pad 62 smd rect (at -10.9855 3.7465) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 83 /ramAddr_out{0}))
    (pad 63 smd rect (at -10.9855 4.2545) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 64 smd rect (at -10.9855 4.7498) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 131 /spiData_out))
    (pad 65 smd rect (at -10.9855 5.2451) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 130 /spiData_in))
    (pad 78 smd rect (at -6.2484 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 99 /ramCmd_out{0}))
    (pad 79 smd rect (at -5.7531 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 118 /ramLDQM_out))
    (pad 80 smd rect (at -5.2451 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 115 /ramData_io{7}))
    (pad 81 smd rect (at -4.7498 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 114 /ramData_io{6}))
    (pad 82 smd rect (at -4.2545 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 113 /ramData_io{5}))
    (pad 83 smd rect (at -3.7465 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 112 /ramData_io{4}))
    (pad 84 smd rect (at -3.2512 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 111 /ramData_io{3}))
    (pad 85 smd rect (at -2.7559 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 110 /ramData_io{2}))
    (pad 86 smd rect (at -2.2479 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 87 smd rect (at -1.7526 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 109 /ramData_io{1}))
    (pad 88 smd rect (at -1.2573 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 102 /ramData_io{0}))
    (pad 89 smd rect (at -0.7493 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 90 smd rect (at -0.254 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 91 smd rect (at 0.254 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 92 smd rect (at 0.7493 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 108 /ramData_io{15}))
    (pad 93 smd rect (at 1.2573 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 107 /ramData_io{14}))
    (pad 94 smd rect (at 1.7526 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 106 /ramData_io{13}))
    (pad 95 smd rect (at 2.2479 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 105 /ramData_io{12}))
    (pad 96 smd rect (at 2.7559 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 97 smd rect (at 3.2512 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 104 /ramData_io{11}))
    (pad 98 smd rect (at 3.7465 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 103 /ramData_io{10}))
    (pad 99 smd rect (at 4.2545 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 117 /ramData_io{9}))
    (pad 100 smd rect (at 4.7498 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 116 /ramData_io{8}))
    (pad 101 smd rect (at 5.2451 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 82 /fx2Write_out))
    (pad 102 smd rect (at 5.7531 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 76 /fx2PktEnd_out))
    (pad 103 smd rect (at 6.2484 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 104 smd rect (at 6.7437 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 56 /fx2Addr_out{1}))
    (pad 105 smd rect (at 7.2517 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 77 /fx2Read_out))
    (pad 106 smd rect (at 7.747 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 80 /fx2Tdo_out))
    (pad 107 smd rect (at 8.2423 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 81 /fx2Tms_in))
    (pad 108 smd rect (at 8.7503 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 73 smd rect (at -8.7503 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 74 smd rect (at -8.2423 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 101 /ramCmd_out{2}))
    (pad 75 smd rect (at -7.747 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 100 /ramCmd_out{1}))
    (pad 76 smd rect (at -7.2517 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 77 smd rect (at -6.7437 10.9855) (size 0.254 1.524) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 109 smd rect (at 10.9855 8.7503) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 78 /fx2Tck_in))
    (pad 110 smd rect (at 10.9855 8.2423) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 79 /fx2Tdi_in))
    (pad 111 smd rect (at 10.9855 7.747) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 66 /fx2GotData_in))
    (pad 112 smd rect (at 10.9855 7.2517) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 67 /fx2GotRoom_in))
    (pad 113 smd rect (at 10.9855 6.7437) (size 1.524 0.254) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/tqfp144.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.394 0.394 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-EDGE80%2f2.00 (layer Front) (tedit 502B9A65)
    (at 108.50118 47.74946)
    (fp_text reference CONN2 (at 1.75006 2.70002) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MS-EDGE80 (at 74.22388 2.70002) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 connect rect (at 0 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 144 N-000147))
    (pad 2 connect rect (at 0 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 44 /P40))
    (pad 3 connect rect (at 1.99898 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask))
    (pad 4 connect rect (at 1.99898 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 45 /P41))
    (pad 5 connect rect (at 4.0005 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 42 /P35))
    (pad 6 connect rect (at 4.0005 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 46 /P43))
    (pad 7 connect rect (at 5.99948 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 41 /P34))
    (pad 8 connect rect (at 5.99948 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 47 /P44))
    (pad 9 connect rect (at 8.001 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 40 /P33))
    (pad 10 connect rect (at 8.001 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 11 connect rect (at 9.99998 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 39 /P32))
    (pad 12 connect rect (at 9.99998 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 13 connect rect (at 11.99896 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 38 /P30))
    (pad 14 connect rect (at 11.99896 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 15 connect rect (at 14.00048 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 37 /P29))
    (pad 16 connect rect (at 14.00048 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 17 connect rect (at 15.99946 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 36 /P27))
    (pad 18 connect rect (at 15.99946 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 19 connect rect (at 18.00098 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 35 /P26))
    (pad 20 connect rect (at 18.00098 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 21 connect rect (at 19.99996 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 34 /P24))
    (pad 22 connect rect (at 19.99996 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 23 connect rect (at 21.99894 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 33 /P23))
    (pad 24 connect rect (at 21.99894 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 25 connect rect (at 24.00046 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 32 /P22))
    (pad 26 connect rect (at 24.00046 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 27 connect rect (at 25.99944 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 31 /P21))
    (pad 28 connect rect (at 25.99944 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 29 connect rect (at 28.00096 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 29 /P17))
    (pad 30 connect rect (at 28.00096 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 31 connect rect (at 29.99994 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 28 /P16))
    (pad 32 connect rect (at 29.99994 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 33 connect rect (at 31.99892 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 27 /P15))
    (pad 34 connect rect (at 31.99892 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 35 connect rect (at 34.00044 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 21 /P14))
    (pad 36 connect rect (at 34.00044 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 37 connect rect (at 35.99942 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 10 /P12))
    (pad 38 connect rect (at 35.99942 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 39 connect rect (at 38.00094 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 9 /P11))
    (pad 40 connect rect (at 38.00094 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 41 connect rect (at 39.99992 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 8 /P10))
    (pad 42 connect rect (at 39.99992 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 43 connect rect (at 41.9989 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 52 /P9))
    (pad 44 connect rect (at 41.9989 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 45 connect rect (at 44.00042 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 51 /P8))
    (pad 46 connect rect (at 44.00042 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 47 connect rect (at 45.9994 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 50 /P7))
    (pad 48 connect rect (at 45.9994 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 49 connect rect (at 48.00092 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 49 /P6))
    (pad 50 connect rect (at 48.00092 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 51 connect rect (at 49.9999 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 48 /P5))
    (pad 52 connect rect (at 49.9999 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 53 connect rect (at 51.99888 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 30 /P2))
    (pad 54 connect rect (at 51.99888 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 55 connect rect (at 54.0004 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 7 /P1))
    (pad 56 connect rect (at 54.0004 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 57 connect rect (at 55.99938 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 26 /P144))
    (pad 58 connect rect (at 55.99938 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 59 connect rect (at 58.0009 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 25 /P143))
    (pad 60 connect rect (at 58.0009 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 61 connect rect (at 59.99988 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 24 /P142))
    (pad 62 connect rect (at 59.99988 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 63 connect rect (at 61.99886 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 23 /P141))
    (pad 64 connect rect (at 61.99886 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 65 connect rect (at 64.00038 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 22 /P140))
    (pad 66 connect rect (at 64.00038 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 67 connect rect (at 65.99936 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 20 /P139))
    (pad 68 connect rect (at 65.99936 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 69 connect rect (at 68.00088 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 19 /P138))
    (pad 70 connect rect (at 68.00088 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 71 connect rect (at 69.99986 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 18 /P137))
    (pad 72 connect rect (at 69.99986 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 11 /P124))
    (pad 73 connect rect (at 71.99884 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 17 /P134))
    (pad 74 connect rect (at 71.99884 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 12 /P126))
    (pad 75 connect rect (at 74.00036 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 16 /P133))
    (pad 76 connect rect (at 74.00036 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 13 /P127))
    (pad 77 connect rect (at 75.99934 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 15 /P132))
    (pad 78 connect rect (at 75.99934 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 5 /EXT_3.3V))
    (pad 79 connect rect (at 78.00086 0) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 14 /P131))
    (pad 80 connect rect (at 78.00086 0) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 6 /EXT_5V))
  )
  (module MS-SOT223 (layer Back) (tedit 527CEDBD)
    (at 180.23586 68.32346 180)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference REG1 (at 0.23622 -0.17526 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value REG3.3 (at -5.01396 -0.17526 270) (layer B.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302 180) (size 3.6576 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 54 /REG3.3))
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 54 /REG3.3))
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 134 N-000011))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302 180) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-SIL2%2f2.56 (layer Back) (tedit 527CED9B)
    (at 181.0004 75.75042 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at -3.74904 0 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at -0.4572 4.2926 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 90) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 54 /REG3.3))
  )
  (module MS-SIL3%2f2.56 (layer Back) (tedit 527CED7F)
    (at 174.74946 69.24802 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J4 (at -4.99872 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -1.9177 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 135 N-000017))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 134 N-000011))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 /EXT_5V))
  )
  (module MS-C3528%2fT (layer Back) (tedit 527BE7A1)
    (at 176.42586 74.5236 180)
    (descr "SMD CHIP TANT")
    (tags "SMD CHIP TANT")
    (attr smd)
    (fp_text reference C9 (at -0.07366 -4.97586 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CP1 (at -0.07366 -0.22606 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 134 N-000011))
    (pad 2 smd rect (at 1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-SIL2%2f2.56 (layer Back) (tedit 527CED91)
    (at 183.75122 75.75042 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J3 (at 3.74904 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0.4572 -1.9558 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 /EXT_3.3V))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 270) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 +3.3V))
  )
  (module MS-C3528%2fT (layer Back) (tedit 527BE7A4)
    (at 176.42586 77.0636 180)
    (descr "SMD CHIP TANT")
    (tags "SMD CHIP TANT")
    (attr smd)
    (fp_text reference C10 (at -0.07366 -3.93446 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CP1 (at -0.07366 0.0635 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-SOT223 (layer Back) (tedit 527CEDC9)
    (at 120.74652 71.74738 90)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference REG2 (at -0.00254 0.00508 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value REG1.2 (at -5.00126 1.0033 180) (layer B.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302 90) (size 3.6576 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302 90) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302 90) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302 90) (size 1.016 2.032) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-C3528%2fT (layer Back) (tedit 502B9B08)
    (at 112.89792 70.41642 180)
    (descr "SMD CHIP TANT")
    (tags "SMD CHIP TANT")
    (attr smd)
    (fp_text reference C11 (at 0.87376 2.09296 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CP1 (at -0.25908 -2.29108 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-C3528%2fT (layer Back) (tedit 502B9B2C)
    (at 112.89792 72.95642 180)
    (descr "SMD CHIP TANT")
    (tags "SMD CHIP TANT")
    (attr smd)
    (fp_text reference C12 (at 0.87376 -2.29108 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CP1 (at -0.25908 -2.29108 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 1.5875 0.00254) (size 1.99898 2.19964) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
  )
  (module MS-EDGE36%2f2.00 (layer Front) (tedit 502BA8BB)
    (at 186.4995 124.24918 180)
    (fp_text reference CONN4 (at 32.4485 2.49936 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value MS-EDGE36 (at 3.74904 4.0005 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 connect rect (at 0 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 connect rect (at 0 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 3 connect rect (at 1.99898 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 4 connect rect (at 1.99898 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 5 connect rect (at 4.0005 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 6 connect rect (at 4.0005 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 7 connect rect (at 5.99948 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 8 connect rect (at 5.99948 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 9 connect rect (at 8.001 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 10 connect rect (at 8.001 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 11 connect rect (at 9.99998 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 12 connect rect (at 9.99998 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 13 connect rect (at 11.99896 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 14 connect rect (at 11.99896 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 15 connect rect (at 14.00048 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 16 connect rect (at 14.00048 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 17 connect rect (at 15.99946 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 18 connect rect (at 15.99946 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 19 connect rect (at 18.00098 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 20 connect rect (at 18.00098 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 21 connect rect (at 19.99996 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 75 /fx2PD7))
    (pad 22 connect rect (at 19.99996 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 125 /sd_dat2))
    (pad 23 connect rect (at 21.99894 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 74 /fx2PD6))
    (pad 24 connect rect (at 21.99894 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 122 /sdCS_out))
    (pad 25 connect rect (at 24.00046 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 73 /fx2PD5))
    (pad 26 connect rect (at 24.00046 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 131 /spiData_out))
    (pad 27 connect rect (at 25.99944 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 72 /fx2PD4))
    (pad 28 connect rect (at 25.99944 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 129 /spiClk_out))
    (pad 29 connect rect (at 28.00096 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 71 /fx2PD3))
    (pad 30 connect rect (at 28.00096 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 130 /spiData_in))
    (pad 31 connect rect (at 29.99994 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 70 /fx2PD2))
    (pad 32 connect rect (at 29.99994 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 124 /sd_dat1))
    (pad 33 connect rect (at 31.99892 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 69 /fx2PD1))
    (pad 34 connect rect (at 31.99892 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 123 /sd_cd))
    (pad 35 connect rect (at 34.00044 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Front F.Mask)
      (net 68 /fx2PD0))
    (pad 36 connect rect (at 34.00044 0 180) (size 1.3335 3.048) (layers Back B.Mask)
      (net 126 /sd_wp))
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527AA4BA)
    (at 178.5239 102.69728)
    (attr smd)
    (fp_text reference C13 (at 3.2258 0.0508) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 139 N-000124))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527AA4C0)
    (at 178.5239 100.5459)
    (attr smd)
    (fp_text reference C14 (at 3.2258 -0.04572) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 143 N-000143))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE761)
    (at 134.50062 71.4248)
    (attr smd)
    (fp_text reference C15 (at 0 -1.6764) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.07366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE75D)
    (at 141.00048 71.4248)
    (attr smd)
    (fp_text reference C16 (at 0 -1.6764) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.07366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527EC06C)
    (at 146.75104 71.4248)
    (attr smd)
    (fp_text reference C17 (at 0 -1.6764) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.07366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527EC073)
    (at 149.9997 77.50048 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C18 (at 2.5019 0.25146 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527EC31D)
    (at 149.9997 81.24952 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference C19 (at -1.24968 2.75082 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE771)
    (at 148.5011 86.4997 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C20 (at 0 2.55016 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE779)
    (at 146.49958 93.07322)
    (attr smd)
    (fp_text reference C21 (at 0 1.87706) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.17526) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE7C1)
    (at 141.3002 89.89822)
    (attr smd)
    (fp_text reference C22 (at 0 -1.69926) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at -0.0508 0.1016) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE780)
    (at 132.25018 93.07322)
    (attr smd)
    (fp_text reference C23 (at 0 1.87706) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.07366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 530896ED)
    (at 132.75056 87.249 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C24 (at 0 -2.75082 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.0762 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527C25D1)
    (at 128.50114 77.99832 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C25 (at -2.49936 0 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.17526 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527C25D7)
    (at 128.42494 81.49844 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C26 (at 2.75082 -0.0762 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.0762 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE77C)
    (at 139.0015 93.07322)
    (attr smd)
    (fp_text reference C27 (at 0 1.87706) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 -0.07366) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE758)
    (at 141.2748 74.5744)
    (attr smd)
    (fp_text reference C28 (at 0 1.87452) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at -0.0254 -0.0762) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE752)
    (at 135.24992 74.5744)
    (attr smd)
    (fp_text reference C29 (at 0 1.87452) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 0.17526) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 1 +1.2V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-TESTPOINT (layer Front) (tedit 527D8466)
    (at 171.00042 101.65842)
    (fp_text reference TP1 (at 2.25044 1.59004) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CLK (at 2.25044 0.09144) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 140 N-000134))
  )
  (module MS-TESTPOINT (layer Front) (tedit 527D8490)
    (at 157.9245 89.97442)
    (fp_text reference TP2 (at -2.92354 1.524) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value FLAGA (at -3.175 0.0254) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 136 N-000106))
  )
  (module MS-TESTPOINT (layer Front) (tedit 527D8314)
    (at 127.50038 94.00032)
    (fp_text reference TP4 (at 0.07366 3.175) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value DONE (at 0.07366 1.6764) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 4 /DONE))
  )
  (module MS-TESTPOINT (layer Front) (tedit 527D8307)
    (at 125.75032 71.24954)
    (fp_text reference TP3 (at 0 -3.00228) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PROG (at 0 -1.50114) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 1.27 1.27) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 53 /PROG))
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527EC056)
    (at 163.53028 83.92668 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C30 (at 0.07366 2.52984 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value C (at 0.07366 -0.22098 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 141 N-000135))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527EC03B)
    (at 166.40048 85.14842 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at -2.84988 -0.35052 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0.0762 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 141 N-000135))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527BE3C6)
    (at 166.35476 82.45094 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at -2.8956 -0.04826 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value R (at -0.0254 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 135 N-000017))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 141 N-000135))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-SDCARD (layer Back) (tedit 527C2EDB)
    (at 148.00072 111.00054 90)
    (fp_text reference CONN1 (at -13.77442 -10.50036 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SD-CARD (at 0.00254 -28.50134 90) (layer B.SilkS))
    (pad 2 smd rect (at 4.37388 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 131 /spiData_out))
    (pad 3 smd rect (at 1.87452 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 4 smd rect (at -0.62484 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 5 smd rect (at -3.1242 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 129 /spiClk_out))
    (pad 6 smd rect (at -5.6261 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 7 smd rect (at -8.04926 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 130 /spiData_in))
    (pad 8 smd rect (at -9.75106 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 124 /sd_dat1))
    (pad 9 smd rect (at 9.37514 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 125 /sd_dat2))
    (pad 15 smd rect (at -13.64996 -24.05126 90) (size 1.50114 2.79908) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 14 smd rect (at 13.64996 -24.05126 90) (size 1.50114 2.79908) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 12 smd rect (at -13.64996 -2.55016 90) (size 1.50114 2.79908) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 13 smd rect (at 11.45032 -2.55016 90) (size 1.50114 2.79908) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 1 smd rect (at 6.87578 -0.7493 90) (size 1.00076 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 122 /sdCS_out))
    (pad 10 smd rect (at -11.049 -0.7493 90) (size 0.70104 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 123 /sd_cd))
    (pad 11 smd rect (at -12.25042 -0.7493 90) (size 0.70104 1.50114) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 126 /sd_wp))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -11.50112 -3.55092 90) (size 1.0922 1.0922) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 9.4996 -3.55092 90) (size 1.6002 1.6002) (drill 1.6002) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
  )
  (module MS-MINI-USB-B (layer Back) (tedit 527CEE35)
    (at 187.50026 95.49892 270)
    (fp_text reference CONN3 (at 7.00024 3.50012 360) (layer B.SilkS))
    (fp_text value USB (at 0 2.75082 270) (layer B.SilkS))
    (pad 6 smd rect (at -4.45008 7.69874 270) (size 1.99898 2.49936) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 7 smd rect (at 4.45008 7.69874 270) (size 1.99898 2.49936) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 8 smd rect (at -4.45008 2.30124 270) (size 1.99898 2.49936) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 9 smd rect (at 4.45008 2.30124 270) (size 1.99898 2.49936) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad "" np_thru_hole circle (at -2.19964 5.25018 270) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 2.19964 5.25018 270) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS))
    (pad 3 smd rect (at 0 7.82574 270) (size 0.50038 2.25044) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 138 N-000111))
    (pad 4 smd rect (at 0.8001 7.82574 270) (size 0.50038 2.25044) (layers Back B.Paste B.Mask))
    (pad 5 smd rect (at 1.6002 7.82574 270) (size 0.50038 2.25044) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.8001 7.82574 270) (size 0.50038 2.25044) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 137 N-000108))
    (pad 1 smd rect (at -1.6002 7.82574 270) (size 0.50038 2.25044) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 135 N-000017))
  )
  (module MS-SOIC8 (layer Front) (tedit 527AA4A5)
    (at 180.75148 85.0011 180)
    (descr "module CMS SOJ 8 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at 0 5.50164 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value '128 (at 0.254 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 133 N-000005))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 121 /scl))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 128 /sda_rom))
    (pad 2 smd rect (at -0.62484 3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 3 smd rect (at 0.62484 3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 3.2131 180) (size 0.59944 2.57556) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.32 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-SOIC8%2fN (layer Front) (tedit 527BEBE9)
    (at 113.50244 80.00238 270)
    (descr "module CMS SOJ 8 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference U5 (at -3.25374 3.2512 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value M25P40 (at 1.24714 4.25196 270) (layer F.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -1.905 -2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 1 smd rect (at -1.905 2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 55 /flashCS_out))
    (pad 7 smd rect (at -0.635 -2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 142 N-000136))
    (pad 6 smd rect (at 0.635 -2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 129 /spiClk_out))
    (pad 5 smd rect (at 1.905 -2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 131 /spiData_out))
    (pad 2 smd rect (at -0.635 2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 130 /spiData_in))
    (pad 3 smd rect (at 0.635 2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 142 N-000136))
    (pad 4 smd rect (at 1.905 2.667 270) (size 0.508 1.143) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/cms_so8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.32 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527BEBF9)
    (at 113.50244 84.00288 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C31 (at 0.00254 -1.99644 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0.00254 0.00254 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527BEB2D)
    (at 113.50244 76.00188 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 1.75006 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 142 N-000136))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 530896A6)
    (at 132.50164 82.99958)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0.99822 -1.75006) (layer B.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 88 /ramAddr_out{2}))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Back) (tedit 527C28F1)
    (at 154.0002 110.50016)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at 0 -1.75006) (layer B.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 2 +3.3V))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397) (layers Back B.Paste B.Mask)
      (net 122 /sdCS_out))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 527E913A)
    (at 118.00078 64.2493 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at -2.49936 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 -0.24892 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 144 N-000147))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 43 /P39))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MS-OSHW (layer Back) (tedit 527EC9FD)
    (at 162.25012 74.74966)
    (fp_text reference OSHW (at 0.75184 -2.75082) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW (at 0 0.50038) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (module MS-XTAL%2fHC49-US (layer Back) (tedit 5308A0C1)
    (at 174.12462 101.62032 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference XTAL1 (at 0 3.2512 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value XTAL (at 0 -3.4544 90) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.4384 0 90) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Mask Front B.SilkS)
      (net 139 N-000124))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.4384 0 90) (size 1.6002 1.6002) (drill 0.8128) (layers *.Mask Front B.SilkS)
      (net 143 N-000143))
  )
  (module MS-0805 (layer Front) (tedit 530DDF3D)
    (at 122.74804 119.99976 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 1.00076 -2.49936 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 132 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397) (layers Front F.Paste F.Mask)
      (net 86 /ramAddr_out{12}))
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text "KiCad Source: https://github.com/makestuff/lx9/archive/r3.tar.gz\nCommit Hash: f6251e5" (at 116.49964 52.99964) (layer F.SilkS))
  (gr_text "OPEN\nSOURCE\nHARDWARE" (at 155.75026 89.74836) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Designed for FPGALink\nhttp://bit.ly/fpgalink" (at 176.2506 110.74908) (layer B.SilkS))
  (gr_text E (at 183.75122 81.24952) (layer B.SilkS))
  (gr_text R (at 181.0004 81.24952) (layer B.SilkS))
  (gr_text EXT (at 171.74972 70.74916) (layer B.SilkS))
  (gr_text USB (at 171.5008 67.74942) (layer B.SilkS))
  (gr_text "LX9R3 Copyright © 2014 MakeStuff (http://makestuff.eu)\nLicensed under CERN OHL v1.2 (http://ohwr.org/cernohl)\nContact: Chris McClelland (chris@makestuff.eu)\nhttp://google.com/+ChrisMcClelland" (at 143.7513 61.49848) (layer B.SilkS))
  (gr_text +3.3V (at 186.4995 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text +3.3V (at 184.50052 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 172.50156 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 174.50054 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 170.50004 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 168.50106 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 176.49952 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 178.50104 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 182.50154 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 180.50002 120.50014 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text sdCS_out/PD6 (at 164.50056 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT1/PD2 (at 156.49956 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text DAT2/PD7 (at 166.49954 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text spiClk_out/PD4 (at 160.50006 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text spiData_out/PD5 (at 162.50158 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text spiData_in/PD3 (at 158.50108 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text CD/PD1 (at 154.50058 122.49912 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "WP/\n  PD0" (at 151.00046 117.99824 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P131/+5V (at 186.4995 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P139/GND (at 174.50054 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P138/GND (at 176.49952 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P134/P126 (at 180.50002 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P137/P124 (at 178.50104 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P141/GND (at 170.50004 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P140/GND (at 172.50156 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P142/GND (at 168.50106 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P2/GND (at 160.50006 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P1/GND (at 162.50158 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P143/GND (at 166.49954 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P144/GND (at 164.50056 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P6/GND (at 156.49956 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P5/GND (at 158.50108 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P7/GND (at 154.50058 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P8/GND (at 152.5016 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P12/GND (at 144.5006 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P11/GND (at 146.49958 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P9/GND (at 150.50008 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P10/GND (at 148.5011 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P15/GND (at 140.5001 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P14/GND (at 142.50162 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P16/GND (at 138.50112 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P23/GND (at 130.50012 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P22/GND (at 132.50164 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P17/GND (at 136.4996 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P21/GND (at 134.50062 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P26/GND (at 126.49962 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P24/GND (at 128.50114 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P27/GND (at 124.50064 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P29/GND (at 122.50166 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P33/GND (at 116.49964 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P32/GND (at 118.50116 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P30/GND (at 120.50014 51.4985 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P39/P40 (at 108.50118 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P34/P44 (at 114.50066 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P35/P43 (at 112.50168 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text P132/+3.3V (at 184.50052 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text "P133/     P127" (at 182.50154 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_text NC/P41 (at 110.50016 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 187.50026 125.99924) (end 187.50026 45.9994) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
  (gr_line (start 107.50042 45.9994) (end 107.50042 125.99924) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
  (gr_text P39/P40 (at 108.50118 49.49952 90) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 187.50026 125.99924) (end 107.50042 125.99924) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
  (gr_line (start 107.50042 45.9994) (end 187.50026 45.9994) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1016))
  (zone (net 132) (net_name GND) (layer GND) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.3048)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 187.25134 125.75032) (xy 187.25134 46.24832) (xy 107.74934 46.24832) (xy 107.74934 125.75032)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name +3.3V) (layer 3.3V) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.3048)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 187.25134 125.75032) (xy 187.25134 46.24832) (xy 107.74934 46.24832) (xy 107.74934 125.75032)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name +1.2V) (layer Back) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 152.75052 95.49892) (xy 152.75052 46.49978) (xy 108.0008 46.49978) (xy 108.0008 95.49892)
      )
    )
  )
  (zone (net 132) (net_name GND) (layer Back) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 186.99988 125.49886) (xy 186.99988 96.49968) (xy 108.0008 96.49968) (xy 108.0008 125.49886)
      )
    )
  )
  (zone (net 132) (net_name GND) (layer Front) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 186.99988 125.49886) (xy 186.99988 46.49978) (xy 108.0008 46.49978) (xy 108.0008 125.49886)
      )
    )
  )
  (zone (net 54) (net_name /REG3.3) (layer Back) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.2032))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 186.99988 95.49892) (xy 186.99988 46.49978) (xy 153.75128 46.49978) (xy 153.75128 95.49892)
      )
    )
  )
)
