<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.256" y1="17.805" x2="61.972" y2="17.786" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.704" y1="17.829" x2="28.755" y2="52.512" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62.02" y1="17.823" x2="62.002" y2="52.574" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.211" y1="52.545" x2="61.998" y2="52.561" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.75" y1="52.545" x2="30.197" y2="52.545" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="28.702" y1="17.807" x2="30.288" y2="17.807" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="beastpins">
<packages>
<package name="BEAST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S2">
<description>&lt;b&gt;8S2&lt;/b&gt; 8-lead, 0.208 Body&lt;p&gt;
Plastic Small Outline Package (EIAJ)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="beastpins" package="BEAST" value="BEAST"/>
<element name="IC2" library="atmel" package="8S2" value="AT45DB161D-SU">
<attribute name="MF" value="ATMEL"/>
<attribute name="MPN" value="AT45DB161D-SU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455040"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
