<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="120" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="120" y1="0" x2="120" y2="150" width="0" layer="20"/>
<wire x1="120" y1="150" x2="0" y2="150" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="150" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PCB size = 120 mm x 150mm</text>
<text>Quick Disk to Gotek Adapter PCB REV01</text>
<text>AMSynths 2019</text>
<text>Connect to Sampler
S-10 CN12 
S-220 CN2</text>
<text>Connect to Drive Emulator</text>
<text>+5V GND GND NC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="IDC34">
</package>
<package name="MA10-1AM">
</package>
<package name="MA04-AM">
<description>0.1" Pin Header - AM Style 1mm holes</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="con-lstb" package="IDC34" value="IDC34"/>
<element name="CN2" library="con-lstb" package="MA10-1AM" value=""/>
<element name="CN3" library="con-lstb" package="MA04-AM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="CN1" pad="28"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CN2" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CN2" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CN2" pad="4"/>
<contactref element="CN1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="CN2" pad="5"/>
<contactref element="CN1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CN2" pad="6"/>
<contactref element="CN1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CN2" pad="8"/>
<contactref element="CN1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CN2" pad="7"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN2" pad="10"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="5"/>
<contactref element="CN1" pad="7"/>
<contactref element="CN1" pad="9"/>
<contactref element="CN1" pad="11"/>
<contactref element="CN1" pad="13"/>
<contactref element="CN1" pad="15"/>
<contactref element="CN1" pad="17"/>
<contactref element="CN1" pad="19"/>
<contactref element="CN1" pad="21"/>
<contactref element="CN1" pad="23"/>
<contactref element="CN1" pad="25"/>
<contactref element="CN1" pad="27"/>
<contactref element="CN1" pad="29"/>
<contactref element="CN1" pad="31"/>
<contactref element="CN1" pad="33"/>
<contactref element="CN3" pad="2"/>
<contactref element="CN3" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="CN3" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
