<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.4404" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.4404" y1="0" x2="18.4404" y2="17.6276" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.4404" y1="17.6276" x2="0" y2="17.6276" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.6276" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="3m-textool">
<packages>
<package name="7390">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="3m-textool" package="7390" value="7390"/>
<element name="1" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="11" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="13" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="14" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="14" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
