<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.588" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.588" y1="0" x2="38.588" y2="15.672" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.588" y1="15.672" x2="0" y2="15.672" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.672" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LinkM</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>d</text>
<text>c</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>d</text>
<text>c</text>
<text>v1</text>
<text>isp</text>
<text>+ - r o c i</text>
<text>+ - r o c i</text>
<text>linkmp6</text>
<text>By Duncan Young</text>
<text>18042017</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun-20090330">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="USB-A-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AVR_MINI_PROG">
</package>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="SparkFun-20090330" package="USB-A-H" value="USB-A-H">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun-20090330" package="1X04" value="blinkm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="SparkFun-20090330" package="LED-0603" value="status">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="SparkFun-20090330" package="0805" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="SparkFun-20090330" package="0805" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="SparkFun-20090330" package="LED-0603" value="enable">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="3.6v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="3.6v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFun-20090330" package="HC49U-V" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="18pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP1" library="SparkFun-20090330" package="AVR_MINI_PROG" value="AVR_MINI_PROGSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK/ENABLE">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
