(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7-e2-6376~58~ubuntu17.04.1)
  (general
    (links 48)
    (no_connects 0)
    (area 103.556999 57.836999 147.903001 74.243001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 43)
    (zones 0)
    (modules 18)
    (nets 5)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.5 0.3)
    (user_via 0.6 0.4)
    (user_via 0.7 0.5)
    (user_via 0.8 0.6)
    (user_via 1 0.8)
    (user_via 1.3 1)
    (user_via 1.8 1.5)
    (user_via 2.3 2)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.35 4.6)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.1)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 IN)
  (net 2 GND)
  (net 3 ADJ)
  (net 4 OUT)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net ADJ)
    (add_net GND)
    (add_net IN)
    (add_net OUT)
  )
  (module SquantorRcl:CPOL-05-06 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD21)
    (at 107.95 67.31 90)
    (descr "ELECTROLYTIC CAPACITOR")
    (tags "ELECTROLYTIC CAPACITOR")
    (attr virtual)
    (fp_text reference C1 (at 4.318 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CP (at 0 4 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 90) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 90) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD24)
    (at 112.776 67.31 90)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at -3.048 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 90) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD31)
    (at 112.014 59.69 180)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -2.794 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 2.1 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 180) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:C_0805 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD49)
    (at 124.714 71.12 270)
    (descr "Capacitor SMD 0805, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 1.016 -2.032 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value C (at 0 2.1 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 smd rect (at 1 0 270) (size 1 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:CPOL-05-06 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD52)
    (at 144.018 66.04 270)
    (descr "ELECTROLYTIC CAPACITOR")
    (tags "ELECTROLYTIC CAPACITOR")
    (attr virtual)
    (fp_text reference C5 (at -3.81 3.302 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CP (at 0 4 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 0 270) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorDiodes:MELF_D_0207 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD3E)
    (at 119.38 71.12)
    (fp_text reference D1 (at -1.778 -2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.3) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.4 0) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 smd rect (at 2.4 0) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT))
  )
  (module SquantorDiodes:MELF_D_0207 (layer F.Cu) (tedit 59DBBD3B)
    (at 117.856 62.23 90)
    (fp_text reference D2 (at -4.318 -0.254 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value D (at 0 2.3 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -2.4 0 90) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 smd rect (at 2.4 0 90) (size 1.5 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X02-H010 (layer B.Cu) (tedit 59DBBD1B)
    (at 106.68 72.39)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J1 (at 3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X02 (at 1.27 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X02-H010 (layer B.Cu) (tedit 59DBBD18)
    (at 106.68 59.69)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J2 (at 3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X02 (at 1.27 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X02-H010 (layer B.Cu) (tedit 59DBBD45)
    (at 144.78 72.39)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J3 (at -3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X02 (at 1.27 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorConnectors:Header-0254-1X02-H010 (layer B.Cu) (tedit 59DBBD42)
    (at 144.78 59.69)
    (descr "PIN HEADER")
    (tags "PIN HEADER")
    (attr virtual)
    (fp_text reference J4 (at -3.556 0) (layer B.SilkS))
    (fp_text value PINS_1X02 (at 1.27 -2.54) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.3 1.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59DBBD38)
    (at 112.014 61.722 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 2.54 0 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59DBBD2D)
    (at 114.808 62.738 90)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at -2.54 0 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 220 (at 0 1.9 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 90) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 90) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorRcl:R_0603_hand (layer F.Cu) (tedit 59DBBD35)
    (at 112.014 63.5 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 2.54 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R (at 0 1.9 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
    (pad 2 smd rect (at 0.85 0 180) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SquantorIC:TO-263-D2PAK-3-3-viapad (layer F.Cu) (tedit 59DBC49A)
    (at 126.128 64.326 270)
    (fp_text reference U1 (at -0.064 -12.048 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LM317 (at 0 6.9 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 -5.7) (size 9.4 10.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 1 smd rect (at -2.54 3.3 90) (size 1.35 4.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 ADJ))
    (pad 3 smd rect (at 2.54 3.3 90) (size 1.35 4.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 IN))
    (pad 2 thru_hole rect (at -4 -9 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -2 -9 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 -9 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 2 -9 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 4 -9 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -4 -7 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -4 -5 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -4 -3 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -2 -3 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 4 -7 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 4 -5 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 4 -3 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 2 -3 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 -3 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -2 -5 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at -2 -7 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 -7 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 0 -5 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 2 -5 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 thru_hole rect (at 2 -7 90) (size 2 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
    (pad 2 smd rect (at 0 3.3 90) (size 1.35 4.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 OUT) (zone_connect 2))
  )
  (module SquantorLabels:Label_Note_small (layer F.Cu) (tedit 59D3F481)
    (at 129.032 71.628)
    (fp_text reference N1 (at -0.05 -2.3) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text value V (at 0 0) (layer F.SilkS))
  )
  (module Symbols:OSHW-Symbol_6.7x6mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 119.38 66.548 180)
    (descr "Open Source Hardware Symbol")
    (tags "Logo Symbol OSHW")
    (attr virtual)
    (fp_text reference N2 (at 0 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OHWLOGO (at 0.75 0 180) (layer B.Fab) hide)
  )
  (module SquantorLabels:Label_version (layer F.Cu) (tedit 59D3ED5E)
    (at 119.38 71.12)
    (fp_text reference N3 (at 0 2) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text value V20171011 (at 0 0) (layer B.SilkS))
  )
  (gr_line (start 147.828 74.168) (end 103.632 74.168) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 147.828 57.912) (end 147.828 74.168) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 103.632 57.912) (end 147.828 57.912) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 103.632 74.168) (end 103.632 57.912) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 4) (net_name OUT) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.828 57.912) (xy 119.888 57.912) (xy 119.888 74.168) (xy 147.828 74.168)
      )
    )
  )
  (zone (net 4) (net_name OUT) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 147.828 57.912) (xy 119.888 57.912) (xy 119.888 74.168) (xy 147.828 74.168)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 103.632 57.912) (xy 118.872 57.912) (xy 118.872 74.168) (xy 103.632 74.168)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 103.632 57.912) (xy 118.872 57.912) (xy 118.872 74.168) (xy 103.632 74.168)
      )
    )
  )
)
