<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="8.128" x2="0" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>RX0</text>
<text>TX0</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>D8</text>
<text>http://pinocc.io</text>
<text>BKPK</text>
<text>VUSB</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>RX1</text>
<text>VBAT</text>
<text>TX1</text>
<text>SCL</text>
<text>Design by: Eric Jennings for Pinoccio</text>
<text>Pinoccio(tm) Motion Backpack v0.1</text>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="25.4" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>RST</text>
<text>SDA</text>
<text>AREF</text>
<text>Licensed under CERN OHL v.1.1</text>
<wire x1="25.4" y1="8.128" x2="25.4" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0.0254" y1="8.128" x2="25.4" y2="8.128" width="0.2032" layer="20"/>
<text>tiny13A</text>
<circle x="12.7" y="29.845" radius="2.54" width="0.4064" layer="20"/>
<text>motion backpack v0.1</text>
<text>2013-09-26</text>
<circle x="13.0048" y="43.18" radius="0.7874" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Pinoccio">
<description>Pinoccio Board Devices</description>
<packages>
<package name="1X16_2MM">
</package>
<package name="QFN-10">
</package>
<package name="2X3-PAD">
</package>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="QFN-24-NP">
</package>
<package name="FGPMMOPA6H">
</package>
<package name="MS5611">
</package>
<package name="TDFN4">
</package>
<package name="U.FL">
<description>Hirose u.fl connector:  U.FL-R-SMT-1(10)
(Digikey) H11891CT-ND</description>
</package>
<package name="SJ_2S">
<description>Small solder jumper with big paste layer so it will short during reflow.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP-R" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="JP-L" library="Pinoccio" package="1X16_2MM" value="M162MM"/>
<element name="U1" library="Pinoccio" package="QFN-10" value="ATTINY13QFN10"/>
<element name="J1" library="Pinoccio" package="2X3-PAD" value="AVR_SPI_PRG_6"/>
<element name="C7" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.1uf"/>
<element name="R1" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K"/>
<element name="U2" library="Pinoccio" package="QFN-24-NP" value="MPU-9150"/>
<element name="U$1" library="Pinoccio" package="FGPMMOPA6H" value="FGPMMOPA6H"/>
<element name="U$2" library="Pinoccio" package="MS5611" value="MS5611"/>
<element name="R2" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K"/>
<element name="U$3" library="Pinoccio" package="TDFN4" value="SWITCH-MOSFETTDFN4"/>
<element name="R3" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="100K"/>
<element name="U$4" library="Pinoccio" package="U.FL" value="U.FL"/>
<element name="JP1" library="Pinoccio" package="SJ_2S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="Pinoccio" package="SJ_2S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="Pinoccio" package="SJ_2S" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K"/>
<element name="R5" library="Pinoccio" package="0402-RES" value="1K"/>
<element name="C1" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="1.0uf"/>
<element name="C2" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.01uf"/>
<element name="C3" library="Pinoccio" package="0603-CAP" value="2.2nf"/>
<element name="C4" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.1uf"/>
<element name="C5" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.1uf"/>
<element name="C6" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.01uf"/>
<element name="C8" library="Pinoccio" package="0402-CAP" value="0.1uf"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP-R" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="JP-L" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP-L" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="JP-L" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="JP-R" pad="P$5"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP-R" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="JP-L" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SSN">
<contactref element="JP-L" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="JP-R" pad="P$6"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="JP-R" pad="P$7"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="RX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="TX0">
<contactref element="JP-L" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP-L" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP-R" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP-R" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP-R" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP-R" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP-R" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP-R" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="JP-R" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="JP-R" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="VCC-AE">
<contactref element="JP-R" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP-L" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP-L" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP-L" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP-L" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP-L" pad="P$14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP-L" pad="P$15"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP-L" pad="P$16"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BKPK-BUS">
<contactref element="JP-L" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="JP-R" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GPS-EN">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC-GPS">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
