<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.355" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.355" y1="0" x2="19.355" y2="17.897" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.355" y1="17.897" x2="0" y2="17.897" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.897" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SDA3</text>
<text>5V0</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>SCL3</text>
<text>I2C RGB LED rev1</text>
<text>Mike Litster Oct 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="I2C Level Shifter">
<description>Generated from &lt;b&gt;I2C Level Shifter.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SSW-105-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
<package name="1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TSSOP14_MC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="RGBLED5050">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmega168 Dev Board rev1">
<description>Generated from &lt;b&gt;Atmega168 Dev Board rev1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ICSP" library="I2C Level Shifter" package="SSW-105-02-S-S" value="SSW-105-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9399"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-105-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I2C" library="I2C Level Shifter" package="SSW-105-02-S-S" value="SSW-105-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9399"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-105-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="I2C2" library="I2C Level Shifter" package="SSW-105-02-S-S" value="SSW-105-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9399"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-105-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="16LF1503" library="microchip" package="TSSOP14_MC" value="PIC16F1503-X_ST"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="RGBLED5050" value="RGBLED5050"/>
<element name="R1" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Atmega168 Dev Board rev1" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="I2C Level Shifter" package="1206" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PGED">
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="16LF1503" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PGEC">
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="16LF1503" pad="12"/>
</signal>
<signal name="SDA3">
<contactref element="I2C" pad="1"/>
<contactref element="I2C2" pad="1"/>
<contactref element="16LF1503" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL3">
<contactref element="I2C" pad="5"/>
<contactref element="I2C2" pad="5"/>
<contactref element="16LF1503" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="16LF1503" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="I2C2" pad="3"/>
<contactref element="I2C" pad="3"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCLR">
<contactref element="16LF1503" pad="4"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="16LF1503" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="16LF1503" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="16LF1503" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="5"/>
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="I2C2" pad="4"/>
<contactref element="I2C" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PWM3">
<contactref element="16LF1503" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V0">
<contactref element="I2C2" pad="2"/>
<contactref element="I2C" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
