(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.9+dfsg1-1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 17)
    (tracks 28)
    (zones 0)
    (modules 9)
    (nets 6)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(SW1-Pad2)")
  (net 2 "Net-(SW2-Pad2)")
  (net 3 "Net-(SW3-Pad2)")
  (net 4 "Net-(SW4-Pad2)")
  (net 5 "Net-(SW1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(SW1-Pad1)")
    (add_net "Net-(SW1-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW2-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW3-Pad2)")
    (add_net "Net-(SW4-Pad2)")
  )
  (module buttons_custom:gba_sp_buttons (layer F.Cu) (tedit 628D5894)
    (at 150.57628 95.54972)
    (fp_text reference SW4 (at 0.04064 7.19328) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SW_Push (at -0.08636 -8.70204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 3 smd rect (at -2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(SW4-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (module buttons_custom:gba_sp_buttons (layer F.Cu) (tedit 628D5894)
    (at 143.07312 88.04656)
    (fp_text reference SW1 (at 0.04064 7.19328) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SW_Push (at -0.08636 -8.70204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 3 smd rect (at -2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(SW1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (module custom_connectors:1mm_test_point (layer F.Cu) (tedit 6263D0F5)
    (at 135.32612 86.29904)
    (fp_text reference R00 (at 2.63144 0.10668) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TestPoint (at 0.01524 -2.55524) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -0.01016) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(SW1-Pad2)"))
  )
  (module custom_connectors:1mm_test_point (layer F.Cu) (tedit 6263D0F5)
    (at 131.55676 101.56952)
    (fp_text reference R01 (at 2.51968 0.03556) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TestPoint (at 0.01524 -2.55524) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -0.01016) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(SW2-Pad2)"))
  )
  (module custom_connectors:1mm_test_point (layer F.Cu) (tedit 6263D0F5)
    (at 151.32304 104.30764)
    (fp_text reference P00 (at -2.83972 0.28956) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TestPoint (at 0.01524 -2.55524) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -0.01016) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(SW4-Pad2)"))
  )
  (module custom_connectors:1mm_test_point (layer F.Cu) (tedit 6263D0F5)
    (at 137.06856 106.54792)
    (fp_text reference P01 (at 0.64516 -1.73736) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TestPoint (at 0.01524 -2.55524) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 -0.01016) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(SW3-Pad2)"))
  )
  (module buttons_custom:gba_sp_buttons (layer F.Cu) (tedit 628D5894)
    (at 143.07312 103.0478)
    (fp_text reference SW3 (at 0.04064 7.19328) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SW_Push (at -0.08636 -8.70204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 3 smd rect (at -2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(SW3-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (module buttons_custom:gba_sp_buttons (layer F.Cu) (tedit 628D5894)
    (at 135.56488 95.5548)
    (fp_text reference SW2 (at 0.04064 7.19328) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SW_Push (at -0.08636 -8.70204) (layer F.Fab) hide)
    (pad 3 smd rect (at -2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 4 smd rect (at 2.3876 -3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(SW2-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.3876 3.2512) (size 1 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (module custom_connectors:2mm_test_point_smd (layer F.Cu) (tedit 628F3AA0)
    (at 151.90216 85.15604)
    (fp_text reference GND (at -3.13436 0.17272) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TestPoint (at 0.01524 -2.55524) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd roundrect (at 0 -0.01016) (size 2 2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 5 "Net-(SW1-Pad1)"))
  )
  (gr_line (start 130.12928 102.74808) (end 130.12928 83.2866) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 139.58316 107.7976) (end 135.84428 107.7976) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 135.84428 102.74808) (end 130.12928 102.74808) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 135.84428 107.78744) (end 135.84428 102.74808) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 130.1242 83.2866) (end 154.051 83.27644) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 154.04592 105.5624) (end 154.04592 83.27644) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 146.5072 105.5624) (end 154.04592 105.5624) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 146.5072 107.7976) (end 146.5072 105.5624) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 139.58316 107.7976) (end 146.5072 107.7976) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 139.66952 83.28152) (end 140.01496 83.28152) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_circle (center 143.07312 95.5548) (end 145.83156 95.4278) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_text 2022 (at 149.19452 88.45804) (layer B.SilkS))
  (gr_text DS_clicky_buttons (at 143.09344 102.2096) (layer B.SilkS))
  (gr_text Facelesstech (at 146.2786 86.83244) (layer B.SilkS))
  (gr_text DS_clicky_buttons (at 142.95628 102.2096) (layer F.SilkS))
  (gr_text Facelesstech (at 146.34972 86.89848) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2022 (at 143.56588 88.45804) (layer F.SilkS))
)
