<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="87.63" x2="0" y2="5.08" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="74.93" y2="5.08" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="5.08" x2="74.93" y2="87.63" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="87.63" x2="0" y2="87.63" width="0.4064" layer="20"/>
<text>Dataman PLCC84 adapter v1.0
https://blog.system11.org</text>
<hole x="26.67" y="38.1" drill="3.2"/>
<hole x="34.29" y="38.1" drill="3.2"/>
<hole x="34.29" y="30.48" drill="3.2"/>
<hole x="26.67" y="30.48" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="S84">
<description>&lt;b&gt;PLCC SOCKET&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages-longpad">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL48">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-net">
<description>&lt;b&gt;Generic Resistor Networks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="RN-11">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR NETWORK&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PLCC84" library="ref-packages" package="S84" value=""/>
<element name="DATAMAN" library="ref-packages-longpad" package="DIL48" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RA3" library="resistor-net" package="RN-11" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA2" library="resistor-net" package="RN-11" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA1" library="resistor-net" package="RN-11" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GCLRN/INPUT-5">
<contactref element="PLCC84" pad="1"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OE2N/INPUT-6">
<contactref element="PLCC84" pad="2"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I/O4-7">
<contactref element="PLCC84" pad="4"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="I/O10-8">
<contactref element="PLCC84" pad="10"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="8"/>
</signal>
<signal name="I/O12-2">
<contactref element="DATAMAN" pad="2"/>
<contactref element="PLCC84" pad="12"/>
</signal>
<signal name="I/O14-9">
<contactref element="PLCC84" pad="14"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="9"/>
</signal>
<signal name="I/O16-10">
<contactref element="PLCC84" pad="16"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="10"/>
</signal>
<signal name="I/O17-11">
<contactref element="DATAMAN" pad="11"/>
<contactref element="PLCC84" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I/O18-3">
<contactref element="PLCC84" pad="18"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I/O20-12">
<contactref element="PLCC84" pad="20"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="12"/>
</signal>
<signal name="I/O23-13">
<contactref element="PLCC84" pad="23"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="13"/>
</signal>
<signal name="I/O27-4">
<contactref element="DATAMAN" pad="4"/>
<contactref element="PLCC84" pad="27"/>
</signal>
<signal name="GCLK/INPUT-42">
<contactref element="PLCC84" pad="83"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="42"/>
</signal>
<signal name="OE1N/INPUT-43">
<contactref element="PLCC84" pad="84"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="43"/>
</signal>
<signal name="I/O81-41">
<contactref element="DATAMAN" pad="41"/>
<contactref element="PLCC84" pad="81"/>
</signal>
<signal name="I/O79-40">
<contactref element="DATAMAN" pad="40"/>
<contactref element="PLCC84" pad="79"/>
</signal>
<signal name="I/O77-39">
<contactref element="DATAMAN" pad="39"/>
<contactref element="PLCC84" pad="77"/>
</signal>
<signal name="I/O75-38">
<contactref element="DATAMAN" pad="38"/>
<contactref element="PLCC84" pad="75"/>
</signal>
<signal name="I/O73-47">
<contactref element="PLCC84" pad="73"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="47"/>
</signal>
<signal name="I/O71-37">
<contactref element="DATAMAN" pad="37"/>
<contactref element="PLCC84" pad="71"/>
</signal>
<signal name="I/O67-34">
<contactref element="DATAMAN" pad="34"/>
<contactref element="PLCC84" pad="67"/>
</signal>
<signal name="I/O69-36">
<contactref element="DATAMAN" pad="36"/>
<contactref element="PLCC84" pad="69"/>
</signal>
<signal name="I/O68-35">
<contactref element="DATAMAN" pad="35"/>
<contactref element="PLCC84" pad="68"/>
</signal>
<signal name="I/O28-22">
<contactref element="DATAMAN" pad="22"/>
<contactref element="PLCC84" pad="28"/>
</signal>
<signal name="I/O29-14">
<contactref element="PLCC84" pad="29"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="14"/>
</signal>
<signal name="I/O31-15">
<contactref element="DATAMAN" pad="15"/>
<contactref element="PLCC84" pad="31"/>
</signal>
<signal name="I/O33-16">
<contactref element="DATAMAN" pad="16"/>
<contactref element="PLCC84" pad="33"/>
</signal>
<signal name="I/O37-19">
<contactref element="PLCC84" pad="37"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="19"/>
</signal>
<signal name="I/O36-18">
<contactref element="DATAMAN" pad="18"/>
<contactref element="PLCC84" pad="36"/>
</signal>
<signal name="I/O39-20">
<contactref element="DATAMAN" pad="20"/>
<contactref element="PLCC84" pad="39"/>
</signal>
<signal name="I/O40-45">
<contactref element="DATAMAN" pad="45"/>
<contactref element="PLCC84" pad="40"/>
</signal>
<signal name="I/O41-21">
<contactref element="DATAMAN" pad="21"/>
<contactref element="PLCC84" pad="41"/>
</signal>
<signal name="I/O44-23">
<contactref element="DATAMAN" pad="23"/>
<contactref element="PLCC84" pad="44"/>
</signal>
<signal name="I/O45-1">
<contactref element="PLCC84" pad="45"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I/O46-25">
<contactref element="PLCC84" pad="46"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="25"/>
</signal>
<signal name="I/O35-17">
<contactref element="PLCC84" pad="35"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="17"/>
</signal>
<signal name="I/O48-26">
<contactref element="DATAMAN" pad="26"/>
<contactref element="PLCC84" pad="48"/>
</signal>
<signal name="I/O49-27">
<contactref element="DATAMAN" pad="27"/>
<contactref element="PLCC84" pad="49"/>
</signal>
<signal name="I/O52-29">
<contactref element="DATAMAN" pad="29"/>
<contactref element="PLCC84" pad="52"/>
</signal>
<signal name="I/O50-28">
<contactref element="PLCC84" pad="50"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="28"/>
</signal>
<signal name="I/O54-30">
<contactref element="DATAMAN" pad="30"/>
<contactref element="PLCC84" pad="54"/>
</signal>
<signal name="I/O56-31">
<contactref element="PLCC84" pad="56"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="31"/>
</signal>
<signal name="I/O57-46">
<contactref element="DATAMAN" pad="46"/>
<contactref element="PLCC84" pad="57"/>
</signal>
<signal name="I/O62-32">
<contactref element="DATAMAN" pad="32"/>
<contactref element="PLCC84" pad="62"/>
</signal>
<signal name="I/O65-33">
<contactref element="PLCC84" pad="65"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="33"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PLCC84" pad="3"/>
<contactref element="PLCC84" pad="13"/>
<contactref element="PLCC84" pad="26"/>
<contactref element="PLCC84" pad="78"/>
<contactref element="PLCC84" pad="66"/>
<contactref element="PLCC84" pad="53"/>
<contactref element="PLCC84" pad="43"/>
<contactref element="PLCC84" pad="38"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="44"/>
</signal>
<signal name="IO6-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="6"/>
<contactref element="RA1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO5-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="5"/>
<contactref element="RA1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="I/O8-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="8"/>
<contactref element="RA1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PLCC84" pad="7"/>
<contactref element="PLCC84" pad="82"/>
<contactref element="PLCC84" pad="47"/>
<contactref element="PLCC84" pad="59"/>
<contactref element="PLCC84" pad="32"/>
<contactref element="PLCC84" pad="42"/>
<contactref element="PLCC84" pad="72"/>
<contactref element="DATAMAN" pad="24"/>
<contactref element="PLCC84" pad="19"/>
<contactref element="RA3" pad="1"/>
<contactref element="RA2" pad="1"/>
<contactref element="RA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="I/O24-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="24"/>
<contactref element="RA2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="I/O30-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="30"/>
<contactref element="RA2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="I/O70-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="70"/>
<contactref element="RA3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="I/O61-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="61"/>
<contactref element="RA3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="I/O63-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="63"/>
<contactref element="RA3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="I/O64-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="64"/>
<contactref element="RA3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="I/O76-NC">
<contactref element="PLCC84" pad="76"/>
<contactref element="RA3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="I/O60-NC">
<contactref element="RA3" pad="8"/>
<contactref element="PLCC84" pad="60"/>
</signal>
<signal name="I/O58-NC">
<contactref element="RA3" pad="7"/>
<contactref element="PLCC84" pad="58"/>
</signal>
<signal name="I/O74-NC">
<contactref element="RA3" pad="5"/>
<contactref element="PLCC84" pad="74"/>
</signal>
<signal name="I/O55-NC">
<contactref element="RA3" pad="2"/>
<contactref element="PLCC84" pad="55"/>
</signal>
<signal name="I/O51-NC">
<contactref element="RA3" pad="3"/>
<contactref element="PLCC84" pad="51"/>
</signal>
<signal name="I/O9-NC">
<contactref element="RA1" pad="8"/>
<contactref element="PLCC84" pad="9"/>
</signal>
<signal name="I/O11-NC">
<contactref element="RA1" pad="7"/>
<contactref element="PLCC84" pad="11"/>
</signal>
<signal name="I/O15-NC">
<contactref element="RA1" pad="6"/>
<contactref element="PLCC84" pad="15"/>
</signal>
<signal name="I/O25-NC">
<contactref element="RA1" pad="2"/>
<contactref element="PLCC84" pad="25"/>
</signal>
<signal name="I/O22-NC">
<contactref element="RA1" pad="3"/>
<contactref element="PLCC84" pad="22"/>
</signal>
<signal name="I/O21-NC">
<contactref element="RA1" pad="4"/>
<contactref element="PLCC84" pad="21"/>
</signal>
<signal name="I/O34-NC">
<contactref element="RA2" pad="7"/>
<contactref element="PLCC84" pad="34"/>
</signal>
<signal name="I/O80-48">
<contactref element="DATAMAN" pad="48"/>
<contactref element="PLCC84" pad="80"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
