<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="81.2802" y1="81.27" x2="25.4" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="81.28" x2="25.4" y2="81.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="81.27" x2="25.4" y2="63.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="63.5" x2="27.94" y2="60.96" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.94" y1="60.96" x2="78.74" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="60.96" x2="81.28" y2="63.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="81.28" y1="63.5" x2="81.28" y2="81.28" width="0" layer="20"/>
<text>tonebender</text>
<text>mkII</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MB_trans">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="LONG">
<description>&lt;b&gt;Long Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_resistors">
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_caps-electro">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_caps-chicklet">
<packages>
<package name="075X035">
<description>&lt;b&gt;7.5mm x 3.5mm, 5mm lead spacing&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;Panasonic ECQ-B</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_pots">
<packages>
<package name="16MM_PCB_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MB_caps-box">
<packages>
<package name="072X025">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 2.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKS2, MKP2</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="Q1" library="MB_trans" package="TO92-" value="Ge PNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="MB_trans" package="TO92-" value="Ge PNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="MB_trans" package="TO92-" value="Ge PNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-9V" library="MB_supply" package="SQUARE" value="-9v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="MB_supply" package="SQUARE" value="gnd">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="MB_supply" package="LONG" value="in">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R5" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="MB_resistors" package="R0207/3" value="2.2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="MB_caps-chicklet" package="075X035" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="MB_caps-chicklet" package="075X035" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FUZZ" library="MB_pots" package="16MM_PCB_PADS" value="1k Lin"/>
<element name="LEV" library="MB_pots" package="16MM_PCB_PADS" value="100k Log"/>
<element name="OUT" library="MB_supply" package="ROUND" value="out">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BIAS" library="MB_pots" package="16MM_PCB_PADS" value="1k Lin"/>
<element name="C6" library="MB_caps-box" package="072X025" value="1uF"/>
<element name="C1" library="MB_caps-electro" package="050_020_1" value="10uF"/>
<element name="C5" library="MB_caps-electro" package="050_020_1" value="10uF"/>
<element name="C3" library="MB_caps-electro" package="050_020_1" value="10uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="-9V">
<contactref element="-9V" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="BIAS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="FUZZ" pad="1"/>
<contactref element="LEV" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="FUZZ" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="BIAS" pad="1"/>
<contactref element="BIAS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="LEV" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="FUZZ" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LEV" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
