<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.62" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="0" x2="40.62" y2="63.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="63.17" x2="0" y2="63.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.17" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>D:/Users/ruben/Downloads/Untitled.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220ABS">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3-lead molded, vertical</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="VCF4-1000">
<packages>
<package name="TE_VCF4-1000">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Projecten">
<packages>
<package name="0207/7">
</package>
<package name="MPX110-50003">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SDT40A" library="diode" package="TO220ABS" value="BYV32"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="RED"/>
<element name="J1" library="VCF4-1000" package="TE_VCF4-1000" value="VCF4-1000">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Good"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Socket, Relay; PCB, VTF Series, 1 Pole, Quick-Connect, w/o Grounding Provision"/>
<attribute name="MF" value="TE Connectivity"/>
<attribute name="MP" value="VCF4-1000"/>
<attribute name="PACKAGE" value="None"/>
<attribute name="PRICE" value="1.52 USD"/>
</element>
<element name="1K" library="Projecten" package="0207/7" value="WEERSTAND0207/7"/>
<element name="U$3" library="Projecten" package="MPX110-50003" value="MPX110-5003"/>
<element name="U$4" library="Projecten" package="MPX110-50003" value="MPX110-5003"/>
</elements>
<signals>
<signal name="SUPPLY+">
<contactref element="J1" pad="30"/>
<contactref element="J1" pad="86"/>
<contactref element="SDT40A" pad="A1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="3-1"/>
</signal>
<signal name="SUPPLY-">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="SDT40A" pad="A2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="3-1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1-1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="87A"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1-1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SDT40A" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="1K" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="87"/>
<contactref element="1K" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
