<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.15" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="0" x2="30.15" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.15" y1="38.09" x2="0" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.09" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>2 Port Relay Control
V 1.0
Shawn Dempsay</text>
<text>IC1 MCP1700-330
C1 0.4uF
C2 0.4uF</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TO92-INLINE">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Terminal_Blocks_Connectors_rev15e">
<description>&lt;BR&gt;Wurth Elektronik - Terminal Block Connectors&lt;br&gt;&lt;Hr&gt;
&lt;BR&gt;&lt;BR&gt; 
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0&gt;
&lt;TR&gt;   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;
      -----&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt; &lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;
&lt;B&gt;&lt;I&gt;&lt;span style='font-size:26pt;
  color:#FF6600;'&gt;WE &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;
&lt;BR&gt;
      ---------------------------&lt;BR&gt;&lt;b&gt;Würth Elektronik&lt;/b&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;br&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;
      ----O--------&lt;BR&gt;
      ---------O---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
   
&lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;&lt;BR&gt;
      &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;
       &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;

  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  
&lt;/TABLE&gt;
&lt;B&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;More than you expect&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/B&gt;

&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;b&gt;Würth Elektronik eiSos GmbH &amp; Co. KG&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
EMC &amp; Inductive Solutions&lt;br&gt;

Max-Eyth-Str.1&lt;br&gt;
D-74638 Waldenburg&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Tel: +49 (0)7942-945-0&lt;br&gt;
Fax:+49 (0)7942-945-405&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.we-online.com/eagle"&gt;http://www.we-online.com/eagle&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="mailto:libraries@we-online.com"&gt;libraries@we-online.com&lt;/a&gt; &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;
&lt;br&gt;&lt;HR&gt;&lt;BR&gt;
Neither CadSoft nor WE-eiSos does warrant that this library is error-free or &lt;br&gt;
that it meets your specific requirements.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;
Please contact us for more information.&lt;br&gt;&lt;BR&gt;&lt;br&gt;
&lt;hr&gt;
Eagle Version 6, Library Revision 2015c, 2015-06-02&lt;br&gt;
&lt;HR&gt;
Copyright: Würth Elektronik</description>
<packages>
<package name="691216510002">
<description>&lt;b&gt;WR-TBL Serie 2165 - 5.08mm Horizontal Entry Modular with Rising Cage Clamp - 3.5mm2 Wires, 2 Pins</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP01">
<description>ESP8266 Module 01</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-025X075" value="0.4uF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-025X075" value="0.4 uF"/>
<element name="KF128" library="Terminal_Blocks_Connectors_rev15e" package="691216510002" value="691216510002"/>
<element name="IC1" library="adafruit" package="TO92-INLINE" value="MCP1700-330"/>
<element name="RELAY" library="con-lstb" package="MA04-1" value=" 2 Module">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ESP-01" library="esp8266modules" package="ESP01" value="ESP01"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="KF128" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="ESP-01" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RELAY" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V_IN">
<contactref element="KF128" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RELAY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ESP-01" pad="VCC"/>
<contactref element="ESP-01" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="ESP-01" pad="GPIO2"/>
<contactref element="RELAY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="ESP-01" pad="GPIO0"/>
<contactref element="RELAY" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
