<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="14.91" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="-1.27" x2="14.91" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="17.77" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<text>R</text>
<text>+</text>
<text>B</text>
<text>G</text>
<text>*</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="." library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="LED" library="led" package="P-LCC-4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="." pad="4"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED" pad="C@1"/>
<contactref element="." pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED" pad="C@3"/>
<contactref element="." pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="." pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="C@4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
