(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.6)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 19)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 9)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad7)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
  )
  (module SS-60400-004:BEL_SS-60400-004 (layer B.Cu) (tedit 5FFF3C6A)
    (at 141.478 69.342)
    (fp_text reference J1 (at -7.525 15.087) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 8P8C (at -0.54 -15.013) (layer B.Fab))
    (pad None np_thru_hole circle (at -5.207 -3.048) (size 2.61 2.61) (drill 2.61) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 3 thru_hole circle (at -1.524 5.1816) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -3.556 5.1816) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at 0.508 5.1816) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 5.1816) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.524 4.4196) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -0.508 4.4196) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.54 4.4196) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 3.556 4.4196) (size 1.088 1.088) (drill 0.58) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad None np_thru_hole circle (at 5.207 -3.048) (size 2.61 2.61) (drill 2.61) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad S1 thru_hole circle (at -6.9342 -0.2032) (size 2.01 2.01) (drill 1.34) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad S2 thru_hole circle (at 6.9342 -0.2032) (size 2.01 2.01) (drill 1.34) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Connector_JST:JST_GH_SM08B-GHS-TB_1x08-1MP_P1.25mm_Horizontal (layer F.Cu) (tedit 5B78AD87)
    (at 141.5334 79.3962)
    (descr "JST GH series connector, SM08B-GHS-TB (http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eGH.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
    (tags "connector JST GH top entry")
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at 0 -3.9) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Conn_01x08 (at 0 3.9) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd roundrect (at -4.375 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 2 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 2 smd roundrect (at -3.125 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 7 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 3 smd roundrect (at -1.875 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 1 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 4 smd roundrect (at -0.625 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 6 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 5 smd roundrect (at 0.625 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 3 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 6 smd roundrect (at 1.875 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 5 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 7 smd roundrect (at 3.125 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 4 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 8 smd roundrect (at 4.375 -1.85) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
      (net 8 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad MP smd roundrect (at -6.225 1.35) (size 1 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (pad MP smd roundrect (at 6.225 1.35) (size 1 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25))
    (model ${KISYS3DMOD}/Connector_JST.3dshapes/JST_GH_SM08B-GHS-TB_1x08-1MP_P1.25mm_Horizontal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 131.064 63.5254) (end 151.892 63.5254) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 131.064 83.5406) (end 131.064 63.5254) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 151.892 83.5406) (end 131.064 83.5406) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 151.892 63.5254) (end 151.892 83.5406) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
)
