<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="23.165" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.165" y1="21.59" x2="23.165" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.165" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<text>FAN</text>
<text>PWR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="micro-philips">
<description>&lt;b&gt;Philips Microcontroller Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www-eu2.semiconductors.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="uln-udn">
<description>&lt;b&gt;Driver Arrays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
ULN and UDN Series&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<description>&lt;b&gt;WIMA Capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="C2.5-3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 3 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="micro-philips" package="DIL16" value="PCF8591P">
<attribute name="OC_FARNELL" value="396412"/>
<attribute name="MPN" value="PCF8591P"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="07WX3385"/>
<attribute name="MF" value="FARNELL"/>
</element>
<element name="IC2" library="uln-udn" package="DIL16" value="ULN2003AN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-3" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X10" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
