<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.02" y1="7" x2="83" y2="7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83" y1="7" x2="83" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83" y1="38" x2="53" y2="38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53" y1="38" x2="53.02" y2="7" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="TACT_PANA-EVQ">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="0805-THM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyLib">
<packages>
<package name="1,6/1,0">
<description>pad</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-025X075" value="100 nF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLASH" library="adafruit" package="TACT_PANA-EVQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWERLED" library="adafruit" package="LED3MM" value="Red"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0805-THM" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0805-THM" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0805-THM" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0805-THM" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0805-THM" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="adafruit" package="TACT_PANA-EVQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="MyLib" package="1,6/1,0" value="1,6/1,0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="POWERLED" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="FLASH" pad="P$2"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="FLASH" pad="P$1"/>
<contactref element="RESET" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV4" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="POWERLED" pad="K"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
