<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.684" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.684" y1="0" x2="44.684" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.684" y1="49.2" x2="0" y2="49.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="49.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SW1
123
111
110
101
100
011
010
001
000</text>
<text>°C
(±1)
29
35
40
45
49
53
56
60</text>
<text>TempInterlock
v1.0.0
AUG 2016
ZSS</text>
<text>v1.0.0</text>
<text>CONTACTOR</text>
<text>+12V</text>
<text>10k THERM</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rlc-jqi">
<packages>
<package name="0805">
<description>0805 SMT Package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Lin-Temp-Controller">
<description>Library for a linear temperature controller based on Team Wavelength's WTC3243 chip</description>
<packages>
<package name="LTL-533-11">
<description>Green Through Hole LED
MFR PN: LTL-533-11
Digikey: 160-1977-ND</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TemperatureInterlock">
<packages>
<package name="209-3*">
</package>
<package name="VSSOP-10">
</package>
<package name="TSOP_6LEAD">
</package>
<package name="D2PACK">
<description>&lt;b&gt;D2PACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
INTERNATIONAL RECTIFIER, irg4bc15ud-s.pdf</description>
</package>
<package name="SC70-5L">
<description>&lt;b&gt;SC-70 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="8168LH9ABE2">
</package>
<package name="1-2834011-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="JQI_Logo">
<description>Connectors &amp; Components for PTS &amp; PulseBlaster related boards</description>
<packages>
<package name="JQI_LOGO_NEGATIVE-SILKSCREEN">
<description>JQI Logo, Silkscreen background with lettering showing stop mask</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R_TH_SENSE" library="rlc-jqi" package="0805" value="150 1% low TC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_TH_BIAS" library="rlc-jqi" package="0805" value="332 1% low TC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rlc-jqi" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rlc-jqi" package="0805" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_LED" library="rlc-jqi" package="0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Lin-Temp-Controller" package="LTL-533-11" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="160-1977-ND"/>
</element>
<element name="C3" library="rlc-jqi" package="0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rlc-jqi" package="0805" value="0.33uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_SP_BIAS" library="rlc-jqi" package="0805" value="4k12 1% low TC"/>
<element name="R_EN_DELAY" library="rlc-jqi" package="0805" value="10k"/>
<element name="C_EN_DLY" library="rlc-jqi" package="0805" value="1u"/>
<element name="SW1" library="TemperatureInterlock" package="209-3*" value="209-3"/>
<element name="R_SP1" library="rlc-jqi" package="0805" value="4k75 1% low TC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_SP2" library="rlc-jqi" package="0805" value="2k37 1% low TC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R_SP3" library="rlc-jqi" package="0805" value="1k18 1% low TC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="TemperatureInterlock" package="VSSOP-10" value="INA300AIDGS"/>
<element name="R2" library="rlc-jqi" package="0805" value="10k"/>
<element name="Q1" library="TemperatureInterlock" package="TSOP_6LEAD" value="SI3460DDV"/>
<element name="LOGO1" library="JQI_Logo" package="JQI_LOGO_NEGATIVE-SILKSCREEN" value="JQI-LOGOSILK"/>
<element name="U2" library="TemperatureInterlock" package="D2PACK" value="MC7805ACD2T">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rlc-jqi" package="0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="TemperatureInterlock" package="SC70-5L" value="SN74LVC1G125DCKR"/>
<element name="SW2" library="TemperatureInterlock" package="8168LH9ABE2" value="8168LH9ABE2"/>
<element name="J1" library="TemperatureInterlock" package="1-2834011-2" value="1-2834011-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="TemperatureInterlock" package="1-2834011-2" value="1-2834011-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="TemperatureInterlock" package="1-2834011-2" value="1-2834011-2"/>
<element name="C5" library="rlc-jqi" package="0805" value="1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R_TH_SENSE" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C_EN_DLY" pad="2"/>
<contactref element="R_TH_BIAS" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="3B"/>
<contactref element="R_SP3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="P4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="P3"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R_EN_DELAY" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="SW2" pad="P1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CONTACTOR-RETURN">
<contactref element="Q1" pad="P1"/>
<contactref element="Q1" pad="P5"/>
<contactref element="Q1" pad="P6"/>
<contactref element="Q1" pad="P2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R_LED" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R_LED" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R_TH_SENSE" pad="1"/>
<contactref element="R_TH_BIAS" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R_SP_BIAS" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R_EN_DELAY" pad="2"/>
<contactref element="C_EN_DLY" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="P3"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R_SP1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1A"/>
<contactref element="R_SP_BIAS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R_SP1" pad="2"/>
<contactref element="R_SP2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1B"/>
<contactref element="SW1" pad="2B"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R_SP2" pad="2"/>
<contactref element="R_SP3" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2A"/>
<contactref element="SW1" pad="3A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
