<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="29.896" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.896" y1="0" x2="29.896" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.896" y1="44.44" x2="0" y2="44.44" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.44" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>22pf</text>
<text>22pf</text>
<text>.47ufd</text>
<text>.1ufd</text>
<text>Copyright 2014 Albert Jones</text>
<text>Copyright 2014 Albert Jones</text>
<text>FT-736R to HRD board</text>
<hole x="3.5318" y="12.3604" drill="2.8"/>
<hole x="26.2085" y="32.1537" drill="2.8"/>
<hole x="17.5795" y="10.8668" drill="2"/>
<hole x="17.6883" y="4.3166" drill="2"/>
<hole x="26.6188" y="11.0225" drill="2"/>
<hole x="3.967" y="3.0734" drill="2"/>
<hole x="10.5102" y="3.2241" drill="2"/>
<hole x="21.0935" y="8.5801" drill="2"/>
<hole x="25.9482" y="4.0918" drill="3.2"/>
<hole x="3.7303" y="40.5735" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hirose">
<packages>
<package name="UX60-MB-5ST">
<description>&lt;b&gt;MINI USB Connector HI-SPEED Certified&lt;/b&gt; Metal Shield SMT Type With Positioning Post&lt;p&gt;
Source: http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e24000019.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="3,17/1,3">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="14K50_dip">
<packages>
<package name="14K50_DIP">
<description>14K50 20DIP pkg</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="14K50_dip" package="14K50_DIP" value="14K50_DIP"/>
<element name="MINI-USB" library="con-hirose" package="UX60-MB-5ST" value="MINI-USB-UX60-MB-5ST">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1206" value="22pf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C1206" value=".47ufd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C1206" value=".1ufd">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="12Mhz">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SERIN" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SEROUT" library="wirepad" package="3,17/1,3" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="MINI-USB" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="MINI-USB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="MINI-USB" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="MINI-USB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="SEROUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
<contactref element="SERIN" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
