<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.524" y1="2.286" x2="8.382" y2="2.286" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.192" y1="2.286" x2="12.446" y2="2.286" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="2.794" x2="12.954" y2="14.986" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.446" y1="15.494" x2="12.192" y2="15.494" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.382" y1="15.494" x2="1.524" y2="15.494" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.906" y1="17.272" x2="10.668" y2="17.272" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.382" y1="15.494" x2="9.906" y2="17.272" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.668" y1="17.272" x2="12.192" y2="15.494" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.382" y1="2.286" x2="8.382" y2="2.032" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0.508" x2="10.414" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.192" y1="2.032" x2="12.192" y2="2.286" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0.508" x2="8.382" y2="2.032" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.192" y1="2.032" x2="10.414" y2="0.508" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>5k1</text>
<text>S</text>
<text>G</text>
<wire x1="12.446" y1="15.494" x2="12.954" y2="14.986" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.954" y1="2.794" x2="12.446" y2="2.286" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="1.524" y2="15.494" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.524" y1="2.286" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="my_conn">
<packages>
<package name="USB_C_16PIN_MILL">
</package>
<package name="USB-A-PAD">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my_resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN2" library="my_conn" package="USB_C_16PIN_MILL" value="USB_C_16PINMILL"/>
<element name="CN1" library="my_conn" package="USB-A-PAD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="my_resistor" package="R0603" value="5k1"/>
<element name="R2" library="my_resistor" package="R0603" value="5k1"/>
<element name="R4" library="my_resistor" package="R0603" value="0"/>
<element name="R3" library="my_resistor" package="R0603" value="NP"/>
</elements>
<signals>
<signal name="D-">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="A7"/>
<contactref element="CN2" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="CN2" pad="B6"/>
<contactref element="CN2" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="A4B9"/>
<contactref element="CN2" pad="B4A9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="4"/>
<contactref element="CN2" pad="B1A12"/>
<contactref element="CN2" pad="A1B12"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CC1">
<contactref element="CN2" pad="A5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CC2">
<contactref element="CN2" pad="B5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="S1"/>
<contactref element="CN1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="CN2" pad="P$4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="CN2" pad="P$1"/>
<contactref element="CN2" pad="P$2"/>
<contactref element="CN2" pad="P$3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
